| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ha_star
ha_star ha_star 명령 목적 높은 가용도 이벤트를 처리합니다. 구문
ha_star [ -C ]
설명
ha_star 명령은 일반 높은 가용도 처리 명령입니다. 이것은 펌웨어에 의해 CPU 예상 장애가 보고될 경우, 운영 시스템에 의해 /etc/rc.ha_star를 통해 자동으로 호출됩니다.
ha_star가 플래그 없이 호출되면, 새로운 이벤트만 처리됩니다. ha_star는 새로운 이벤트를 찾을 수 없으면, 종료됩니다.
수행하는 동안, ha_star는 ha_star가 이미 기존 이벤트를 처리하는 동안에 도착한 새로운 이벤트까지 모든 새로운 이벤트를 처리합니다. 주어진 시간에는 한 개의 ha_star 인스턴스만 수행될 수 있습니다. ha_star의 두 번째 인스턴스가 시작되면, 종료됩니다.
운영 시스템은 높은 가용도 이벤트가 보고되면 ha_star를 호출합니다. 이벤트 처리는 실패하거나 취소될 수 있습니다(예를 들어, 신호로 인해). 중단되거나 취소된 이벤트는 커널 내의 메모리에 보관됩니다. 중단의 원인이 올바르면, 이벤트 처리는 다시 시도할 수 있습니다. 시스템 관리자가 ha_star를 수동으로 호출하는 시점입니다.
ha_star 명령은 오류 또는 장애 오류 로그 항목을 생성합니다.
이벤트 유형별 설명
ha_star 명령은 예상되는 프로세서 장애 이벤트가 발견되면, CPU를 할당해제 하기 위해 운영 시스템에 의해 호출됩니다. 일부 스레드가 할당해제되는 CPU에 계속 바인드 되어 있으므로 이 할당해제는 실패할 수 있습니다. 어떤 경우에는 시스템 관리자가 할당해제의 실패를 유발한 조건을 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템 관리자는 최종 논리적 CPU에 바인드된 스레드를 갖고 있는 응용프로그램을 식별하고 정지할 수도 있습니다.
-C 플래그는 다시 시작해야 하는 높은 가용도 이벤트가 CPU 할당해제 이벤트이라는 것을 표시합니다.
플래그
-C 다시 시작해야 하는 이벤트가 CPU 할당해제라는 것을 지정합니다.
파일
/usr/sbin/ha_star ha_star 명령을 포함합니다.