| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ifconfig
ifconfig ifconfig 명령 목적 TCP/IP를 사용하는 네트워크에 대한 네트워크 인터페이스 매개변수를 구성설정하거나 표시합니다. 구문
ifconfig Interface [ AddressFamily [ Address [ DestinationAddress ] ] [ Parameters... ] ]
ifconfigInterface [ ProtocolFamily ] InterfaceProtocolFamily
ifconfig -a [ -l ] [ -d ] [ -u ] [ ProtocolFamily ]
설명
ifconfig 명령을 사용하여 네트워크 인터페이스에 주소를 지정하고 현재 네트워크 인터페이스 구성설정 정보를 구성설정하거나 표시할 수 있습니다. 기계에 있는 각 인터페이스의 네트워크 주소를 정의하려면, 시스템 시작시 ifconfig 명령을 사용해야 합니다. 시스템 시작 후, 인터페이스 주소 및 기타 운영 매개변수의 재정의에 사용될 수도 있습니다. 네트워크 인터페이스 구성설정은 수행 중인 시스템에 보유되어 시스템 재시작시마다 재설정되어야 합니다. ifconfig 명령은 IFF_MULTICAST 플래그를 해석하여 그 값(설정된 경우)을 인쇄합니다.
인터페이스는 별도의 이름 지정 체계를 필요로 할 수도 있는 서로 다른 프로토콜로 전송을 수신할 수 있습니다. 이를 위해서는 AddressFamily 매개변수를 지정해야 하는데, 이는 나머지 매개변수의 해석을 변경할 수도 있습니다. 현재 지원되는 주소 제품군은 inet, inet6 및 ns입니다.
DARPA 인터넷 제품군인 inet의 경우, 주소는 호스트 이름 데이터베이스인 /etc/hosts 파일에 존재하는 호스트 이름 또는 인터넷 표준 점분리 십진수 표기법으로 표현되는 DARPA 인터넷 주소입니다.
XNS(제록스 네트워크 시스템) 제품군인 ns의 경우, 주소는 net:a.b.c.d.e.f.입니다. 여기서, net는 지정된 네트워크 번호(10진수)이며, 호스트 번호인 a부터 f까지의 각 6 바이트가 16진수로 지정됩니다. 10-Mbps 이더넷 인터페이스에서는 호스트 번호가 생략될 수 있는데, 여기서는 하드웨어 실제 주소를 사용합니다. 또한, 첫번째 인터페이스 외의 다른 인터페이스에서도 호스트 번호를 생략할 수 있습니다.
모든 사용자가 네트워크 인터페이스의 상태를 조회할 수 있으나, 관리 권한을 갖는 사용자만이 인터페이스의 구성설정을 수정할 수 있습니다.
ifconfig 기능은 선택적 매개변수를 제공하지 않은 경우에 네트워크 인터페이스에 대한 현재 구성설정을 표시합니다.
프로토콜 제품군을 지정할 경우, ifconfig는 해당 프로토콜 제품군에 대한 세부사항만을 보고합니다.
수퍼 사용자만 네트워크 인터페이스의 구성설정을 수정할 수 있습니다.
무료 ARP는 이더넷, 토큰 링 및 FDDI 인터페이스에 대해 지원됩니다. 즉, IP 주소가 지정되면, 호스트는 자신의 주소(새 주소)에 대한 ARP 요청을 전송하여 다른 기계들이 ARP 항목을 즉시 갱신할 수 있도록 다른 기계들에게 주소를 알려줍니다. 호스트가 복제 IP 주소를 발견할 수 있게 합니다. ARP 요청에 대한 응답을 가져오면, /var/adm/ras/errlog에 오류가 로그인되며, errpt 명령을 사용하여(또는 SMIT 인터페이스를 사용)오류 ID AIXIF_ARP_DUP_ADDR를 열람할 수 있습니다.
플래그
-a 선택적으로, -a 플래그를 인터페이스 이름 대신 사용할 수도 있습니다. 이 플래그는 ifconfig가 시스템의 모든 인터페이스에 대한 정보를 표시하도록 지시합니다.
-d -d 플래그는 작동 중지된 인터페이스를 표시합니다.
-l 이 플래그는 어떠한 추가 정보도 없이, 시스템의 사용 가능한 모든 인터페이스를 나열하는 데 사용할 수 있습니다. 이 플래그는 -d와 -u를 제외하고는 그 외 다른 모든 플래그 및 명령과 함께 사용할 수 없습니다.
-u -u 플래그는 작동된 인터페이스를 표시합니다.
ProtocolFamily 이 플래그는 tcp, udp, tcp6, udp6, icmp, icmp6과 같은 프로토콜을 지정합니다.
매개변수
Address 네트워크 인터페이스에 대한 네트워크 주소를 지정합니다. inet 제품군의 경우, Addess 매개변수는 호스트 이름이거나 표준 점분리 십진수 표기법으로 되어 있는 인터넷 주소입니다.
AddressFamily 변경할 네트워크 주소 제품군을 지정합니다. 현재 지원되는 주소 제품군은 inet, inet6 및 ns입니다. 이 매개변수의 디폴트는 inet 주소 제품군입니다.
DestinationAddress 지점간 링크의 원격 끝에 있는 대응 주소를 지정합니다.
Interface 표시 또는 변경할 네트워크 인터페이스 구성설정 값을 지정합니다. ifconfig 명령을 사용할 때 Interface 매개변수로 인터페이스를 지정해야 합니다. 인터페이스에 대한 약어는 다음과 같습니다.
ATM(Asynchronous Transfer Mode)의 경우 at
표준 이더넷의 경우 en(inet, xns)
IEEE 802.3 이더넷의 경우 et(inet, xns)
토큰 링의 경우 tr(inet, xns)
X.25의 경우 xt(inet)
직렬 회선 IP의 경우 sl(inet)
루프백의 경우 lo(inet)
직렬의 경우 op(inet)
가상 IP 주소의 경우 vi(inet)
특정 인터페이스를 식별하려면 약어 다음에 숫자를 포함시키십시오(예: tr0).
Interface가 아직 로드되지 않았으면 ifconfigInterface가 해당 인터페이스를 로드하고 netstat -in이 인터페이스를 나열합니다. Interface에 대한 상태 조회를 처리할 때 해당 인터페이스가 로드되어 (아직 로드되지 않았을 때) 조회 처리를 완료합니다.
Parameter 다음의 매개변수 값을 사용할 수 있습니다.
alias
인터페이스에 대한 추가 네트워크 주소를 설정합니다. 네트워크 번호를 변경할 때, 이전 인터페이스로 주소가 지정된 패킷을 승인하는 데 이 매개변수가 유용합니다.
allcast
네트워크상의 모든 링에 브로드캐스트하도록 토큰 링 인터페이스를 설정합니다.
-allcast
국지 링에만 브로드캐스트하도록 토큰 링 인터페이스를 제한합니다.
arp
ifconfig 명령이 네트워크 레벨 주소와 링크 레벨 주소 사이의 맵핑에 주소 해석 프로토콜을 사용할 수 있게 합니다. arp 값이 디폴트입니다.
-arp
주소 해석 프로토콜의 사용을 불가능하게 합니다.
authority
앞으로의 사용을 위해 예약됩니다.
bridge
앞으로의 사용을 위해 예약됩니다.
-bridge
앞으로의 사용을 위해 예약됩니다.
broadcastAddress
(inet 전용) 네트워크에 브로드캐스트하는 데 사용할 주소를 지정합니다. 디폴트 브로드캐스트 주소의 호스트 부분은 모두 1입니다.
-dad
(inet6 전용) 중복되는 IPv6 주소 검출은 수행하지 않습니다.
-debug
드라이버 종속 디버그 코드를 사용 불가능하게 합니다.
delete
지정된 네트워크 주소를 제거합니다. 이것은 별명이 틀리게 지정되거나 더 이상 필요없을 때 사용됩니다. ns 주소를 틀리게 설정하면, 네트워크 주소의 호스트 부분을 지정하는 부작용이 발생합니다. ns 주소를 전부 제거하면 호스트 부분을 다시 지정할 수 있습니다.
device dev_name
이 매개변수는 ATM 네트워크 인터페이스에만 적용되는 것으로, 이 인터페이스가 연관되는 장치 이름을 지정합니다. 토큰 링이나 이더넷과는 달리, ATM의 경우에는 인터페이스와 장치 사이에 일 대 일 대응이 없습니다. ATM의 경우, 모든 장치에 대해 둘 이상의 인터페이스가 있을 수 있습니다.
detach
네트워크 인터페이스 리스트에서 인터페이스를 제거합니다. 최종 인터페이스가 접속 해제되면, 네트워크 인터페이스 드라이버 코드가 로드 해제됩니다. 접속된 인터페이스의 인터페이스 라우트가 변경되도록 하려면, 해당 인터페이스의 접속을 해제하고 ifconfig를 사용하여 해당 인터페이스를 다시 추가해야 합니다.
down
인터페이스를 비활성(down)으로 표시하는데 가능한 경우, ifconfig 명령 또한 메세지 수신이 불가능하도록 인터페이스를 재설정합니다. 그러나, 인터페이스를 사용하는 라우트가 자동으로 사용 불가능하게 되지는 않습니다.
eui64
(inet6 전용) 실제 IPv6 주소는 제공된 주소의 마지막 64 바이트를 인터페이스 식별자로 대체하여 계산됩니다.
first
바인드 해제된 소켓에 대한 소스로 이를 선택하기 위해 인터페이스의 첫번째 위치에 IPv6 주소를 배치합니다. 이 매개변수를 사용하기 위한 구문은 다음과 같습니다.
ifconfig interface inet6 first address
firstalias
(inet6 전용) alias와 같지만, 언바인드 소켓에 대한 소스로 이를 선택하기 위해 인터페이스 주소 리스트 앞에 주소를 설정합니다.
groupID
인터페이스에 대한 그룹 ID 리스트에 그룹 ID를 추가합니다. 이 리스트는 인터페이스에 도달한 패킷을 이송할 때 사용할 라우트 판별시 사용됩니다. 이 매개변수는 AIX 4.2.1 이상에서만 적용됩니다.
-groupID
인터페이스에 대한 그룹 ID 리스트에서 그룹 ID를 제거합니다. 이 리스트는 인터페이스에 도달한 패킷을 이송할 때 사용할 라우트 판별시 사용됩니다. 이 매개변수는 AIX 4.2.1 이상에서만 적용됩니다.
hwloop
하드웨어 루프백을 작동가능하게 합니다. 하드웨어 루프백은 인터페이스에 의해 처리된 국지적으로 주소지정된 패킷들이 연관된 어댑터를 사용하여 송신되어야 함을 지정합니다.
-hwloop
하드웨어 루프 백이 사용 불가능합니다. 하드웨어 루프 백은 인터페이스가 처리한 국지적으로 주소지정된 패킷들이 관련된 어댑터를 사용하여 전송되도록 지정합니다.
ipdst
원격 네트워크에 대해 바인드된 ns 패킷을 캡슐화하는 IP 패킷을 수신할 인터넷 호스트를 지정합니다. 명백한 지점 대 지점 링크가 구축되고, 지정된 주소가 목적지의 ns 주소 및 네트워크가 됩니다.
ipv6dst
터널을 통해 IPv6이나 IPv4를 캡슐화하는 IPv6 패킷을 수신할 IPv6 노드를 지정하는 데 사용됩니다. 터널 인터페이스를 지시하기 위한 위치의 명백한 목적지는 패킷의 실제 목적지가 아닐 수도 있습니다. 터널 끝점에서, 캡슐화가 취소된 패킷은 해당된 최종 목적지로 이송될 수도 있습니다.
link [0-2]
인터페이스 링크 수준의 특수 처리가 가능하도록 합니다. 이 세가지 옵션은 인터페이스에 따라 고유합니다. 하지만, 실제 효과에서 일반적으로 특수 모드의 조작을 선택하기 위해 사용됩니다. 예를 들면, SLIP 압축 사용 가능화 또는 일부 이더넷 카드의 컨넥터 유형을 선택하는 것입니다. 자세한 정보는 특정 드라이버에 대한 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
-link [0-2]
지정된 인터페이스에 대해 링크 수준에서 특수 처리를 작동 불가능하게 합니다.
metric Number
인터페이스의 라우팅 메트릭을 Number 변수가 지정하는 값으로 설정합니다. 디폴트는 0(제로)입니다. 라우팅 메트릭은 라우팅 프로토콜(routed 디먼)에 의해 사용됩니다. 메트릭이 높을수록 라우트가 덜 유리합니다. 메트릭은 목적지 네트워크 또는 호스트에 대한 추가 홉으로서 계산됩니다.
mtu Value
이 시스템에 대한 최대 IP 패킷 크기를 설정합니다. Value 변수는 60에서 65535 사이의 어떤 수도 될 수 있지만, 미디어에 종속됩니다. 인터페이스별 최대 전송 단위(MTU) 값은 AIX 5L Version 5.1 System Management Guide: Communications and Networks에서 "네트워크 인터페이스의 자동 구성"을 참조하십시오.
netmask 마스크
네트워크를 서브네트워크로 분할하기 위해 예약할 주소의 양을 지정합니다. 이 매개변수는 inet의 주소 계열에서만 사용될 수 있습니다.
Mask 변수는 국지 주소의 네트워크 부분과 주소의 호스트 필드로부터 취한 서브네트 부분 둘다를 포함합니다. 마스크는 표준 인터넷 십진 점분리 표기법에서 0x로 시작하거나, /etc/networks 파일에 나열되는 이름 또는 별명으로 시작하는 단일 16진수 숫자로서 지정될 수 있습니다.
32 비트 주소에서, 마스크는 네트워크 및 서브네트 부분으로 예약된 비트 위치에는 1을 포함하고, 호스트를 지정하는 비트 부분에 0을 포함합니다. 마스크는 최소한 표준 네트워크 부분을 포함해야 하며, 서브네트 세그먼트는 네트워크 세그먼트와 연속적이어야 합니다.
pvc
이 매개변수는 ATM 네트워크 인터페이스에만 적용됩니다. 이 인터페이스가 가상 연결의 PVC(영구 가상 회로) 유형만 지원하도록 지정합니다.
svc_c server_addr
이 매개변수는 ATM 네트워크 인터페이스에만 적용되는 것으로, 이 인터페이스가 가상 연결의 SVC(교환 가상 회로) 및 PVC 유형 둘다를 지원하도록 지정합니다. 또한, 이 인터페이스가 ARP 클라이언트일 것을 추가로 지정합니다. server_addr은 이 클라이언트가 사용할 ARP 서버의 20 바이트 ATM 주소 리스트입니다. 주소는 xx.xx....xx의 양식으로 지정됩니다. 첫번째 항목은 1차 ARP 서버로, 나머지는 2차 ARP 서버로 간주됩니다. 20 바이트 ARP 서버 주소 리스트는 쉼표로 분리해야 합니다.
site6
IPv6 사이트 번호를 설정합니다(디폴트는 0임). 이것은 다중 사이트 노드에서 사이트 국지 주소와 함께 사용해야 합니다.
svc_s
이 매개변수는 ATM 네트워크 인터페이스에만 적용되는 것으로, 이 인터페이스가 가상 연결의 SVC 및 PVC 유형 둘다를 지원하도록 지정합니다. 또한, 이 인터페이스가 이 논리적 IP 서브네트워크(LIS)에 대한 ARP 서버임을 지정합니다.
security
앞으로의 사용을 위해 예약됩니다.
snap
앞으로의 사용을 위해 예약됩니다.
-snap
앞으로의 사용을 위해 예약됩니다.
tcp_nocksum
인터페이스에 접속된 서브네트로의 국지 통신량에 대해 TCP 데이터의 체크섬(ckecksum) 검증을 사용불가능하게 합니다. TCP, UDP 및 IP 헤더의 체크섬 검증은 계속됩니다. 이 인터페이스로부터 원격 네트워크와의 사이에서 읽어지거나 기록되는 TCP 데이터의 체크섬 검증도 계속됩니다. 이 매개변수는 AIX 4.2 이상에서만 적용됩니다.
-tcp_nocksum
인터페이스에 접속된 서브네트로의 국지 통신량에 대해 TCP 데이터의 체크섬 검증을 사용가능하게 합니다. 이것은 디폴트입니다.
thread
(inet 전용) 인터페이스의 전용 커널 스레드를 구성합니다. 이 매개변수는 여러 개의 CPU가 있는 SMP 기계에서만 사용되어야 합니다. 이 매개변수는 장치 드라이버와 입력 demuxer에 의한 처리 후에 입력 패킷이 커널 스레드에 대기행렬화하도록 만듭니다. 입력 패킷은 인터럽트 레벨에서 직접 처리되는 대신 스레드 별로 IP 및 TCP 또는 UDP에서 처리됩니다. 이 매개변수를 설정하면 입력 패킷들의 허용에 의한 인터럽트처리 중 고속 어댑터들이 하나의 CPU에서 병목현상을 일으킬 때 커널 스레드를 수행하는 다른 CPU에서 처리될 수 있도록 하여 처리량을 개선할 수 있습니다. 일부 워크로드의 경우, 이 매개변수는 스레드 스케줄링 과부하로 인해 패킷당 과부하를 증가시켜, CPU의 사용은 더 높아지면서 처리량은 낮은 결과를 초래합니다. 이 매개변수는 AIX 4.3.3 이상에서만 적용됩니다.
-thread
(inet 전용) thread 매개변수로 구성된 Disables 커널 스레드 지원을 구성합니다. 이 매개변수는 AIX 4.3.3 이상에서만 적용됩니다.
up
인터페이스를 활동 중(up)으로 표시합니다. 이 매개변수는 인터페이스에 대한 최초 주소를 설정할 때 자동으로 사용됩니다. 또한, ifconfig down 명령 후에 인터페이스를 작동가능하게 하는 데 사용될 수도 있습니다.
AIX 4.3.3 이상의 버전에서는 보통 ISNO(Interface Specific Network Options)로 알려진 다음의 네트워크 옵션들이 인터페이스당 기준으로 구성할 수 있습니다.
rfc1323 [0 | 1]
RFC 1323, 고성능 TCP 확장자에 의해 지정된 TCP 확장을 사용하거나 사용할 수 없게 합니다. 값을 1로 설정하면, 이 인터페이스를 사용하는 모든 TCP 연결이 RFC 확장을 조정하도록 지정합니다. 값을 0으로 설정하면, 이 인터페이스를 사용하는 모든 연결에 대해 rfc1323을 사용할 수 없게 합니다SOCKETS 응용프로그램은 이 ISNO와 개별 TCP 연결에 대한 전역 상태를 setsockopt 서브루틴으로 겹쳐쓸 수 있습니다.
-rfc1323
이 네트워크에 대한 rfc1323의 ISNO의 사용을 제거합니다. SOCKETS 응용프로그램은 setsockopt 서브루틴을 사용하여 개별 TCP 연결에 대한 전역 상태를 겹쳐쓸 수 있습니다.
tcp_mssdflt Number
원격 네트워크와 통신하는 데 사용되는 디폴트 최대 세그멘트 크기를 설정합니다. 이 인터페이스로 통신하면 소켓은 디폴트 최대 세그멘트 크기의 값으로 Number를 사용합니다.
-tcp_mssdflt
tcp_mssdflt에 대한 ISNO 사용을 제거합니다. /usr/sbin/no로 조작된 전역 값이 대신 사용됩니다.
tcp_recvspace Size
데이터를 받는 인터페이스 소켓에 대한 디폴트 소켓 버퍼 크기를 지정합니다. 버퍼 크기는 TCP가 사용하는 창 크기에 영향을 줍니다.(자세한 내용은 no 명령을 참조하십시오).
-tcp_recvspace
tcp_recvspace에 대한 ISNO 사용을 제거합니다. 대신 전역 값이 사용됩니다.
tcp_sendspace Size
데이터를 보내는 인터페이스 소켓에 대한 디폴트 소켓 버퍼 크기를 지정합니다. 버퍼 크기는 TCP가 사용하는 윈도우 크기에 영향을 줍니다(자세한 내용은 no 명령을 참조하십시오).
-tcp_sendspace
tcp_sendspace에 대한 ISNO 사용을 제거합니다. 대신 전역 값이 사용됩니다.
tcp_nodelay [0 | 1]
이 인터페이스를 통해 TCP를 사용하는 소켓이 데이터를 송신할 때 Nagle 알고리즘을 따르도록 지정합니다. 디폴트로 TCP는 Nagle 알고리즘을 따릅니다.
-tcp_nodelay
tcp_nodelay에 대한 ISNO 사용을 제거합니다.
주: ifconfig에 의해 설정되는 ISNO 매개변수는 다음 재부트시에 유실됩니다. ISNO를 영구적으로 만들려면 chdev 명령을 사용하여 각 인터페이스에 대한 ODB 데이터베이스를 변경하십시오. lsdev -E -l [interface]를 사용하여 인터페이스 속성을 보고 chdev -l -a[attribute=value]를 사용하여 원하는 속성으로 변경하십시오. 예를 들어, 다음과 같습니다.
lsattr -E -l en0
chdev -l en0 -a tcp_sendspace=65536
예제
다음은 TCP/IP 네트워크 및 XNS 네트워크에서 ifconfig 명령을 사용하는 예입니다.
Inet 예
직렬 회선 IP 인터페이스의 상태를 조회하려면, 다음과 같은 형식으로 명령을 입력하십시오.
ifconfig sl1
이 예제에서, 조회될 인터페이스는 sl1입니다. 명령의 결과는 다음과 유사합니다.
sl1: flags=51
inet 192.9.201.3 --> 192.9.354.7 netmask ffffff00
국지 루프 백 인터페이스를 구성하려면, 다음 형식으로 명령을 입력하십시오.
ifconfig lo0 inet 127.0.0.1 up
국지 토큰 링 인터페이스를 down으로 표시하려면, 다음과 같은 형식으로 명령을 입력하십시오.
ifconfig tr0 inet down
이 예제에서, 표시될 인터페이스는 token0입니다.
주: 루트 사용자 권한을 갖는 사용자만이 네트워크 인터페이스의 구성설정을 수정할 수 있습니다.
en5를 통한 모든 연결에 대해 rfc1323을 오프하려면(전역 값이 1이라고 가정), 다음을 입력하십시오.
ifconfig en0 rfc1323 0
XNS 예
XNS에 대한 표준 이더넷 유형 인터페이스를 구성설정하려면, 다음과 같은 형식으로 명령을 입력하십시오.
ifconfig en0 ns 110:02.60.8c.2c.a4.98 up
이 예제에서 ns는 XNS 주소 제품군이며, 110은 네트워크 번호이고 02.60.8c.2c.a4.98은 각 개별 인터페이스에 고유한 이더넷 주소인 호스트 번호입니다. 디폴트가 적절한 인터페이스에 대응하지 않을 수도 있으므로, 여러 개의 이더넷 하드웨어 인터페이스가 있을 때에는 호스트 번호를 지정하십시오. 이더넷 주소는 다음 명령을 통해 얻을 수 있습니다.
ifconfig en0
netstat -v
XNS 주소는 다음 예제에서 보여주는 바와 같이 여러 방법으로 표현될 수 있습니다.
123#9.89.3c.90.45.56
5-124#123-456-900-455-749
0x45:0x9893c9045569:90
0456:9893c9045569H
첫번째 예제의 XNS 주소는 십진수 형식입니다. 두 번째 예제의 주소는 세 자리로 이루어진 그룹으로 나뉘며, 각 그룹은 -(빼기 부호)로 분리됩니다. 0x 및 H 주소는 16진 형식입니다. 마지막으로, 최종 주소 앞의 0은 숫자가 8진 형식임을 나타냅니다.
XNS에 대한 IEEE 이더넷 802.3 유형 인터페이스를 구성설정하려면, 다음과 같은 형식으로 명령을 입력하십시오.
ifconfig et0 ns 120:02.60.8c.2c.a4.98 up
en0 및 et0 인터페이스는 같은 이더넷 어댑터를 사용하더라도 별도의 인터페이스로 간주됩니다. 두 개의 별도 네트워크는 그것들이 별도의 네트워크 번호를 갖는 한, 동시에 정의되고 사용될 수 있습니다. 여러 개의 이더넷 어댑터가 지원됩니다.
주: 호스트 번호는 하드웨어 어댑터의 이더넷 주소에 상응해야 합니다. 시스템은 여러 개의 호스트 번호를 가질 수 있습니다.
인터넷 캡슐화 XNS 인터페이스를 구성설정하려면, 다음과 같은 형식으로 명령을 입력하십시오.
ifconfig en0 inet 11.0.0.1 up
ifconfig en0 ns 110:02.60.8c.2c.a4.98 up
ifconfig en0 ns 130:02.60.8c.34.56.78 ipdst 11.0.0.10
첫번째 명령은 inet 주소 11.0.0.1로 인터넷에 연결합니다. 두 번째 명령은 en0 인터페이스를 ns 주소 제품군에서 네트워크 110 및 호스트 번호 02.60.8c.2c.a4.98로 구성설정합니다. 이것은 XNS 패킷이 인터넷 패킷 내에서 캡슐화될 때 사용할 호스트 번호를 정의합니다. 마지막 명령은 네트워크 130, 호스트 번호 02.60.8c.34.56.78 및 대상 인터넷 주소 11.0.0.10을 정의합니다. 이 최종 항목은 새로운 네트워크 인터페이스인 nsip를 작성합니다. 이 인터페이스에 관한 정보를 보려면 netstat -i 명령을 사용하십시오.
파일
/etc/host 호스트 이름 데이터베이스가 들어 있습니다.
/etc/networks 네트워크 이름이 들어 있습니다.
관련 정보
netstat 명령
hosts 파일 형식, networks 파일 형식