| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ibm5587G
ibm5587G ibm5587G 명령 목적 (32x32/24x24) 카트리지가 설치된 IBM 5587-G01, 5584-H02, 5585-H01, 5587-H01및 5589-H01 프린터용으로 troff 명령 출력을 사후 처리합니다. 이 명령은 일본어 지원용으로만 사용됩니다. 구문
ibm5587G [-FDirectory] [-quietly] [File ...]
설명
ibm5587G 명령은 5587-G01, 5584-H02, 5585-H01, 5587-H01 및 5589-H01 프린터로 출력하기 위해 troff 명령의 출력을 처리합니다.
옵션으로 하나 이상의 파일을 제공하면, ibm5587G 명령이 이들 파일을 처리합니다. 파일을 지정하지 않으면, 이는 표준 입력을 해석하는 필터의 역할을 수행합니다.
주: ibm5587G 명령은 (32x32/24x24) 카트리지가 프린터에 설치되어 있다고 가정합니다. 프린터에 잘못된 카트리지가 설치되어 있으면, 프린터로부터의 출력이 올바르지 않을 수 있습니다.
ibm5587G 명령은 /usr/lib/font/devibm5587G 디렉토리에서 이름이 .out으로 끝나는 파일에 의해 제어됩니다. 이 파일을 적절하게 설정하지 않으면, 이 명령은 타당한 출력을 생성하지 않습니다.
플래그
-FDirectory 폰트 파일이 있는 디렉토리 이름을 지정합니다. 디폴트로, ibm5587G 명령은 /usr/lib/font/devibm5587G 디렉토리에서 폰트 파일을 찾습니다.
-quietly 치명적이지 않은 모든 오류 메세지를 억제합니다.
파일
/usr/lib/font/devibm5587G/*.out 폰트 파일이 들어 있습니다.
관련 정보
troff 명령은 조판 장치에서의 인쇄를 위해 텍스트를 형식화합니다.
troff 폰트 파일 형식이 troff 명령에 대한 설명 파일을 지정합니다.