| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lsps
lsps lsps 명령 목적 페이징 공간의 특성을 표시합니다. 구문
lsps { -s | [ -c | -l ] { -a | -t { lv | nfs } | PagingSpace } }
설명
lsps 명령은 페이징 공간의 특성을 표시하는데, 페이징 공간 이름, 물리적 볼륨(PV) 이름, 볼륨 그룹 이름, 크기, 사용된 페이징 공간의 퍼센트, 공간의 활성 중 또는 비활성 여부, 페이징 공간이 자동 설정되는지의 유무 등이 그것입니다. PagingSpace 매개변수는 특성이 표시될 페이징 공간을 지정합니다.
NFS 페이징 공간의 경우, 물리적 볼륨(PV) 이름 및 볼륨 그룹 이름은 NFS 서버의 호스트 이름 및 페이징에 사용되는 파일의 경로 이름에 의해 대체됩니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 파일시스템 응용프로그램을 사용하여 파일시스템 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 도구 프로그램) smit lsps 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
-a 모든 페이징 공간의 특성이 제공되도록 지정합니다. 크기는 메가바이트로 표기됩니다.
-c 출력이 콜론 형식이어야 함을 지정합니다. 콜론 형식은 물리적 파티션에 페이징 공간 크기를 제공합니다.
-l 출력이 리스트 형식이어야 함을 지정합니다.
-s 모든 페이징 공간의 요약 특성이 제공되도록 지정합니다. 이 정보는 메가바이트 단위의 총 페이징 공간 및 현재 지정된(사용된) 페이징 공간의 퍼센트로 구성됩니다. -s 플래그가 지정되면, 그 밖의 모든 플래그는 무시됩니다.
주: 환경 변수 PSALLOC=early를 설정하면, 초기 페이징 공간 알고리즘을 사용하게 됩니다. 이 경우, -s 플래그가 지정한 값은 단일 페이징 공간 또는 -a 플래그를 모든 페이징 공간에 대해 사용할 때 리턴되는 값과 다릅니다. -s 플래그가 표시하는 값은 할당된(예약된) 페이징 공간의 퍼센트입니다. 따라서, -s 플래그에 의해 보고된 퍼센트는 PSALLOC가 이미 설정되었을 때, -a 플래그에 의해 보고된 퍼센트보다 더 큽니다.
-t 페이징 공간의 특성을 지정합니다. 다음 중 하나의변수가 필요합니다.
lv
논리적 볼륨(LV) 페이징 공간만이 제공되도록 지정합니다.
nfs
NFS 페이징 공간만의 특성이 제공되도록 지정합니다. 출력의 표제가 변경되어 NFS 페이징에 사용 중인 서버에 상주하는 NFS 서버의 호스트 이름 및 파일의 경로 이름을 표시합니다.
예제
모든 페이징 공간의 특성을 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsps -a
이렇게 하면 모든 페이징 공간에 대한 특성이 표시되고 다음 리스트와 유사한 리스트가 제공됩니다.
Page Space Phy Vol Vol Grp Size %Used Active Auto
hd6 hdisk0 rootvg 64MB 90 yes yes
파일
/etc/swapspaces swapon -a 명령에 의해 활성화된 페이징 공간 장치를 지정합니다.
관련 정보
mkps 명령, chps 명령, rmps 명령, swapon 명령.