| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ndp
ndp ndp 명령 목적 IPv6 인접 전개 표시 및 제어. 구문
ndp [ -n ] hostname
ndp [ -n ] -a
ndp [ -d ] hostname
ndp [ -i interface_index ] -s hostname addr [ temp ]
설명
ndp 프로그램은 IPv6 인접 전개 프로토콜에 의해 사용된 IPv6-to-Ethernet 또는 IPv6-to-TokenRing 주소 변환 테이블을 보여주고 수정해 줍니다.
플래그 없이, 프로그램은 hostname에 대한 현재의 ndp 항목을 표시합니다. IPv6 텍스트 표기법을 사용하여 이름이나 번호로 호스트를 지정할 수 있습니다.
파일
- a 현재의 모든 ndp 항목을 표시합니다.
- d -d 플래그를 사용하여 hostname으로 부른 호스트에 대한 항목을 상위 사용자가 삭제할 수 있습니다.
- i interface_index -s 플래그(국지적 링크 인터페이스가 유용함)로 ndp 항목을 추가할 경우 인터페이스의 색인을 지정합니다.
- n 네트워크 주소를 숫자로 표시합니다(보통 ndp는 주소를 기호로 표시하려 합니다).
- s hostname addr hostname에 대한 ndp 항목을 하드웨어 주소 addr과 함께 만들어 줍니다. 하드웨어 주소는 콜론으로 구분된 6개의 16진수로 표기합니다. 명령에 temp가 명시되지 않는 한, 항목은 영구적입니다.
예제
다음은 - a 플래그를 사용한 결과로 생긴 출력의 예제입니다.
# ndp -a
e-crankv6 (::903:9182) at link#2 0:20:af:db:b8:cf
e-crankv6-11 (fe80:0:100::20:afdb:b8cf) at link#2 0:20:af:db:b8:cf
# ndp -d e-crankv6-11
e-crankv6-11 (fe80:0:100::20:afdb:b8cf) deleted
관련 정보
ifconfig 명령, ndpd-host 명령, ndpd-router 명령, autoconf6 명령