| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

dhcpsconf
dhcpsconf dhcpsconf 명령 목적 그래픽 사용자 인터페이스를 통하여 DHCP(동적 호스트 구성설정 프로토콜) 서버 구성설정을 간편하게 수행합니다. 구문
dhcpsconf
설명
dhcpsconf 명령은 X-windows GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 기동시킵니다. 이는 네트워크 관리자가 구성설정 파일을 읽고, 저장하고, 수정할 수 있게 합니다. 또한, 작동 중인 서버에서 통계를 시작, 정지 및 검색할 수도 있게 합니다.
dhcpsconf 명령은 리스트 세트를 표시합니다. 왼쪽의 리스트에는 사용 가능한 옵션 및 키가 표시됩니다. dhcpsconf 명령은 /etc/options.file 파일을 읽어 기본적인 옵션과 키를 결정한 후 이들과 함께 일반 자원 유형으로 시작합니다. 네트워크 관리자는 GUI를 통해 자원 메뉴 버튼을 선택하여 이름붙여진 자원 세트를 정의할 수 있습니다.
자원 정의 대화 상자를 사용하여 네트워크 관리자는 모든 옵션을 작성하고 그것을 네트워크에 지정할 수 있습니다. 네트워크 관리자는 네트워크, 프린터, 네임 서버, dhcp 서버 및 다른 유효한 자원 오브젝트를 정의하고 이름붙여질 수 있습니다. 이를 수행하고 나면 정의 및 이름붙여진 새로운 자원은 주 패널의 키 및 옵션 표시화면에 추가됩니다. 이들은 서버 구성설정 파일 또는 서버 구성설정 파일 세트를 작성하는 데 사용될 수 있습니다.
GUI는 비어 있는 마스터 파일로 시작합니다. 마스터 파일은 하나의 서버 또는 여러 서버에 대한 정의와 실제로 서버가 판독 가능한 하나의 파일을 포함할 수 있습니다. 마스터 파일은 한 개의 DHCP 서버에 의해 읽혀지지만, 그 속에 여러 서버 정보를 저장할 수 있습니다. 이로 인해 네트워크 관리자가 네트워크에 대한 단일 서버 이미지를 구성하고 동일한 데이터 세트를 처리하는 서버 세트를 작성하여 모두 하나의 파일에서 검토 및 관리하는 것이 가능합니다.
옵션과 키는 해당 옵션이나 키를 선택하고, 편집 창에서 옵션이나 키가 놓일 위치를 선택한 후 이에 해당되는 추가 버튼을 눌러서 서버 창에 추가시킵니다. 옵션을 지정된 위치에 있는 편집 창에 추가합니다. 항목이 이름붙여진 자원일 경우, 항목을 자원으로서 추가합니다. 항목이 표준 디폴트 값 중의 하나일 경우에는 항목의 값을 요청하는 창이 나타납니다.
DHCP 서버를 다른 키와 마찬가지 방법으로 추가할 수 있습니다. 단, 다른 점은 이들 서버는 유효범위 내의 항목들을 책임질 기계를 지정한다는 것입니다. 키는 유효범위 지정과 구문 순서를 갖습니다. 주석은 실제 키는 아니지만 어느 곳에서나 허용됩니다.
서버는 그 안에 지정된 네트워크, 클래스, 클라이언트 또는 옵션들을 가질 수 있습니다. 네트워크는 서브네트, 클래스, 클라이언트 또는 옵션들을 가질 수 있습니다. 서브네트는 클래스, 클라이언트 또는 옵션들을 가질 수 있습니다. 클래스와 클라이언트는 옵션만을 가질 수 있습니다.
서버는 자신들에게만 적용되는 구성설정 매개변수 세트를 갖습니다. 이들은 키 리스트에 있는 DHCP 서버 키로 지정하거나 서버 메뉴 표시줄 아래에 있는 디폴트 서버 옵션을 사용하여 지정합니다. 디폴트 서버 옵션은 마스터 파일에 적용됩니다. 마스터 파일 내에 지정된 DHCP 서버는 디폴트 옵션을 수신하지만 수정될 수도 있습니다.
편집 창에 있는 모든 항목을 편집, 이름 바꾸기, 열람 또는 삭제할 수 있습니다. 이로 인해 사용자는 항목을 창에 놓은 후에 적절한지 확인하고 필요하면 변경할 수 있습니다.
구성설정 파일 완료시, 하나의 마스터 파일을 저장하거나 서버 파일 세트를 작성할 수 있습니다. 파일 메뉴 버튼과 서버 메뉴 버튼 모두 저장 옵션을 갖습니다. 파일 저장 버튼은 마스터 파일을 저장하기 위한 것입니다. 서버 저장 버튼은 특정 서버를 파일에 저장하기 위한 것입니다.
파일 메뉴 버튼에는 중지 옵션, 파일 검색을 위한 열기 옵션, 지금까지 작성한 모든 내용을 삭제하는 새로운 옵션도 있습니다.
조작 메뉴 버튼에는 상태 버튼, 시작 버튼, 정지 버튼, 갱신 버튼 및 구성설정 파일 전송 버튼이 들어 있습니다. 이들 버튼으로부터 원격 서버가 상태를 보고하고 새로운 구성설정 파일로 자신을 갱신하고 정지되며, 구성설정을 전송하고 재시작할 수 있습니다.
도움말 버튼에는 창의 각 항목을 설명하는 일련의 도움말들이 들어 있습니다.
종료 상태
이 명령은 다음 종료 값을 리턴합니다.
0 성공적으로 완료했습니다.
>0 오류가 발생했습니다.
보안
액세스 제어: 모든 사용자
파일
/usr/sbin/dhcpsconf dhcpsconf 명령을 포함합니다.
/etc/dhcpcd.cnf 디폴트 클라이언트 구성설정 파일을 포함합니다.
관련 정보
The dhcpcd 디먼, dhcprd 디먼, dhcpsd 디먼 및 inetd 디먼.