| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mpcstat
mpcstat mpcstat 명령 목적 MPOA(Multi-Protocol Over ATM) 클라이언트에 관한 작동 정보를 표시합니다. 구문
mpcstat [ -a -c -e -i -m -r -s -t -v] [ Device_Name ]
설명
이 명령은 지정된 MPOA(Multi-Protocol Over ATM) 클라이언트 장치에서 수집한 MPOA 작동 정보를 표시합니다. MPOA 클라이언트(MPC) 장치 이름을 입력하지 않은 경우, 사용 가능한 MPC에 대한 정보가 표시됩니다. 플래그를 사용하여 구성설정, 나가는 캐쉬 항목, 들어오는 캐쉬 항목, MPOA 서버, 단축 가상 연결 및 통계와 같은 특정 정보의 범주를 지정하도록 탐색 범위를 좁히거나 모든 정보 범주를 표시하도록 선택할 수 있습니다.
또한 디버그 추적 설정 또는 해제를 토글하고 통계 계수기를 재설정합니다.
매개변수
Device_Name MPOA 클라이언트 장치의 이름(예: mpc0)
플래그
-a 모든 MPOA 클라이언트 정보를 표시하도록 요청합니다. 이 플래그가 통계 계수기를 재설정하거나 추적을 토글하지 않음을 주의하십시오. 플래그를 입력하지 않을 경우, -a 플래그는 디폴트 플래그입니다.
-c 구성설정을 요청합니다.
-e 나가는(수신) 캐쉬를 요청합니다.
-i 들어오는(송신) 캐쉬를 요청합니다.
-m 사용 중인 MPOA 서버의 리스트를 요청합니다.
-r 읽기 후에 통계 계수기를 재설정합니다.
-s 통계 계수기를 요청합니다.
-t 전체 디버그 추적을 토글합니다.
-v 단축 가상 연결 리스트를 요청합니다.
다음 정보가 모든 유효한 호출에 대해 표시되며 다음 필드가 포함되어 있습니다.
장치 이름
MPOA 클라이언트의 장치 이름을 표시합니다.
MPC 상태
MPOA 클라이언트의 현재 상태를 표시합니다.
상태 예제:
Idle Registering with the ELAN.
Initializing Registering with the switch.
Operational Fully operational.
Network Down Network is currently unavailable.
MPC 주소
특정 ATM 어댑터 포트 장치 이름에 대한 MPOA 클라이언트의 20 바이트 ATM 주소를 표시합니다. 어댑터 포트 장치 이름이 또한 표시됩니다.
경과 시간
통계가 마지막으로 재설정된 후 경과한 실시간 간격을 표시합니다.
MPC 구성설정
-a 또는 -c 플래그를 사용하여 선택됨. MPOA 클라이언트에 대한 네트워크 관리자의 사전 구성설정된 속성 또는 LECS(Lan Emulation Configuration Server)에서 제공한 값을 표시합니다.
MPC 나가는 캐쉬
-a 또는 -e 플래그를 사용하여 선택됨. 현재 나가는 캐쉬 항목을 표시합니다. 항목 상태, 레벨 3 주소 및 ATM 단축 주소가 각각의 항목과 연관된 추가의 설명 값과 함께 포함됩니다.
상태 예제
Active Has active shortcut connection.
Purging Purging the egress MPOA Server entry.
DP Purge Purging the remote MPOA Client data plane.
Inactive No current activity on shortcut connection.
MPC 들어오는 캐쉬:
-a 또는 -i 플래그를 사용하여 선택됨. 현재 들어오는 캐쉬 항목을 표시합니다. 항목 상태, 레벨 3 주소 및 ATM 단축 주소가 각각의 항목과 연관된 추가의 설명 값과 함께 포함됩니다.
상태 예제
Flow Detect Waiting for packet threshold to enable shortcut.
Resolution Packet threshold reached, resolving shortcut.
Hold Down Shortcut resolution failed, waiting for retry.
Resolved Shortcut resolution sequence complete.
MPOA 서버 리스트
-a 또는 -m 플래그를 사용하여 선택됨. 해당 MPC가 현재 알고 있는 MPOA 서버 리스트를 표시합니다. 각각의 항목에는 MPS, MPS ATM 주소 및 MPS LAN MAC 주소를 식별한 LE 클라이언트의 이름이 포함됩니다.
MPC 통계
-a 또는 -s 플래그를 사용하여 선택됨. 해당 MPOA 클라이언트에 대한 현재 전송, 수신 및 일반 통계를 표시합니다.
단축 가상 연결
-a 또는 -v 플래그를 사용하여 선택됨. MPOA 클라이언트가 사용 중인 단축 가상 회선의 현재 리스트를 표시합니다. 가상 경로, 채널 값, VC 상태 및 ATM 장치 이름이 각각의 항목과 연관된 추가 설명 값과 함께 포함됩니다.
상태 예제:
Idle Call idle.
Signalling Call placed but not established.
Operational Call connected; data path valid.
Released Call released.
Retry Temporary call failure; will be retried.
Hold Down Call failure; will be suspended for hold down period.
종료 상태
유효하지 않은 Device_Name을 지정할 경우, 이 명령은 장치에 연결할 수 없음을 나타내는 오류 메세지를 작성합니다. MPOA가 ATM LAN Emulation 프로토콜에 대한 프로토콜 확장이며, 대응하는 사용 가능한 LE 클라이언트가 작동중이어야 함을 주의하십시오. 유효하지 않은 장치 오류 메세지의 예제는 다음과 같습니다.
MPCSTAT: Device is not an MPOA device.
MPCSTAT: No LEC device with MPOA enabled.
MPCSTAT: Device is not available.
관련 정보
atmstat 명령, entstat 명령, lecstat 명령 및 tokstat 명령.