| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lecstat
lecstat lecstat 명령 목적 ATM(비동기 전송 모드) LAN(네트워크 프로토콜 근거리 통신망) 에뮬레이션 클라이언트에 관한 조작 정보를 표시합니다. 구문
lecstat [ -a -c -q -r -s -t -v ] Device_Name
설명
이 명령은 지정된 LEC 장치에 의해 수집된 ATM LEC(LAN 에뮬레이션 클라이언트) 조작 정보를 표시합니다. LEC 장치 이름을 입력하지 않으면 모든 사용 가능한 LEC에 대한 통계가 나타납니다. 플래그를 선택하여 탐색 결과를 좁히십시오. 구성설정, LE_ARP 캐쉬 항목, 가상 연결 및 통계와 같은 특정 정보 범주를 표시하거나 모든 정보 범주를 표시하도록 선택할 수 있습니다.
또한 디버그 추적을 켜거나 끄고 통계 계수기를 재설정할 수 있습니다.
매개변수
Device_Name LE 클라이언트 장치의 이름(예: ent1)
플래그
-a 모든 LE 클라이언트 정보를 요청합니다. 이 플래그는 통계 계수기를 재설정하거나 추적을 토글하지 않습니다.
-c 구성설정을 요청합니다.
-q LE_ARP 캐쉬를 요청합니다.
-r 읽기 후에 통계 계수기를 재설정합니다.
-s 통계 계수기를 요청합니다.
-t 전체 디버그 추적을 토글합니다.
-v 가상 연결의 리스트를 요청합니다.
다음 정보가 모든 유효한 호출에 대해 표시되며 다음 필드가 포함되어 있습니다.
장치 유형
LAN 에뮬레이션 클라이언트의 설명을 표시합니다(예: 이더넷 또는 토큰 링)
LAN MAC 주소
LAN 에뮬레이션 클라이언트의 6 바이트 이더넷 또는 토큰 링 MAC 주소를 표시합니다.
ATM 주소
LAN 에뮬레이터 클라이언트의 20 바이트 ATM(비동기 전송 모드) 주소를 표시합니다.
경과 시간
통계가 마지막으로 재설정된 후에 경과된 실제 시간을 표시합니다.
드라이버 플래그
현재 LAN 에뮬레이션 클라이언트(LEC) 장치 드라이버 NDD 상태 플래그. 상태 플래그의 예제는 다음과 같습니다.
Broadcast Allowing broadcast packets.
Dead Requires re-open.
Debug Internal debug tracing enabled.
Limbo Attempting ELAN recovery.
Running Fully operational on the ELAN.
Up Device has been opened.
구성설정 정보
-a 또는 -c 플래그로 선택됩니다. LANE 서버에 의해 정의된 대로 현재 ELAN 구성설정 값뿐만 아니라, 네트워크 관리자의 사전 구성설정된 속성을 표시합니다.
Lane LE_ARP 테이블 항목
-a 또는 -q 플래그로 선택됩니다. 현재 LE 클라이언트 ARP 캐쉬를 표시합니다. 항목의 유형과 상태, 원격 LAN MAC 주소 또는 라우트 설명자, 원격 ATM 주소 및 일부 설명적 값이 포함됩니다.
유형 예제
BUS-PP Broadcast and Unknown Server (point-to-point).
BUS-MP Broadcast and Unknown Server (multi-point).
Data Data (point-to-point).
LES-PP LE Server (point-to-point).
LES-MP LE Server (multi-point).
상태 예제
Arping Attempting to locate remote client/server via LE_ARP.
Connected Fully connected to the remote client/server.
Flushing Flushing the data path to the client/server.
Known Remote address is known but no connection yet.
Unknown Remote address in unknown and not able to LE_ARP yet.
Lane 서버 및 통계
-a 또는 -s 플래그로 선택됩니다. 현재 및 사용 가능한 LANE 서버의 ATM 주소뿐만 아니라, LE 클라이언트에 대한 현재 전송, 수신 및 일반 통계를 표시합니다.
Lane 연결
-a 또는 -v 플래그로 선택됩니다. 이 LE 클라이언트가 사용 중인 가상 연결의 현재 리스트를 표시합니다. 이 연결이 원격에 의해 시작되었는지, 복제 연결인지 또는 원격 스테이션이 다른 LE 클라이언트에 의해 대리되었는지와 같은 일부 설명적 값, 가상 경로와 채널 값, 원격 ATM 주소가 포함되어 있습니다.
종료 상태
유효하지 않은 Device_Name을 지정하면, 이 명령은 장치에 연결할 수 없음을 서술하는 오류 메세지를 작성합니다. 유효하지 않은 장치 오류 메세지는 다음과 같을 수 있습니다.
LECSTAT: No LANE device configured.
LECSTAT: Device is not a LANE device.
LECSTAT: Device is not available.
관련 정보
atmstat 명령, entstat 명령, mpcstat 명령 및 tokstat 명령