| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

drslot
drslot drslot 명령 목적 핫 플러그 슬롯처럼 재구성 가능할 슬롯을 동적으로 관리합니다. 구문
핫 플러그 슬롯을 확인하려면 다음과 같이 수행하십시오.
drslot -i { -s Slot | -l DeviceName } -c ConnectorType
장치 구성설정을 위해 핫 플러그 슬롯을 준비하려면 다음과 같이 수행하십시오.
drslot -a -s slot -c ConnectorType [ -I ]
장치 제거를 위해 핫 플러그 슬롯을 준비하려면 다음과 같이 수행하십시오.
drslot -r { -s slot | -l DeviceName} -c ConnectorType [ -I ]
장치 제거 및 대체를 위해 핫 플러그 슬롯을 준비하려면 다음과 같이 수행하십시오.
drslot -R { -s slot | -l DeviceName } -c ConnectorType [ -I ]
설명
drslot 명령은 동적으로 재구성 가능한 슬롯, 즉 핫 플러그 슬롯을 관리합니다. 핫 플러그 슬롯은 시스템 전원을 끄거나 운영 시스템을 재부팅하지 않고도 구성할 수 있는 개체를 연결하기 위한 플러그 인 지점입니다. 추가(-a) 조작의 경우 -s 플래그를 사용하여 직접 슬롯을 지정해야 합니다. 그러면 슬롯에 고유한 식별자가 제공됩니다. 확인(-i), 제거(-r) 및 대체(-R) 조작의 경우 -s 플래그를 사용하여 직접 슬롯을 지정하거나 간접적으로 지정할 수 있습니다. -l 플래그를 사용하여 간접적으로 슬롯을 지정할 수 있습니다. 그러면 슬롯에 연결된 장치에 논리적 이름이 제공됩니다. drslot 명령은 지정한 장치가 연결된 슬롯을 확인하고 해당 슬롯을 관리합니다.
주:
확인한 슬롯에 연결된 장치를 구성 해제하면 제거 및 대체 조작이 실패합니다. 성공적으로 장치를 구성 해제하는 방법에 대한 자세한 정보는 AIX 5L Version 5.1 System Management Guide: Operating System and Devices의 Managing Hot Plug Connectors를 참조하십시오.
추가 및 대체 조작 후 새로운 장치를 활성화하고 운영 시스템에서 사용할 수 있도록 준비하려면 cfgmgr 명령을 수행해야 합니다.
플래그
주: -a, -i, -r, -R 플래그를 함께 사용하지 마십시오.
-a 핫 플러그 슬롯에 연결된 장치를 구성설정할 수 있도록 핫 플로그 슬롯을 준비합니다. 슬롯을 먼저 확인시킨 다음 슬롯을 확인할 것을 프롬프트합니다. 그런 다음 장치가 슬롯에 연결되었는지 확인할 것을 프롬프트합니다. 장치가 연결되었음을 확인하면 슬롯이 준비되고 장치를 구성설정할 수 있습니다.
-c ConnectorType 조작할 슬롯의 ConnectorType을 지정합니다. 예를 들면 핫 플러그 PCI 슬롯의 ConnectorType은 pci입니다. 이 플래그를 -a, -i, -r 및 -R 플래그로 지정해야 합니다.
-i 핫 플러그 슬롯을 식별합니다. 슬롯의 ID는 하드웨어에 따라 다릅니다. 예를 들면 슬롯에 연결된 발광 다이오드(LED)가 있을 경우 drslot -i 명령을 발행하면 발광 다이오드(LED)가 깜박일 수 있습니다.
-I -a(추가), -r(제거) 및 -R(대체) 플래그를 사용할 경우 확인 단계를 생략하도록 지정합니다. 해당하는 슬롯을 이미 확인했으면 이 플래그를 사용해야 합니다.
-l DeviceName 관리할 슬롯에 연결된 장치의 논리적 장치 이름인 DeviceName을 지정합니다. -s 플래그를 사용하지 않을 경우 -i(확인), -r(제거) 또는 -R(대체) 플래그에 이 플래그를 사용해야 합니다.
-r rmdev 명령, SMIT 또는 웹 기반 시스템 관리자으로 이전에 구성 해제한 장치를 제거하기 위해 핫 플러그 슬롯을 준비합니다. 슬롯을 먼저 확인시킨 다음 슬롯을 확인할 것을 프롬프트합니다. 비주얼 표시기가 슬롯에 연결된 경우 해제합니다. 장치 제거를 위해 슬롯이 준비되고 슬롯에서 장치를 제거한 것을 확인하도록 프롬프트합니다.
-R 이전에 구성 해제한 장치의 제거와 동일한 장치의 대체를 위해 핫 플러그 슬롯을 준비합니다. rmdev 명령, SMIT 또는 웹 기반 시스템 관리자로 장치를 구성 해제해야 합니다. drslot은 슬롯을 확인하고 슬롯을 확인할 것을 프롬프트합니다. 그런 다음 슬롯은 장치 제거를 위해 준비됩니다. 제거한 장치를 확인할 것을 프롬프트합니다. 핫 플러그 슬롯에서 장치가 제거되었음을 확인하면 슬롯이 준비되고 장치를 구성할 수 있습니다.
-s Slot drslot이 작업할 슬롯을 지정합니다. 추가(-a) 조작에 이 플래그가 필요합니다. -l 플래그를 사용하지 않은 경우 확인(-i), 제거(-r) 또는 대체(-R) 조작에 이 플래그를 사용해야 합니다. 슬롯의 형식은 플랫폼 /ConnectorType에 따라 달라집니다.
예제
특정 PCI 핫 플러그 슬롯을 확인하려면 다음과 같이 입력하십시오.
drslot -i -c pci -s U0.1-P1-I3
이 예제에서는 해당 슬롯과 연관된 발광 다이오드(LED)가 있습니다. 시스템이 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
지정한 PCI 슬롯의 비주얼 표시기가 확인 상태로 설정되었습니다. 계속하려면 Enter 키를 누르거나 x를 입력하여 종료합니다.
U0.1-P1-I3으로 지정한 슬롯의 발광 다이오드(LED)는 Enter 키를 누를 때까지 깜박거립니다.
슬롯을 확인하지 않고 핫 플러그 가능 이더넷 어댑터를 핫 플러그 슬롯에 추가하려면 다음과 같이 입력하십시오.
drslot -a -I -c pci -s U0.1-P1-I3
슬롯을 확인하기 위한 확인 프롬프트가 제공되지 않습니다. 새로운 어댑터를 슬롯에 배치할 경우 확인 프롬프트가 표시되고 다음과 유사한 메세지가 표시됩니다.
지정한 PCI 슬롯의 비주얼 표시기가 동작 상태로 설정되었습니다. PCI 카드를 확인된 슬롯에 넣고, 구성할 장치를 연결한 다음 Enter 키를 눌러 계속합니다. 종료하려면 x를 입력합니다.
어댑터를 연결한 다음 Enter 키를 누릅니다. 이제 슬롯이 준비되었습니다.
특정 PCI 슬롯에 있는 SCSI 카드를 대체하기 전에 PCI 슬롯을 확인하려면 다음과 같이 입력하십시오.
drslot -R -c pci -s U0.2-P1-I3
시스템이 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
지정한 PCI 슬롯의 비주얼 표시기가 확인 상태로 설정되었습니다. 계속하려면 Enter 키를 누르거나 x를 입력하여 종료합니다.
PCI 슬롯의 발광 다이오드(LED)가 깜박거려 슬롯을 확인시킵니다. Enter 키를 제외한 아무 키나 누르면 명령이 종료됩니다. Enter 키를 누르면 이 슬롯이 계속됩니다. 계속할 경우 PCI 슬롯의 발광 다이오드(LED)가 동작 상태로 변경되고 시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
지정한 PCI 슬롯의 비주얼 표시기가 동작 상태로 설정되었습니다. 확인된 슬롯의 PCI 카드를 대체하고, 구성할 장치를 다시 연결한 다음 Enter 키를 눌러 계속합니다. 종료하려면 x를 입력합니다. 지금 종료하면 PCI 슬롯은 제거된 상태로 남아 있습니다.
파일
/usr/sbin/drslot
관련 정보
lsslot 명령, rmdev 명령, cfgmgr 명령.