| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

XNSrouted
XNSrouted XNSrouted 디먼 목적 제록스 네트워크 시스템(XNS) 라우팅 테이블을 관리합니다. 구문
/usr/sbin/XNSrouted [ -s ] [ -q ] [ -t ] [ LogFile ]
설명
/usr/sbin/XNSrouted 디먼은 시스템 시작시 호출되어 네트워크 시스템(NS) 라우팅 테이블을 관리합니다. 이 디먼은 제록스 NS 라우팅 정보 프로토콜(RIP)을 사용하여 커널 라우팅 테이블 항목을 계속 갱신합니다.
정상적인 조작에서, XNSrouted 디먼은 라우팅 정보 패킷을 감지합니다. 호스트가 여러 개의 NS 네트워크에 연결될 경우, 주기적으로 해당 라우팅 테이블의 사본을 직접 연결된 호스트 및 네트워크에 제공합니다.
XNSrouted 디먼이 시작될 때, ioctl(SIOGIFCONF) 서브루틴을 사용하여 시스템에 구성설정 및 표시되어 있는 직접 연결된 인터페이스를 찾습니다(소프트웨어 루프백 인터페이스는 무시). 인터페이스가 여러 개 존재할 경우, 호스트가 네트워크 사이에 패킷을 전달하는 것으로 간주합니다. 이 경우, XNSrouted 디먼은 각 인터페이스에 요청 패킷을 전송하고(인터페이스가 지원한다면 브로드캐스트 패킷을 사용하여 전송), 루프로 들어가 다른 호스트로부터의 요청 및 응답 패킷을 감지합니다.
요청 패킷을 받으면, XNSrouted 디먼은 해당되는 내부 테이블에 유지되는 정보를 기초로 응답을 공식화합니다. 작성된 응답 패킷에는 알려진 라우트 리스트가 들어 있고 이들 각 라우트에는 호스트간 연결수(hop count metric - 이 수가 16 이상이면 무한대로 간주함)가 표시되어 있습니다. 리턴된 각 라우트와 연관된 메트릭은 전송자와 상대적인 메트릭을 제공합니다.
XNSrouted 디먼에서 받은 응답 패킷은 다음 조건 중 하나가 만족될 경우 라우팅 테이블을 갱신하는데 사용됩니다.
대상 네트워크나 호스트에 대해 라우팅 테이블 항목이 존재 하지않고, 메트릭이 대상에 도달할 수 있음을 나타냅니다. 즉, 통과 브릿지수(hop count)가 제한됩니다.
패킷의 소스 호스트는 기존 라우팅 테이블 항목의 라우터와 같습니다. 즉, 갱신된 정보가 대상에 대한 패킷으로 라우팅되는 곳을 통해 해당 광역 네트워크 라우터로부터 수신되고 있습니다.
라우팅 테이블의 기존 항목은 최소한 90초 동안 갱신되지 않았으면, 라우트는 최소한 현재 라우트만큼 비용상 효율적입니다.
새로운 라우트는 현재 라우팅 테이블에 저장된 것보다 대상에 대해 더 간단한 라우트를 기술합니다. XNSrouted 디먼은 테이블에 저장된 것에 대해 새 라우트의 메트릭을 비교한 후 라우트를 갱신합니다.
갱신이 적용되면, XNSrouted 디먼은 내부 테이블에 변경을 기록하고 직접 연결된 모든 호스트 및 네트워크에 대해 응답 패킷을 생성합니다. XNSrouted 디먼은 가능한 안정된 상황을 설정할 수 있도록 커널의 라우팅 테이블을 수정하기 전에 최대 30초 동안 기다립니다.
들어오는 패킷 처리 이외에도, XNSrouted 디먼은 또한 라우팅 테이블의 항목을 주기적으로 검사합니다. 3분 동안 항목이 갱신되지 않았을 경우, 항목의 메트릭이 무한대로 설정되고 삭제 표시가 됩니다. 무효가 다른 라우터에 전달될 수 있도록 삭제는 추가로 60초 동안 지연됩니다.
30초마다 광역 네트워크 라우터처럼 행동하는 호스트가 직접 연결된 호스트 및 네트워크에 라우팅 테이블을 제공합니다.
LogFile 매개변수는 XNSrouted 디먼의 활동이 기록되는 파일 이름을 해석합니다. 이 기록에는 라우팅 테이블의 변경사항에 대한 정보 및 변경된 경로에 관련된 최근에 전송 및 수신된 메세지 내역을 포함하고 있습니다.
XNSrouted 디먼은 명령행에 &(앰퍼샌드)가 지정되지 않는 한 백그라운드 프로세스로서 수행되지 않습니다. 키보드에서 인터럽트를 하여 프로세스를 종료합니다.
플래그
-s XNSrouted 디먼이 네트워크간 라우터로 작동하는 지에 간에 강제로 라우팅 정보를 제공하도록 합니다.
-q 들어오는 모든 XNS 패킷을 처리하지만 XNS 라우팅 정보는 제공하지 않습니다.
-t 전송되거나 수신된 모든 패킷이 표준 입력에 인쇄되도록 지정합니다.
관련 정보
netstat 명령, route 명령, XNSquery 명령.