| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

pppstat
pppstat pppstat 명령 목적 PPP(지점 대 지점 프로토콜) 서브시스템의 RAS (신뢰성, 유효성, 실용성) 정보를 발췌하고 표시합니다. 이 명령은 AIX 4.1.5에만 적용됩니다. 구문
pppstat
설명
pppstat 명령은 활성 중인 링크의 특정 특성을 모니터하는 기능을 제공합니다. 다음 정보는 활성 중인 모든 링크에 대해 표시됩니다.
LCP 다중 계층
Local MRU 이 호스트에 대한 최대 수신 단위 설정을 지정합니다. 이것은 원격 호스트가 국지 호스트에 송신할 수 있는 최대 패킷 길이입니다.
Remote MRU 원격 호스트에 대한 최대 수신 단위 설정을 지정합니다. 이것은 국지 호스트가 원격 호스트에 송신할 수 있는 최대 패킷 길이입니다.
Local To Peer ACCM 원격 호스트로 패킷을 전송하는 데 사용되는 ASYNC 문자 맵을 지정합니다.
Peer To Local ACCM 국지 호스트로의 패킷 전송에서 원격 호스트에 의해 사용되는 ASYNC 문자 맵을 지정합니다.
Local To Remote Protocol Field Compression 원격 호스트로의 패킷 전송에서 프로토콜 압축이 사용되는지 지정합니다.
Remote To Local Protocol Field Compression 원격 호스트에서 국지 호스트로의 패킷 전송에서 프로토콜 압축이 사용되는지 지정합니다.
Local To Remote Address/Control Field Compression 원격 호스트로의 패킷 전송에서 Address/Control 필드 압축이 사용되는지 지정합니다.
Remote To Local Address/Control Field Compression 원격 호스트에서 국지 호스트로의 패킷 전송에서 Address/Control 필드 압축이 사용되는지 지정합니다.
PPP 조정보다 우선하는 LCP 다중 계층
MRU 수신 패킷에 대한 최대 수신 단위를 지정합니다. 이것은 이 호스트가 원격 호스트와 조정하려고 시도한 값입니다.
Receive ACCM 조정에 사용되는 초기 원격 대 국지 ASYNC 문자 맵을 지정합니다.
Transmit ACCM 조정에 사용되는 초기 국지 대 원격 ASYNC 문자 맵을 지정합니다.
Magic Number 조정에서 시도되는 Magic Number를 지정합니다.
Frame Check Size 이 호스트가 조정하려고 하는 검사 시퀀스의 프레임 길이를 지정합니다. 이것은 16 비트로 고정됩니다.
HDLC 프레이밍 계층
Bad Address Fields 패킷이 잘못된 주소 필드로 수신되는 횟수를 지정합니다.
Bad Controls Fields 패킷이 잘못된 제어 필드로 수신되는 횟수를 지정합니다.
Oversized Packets 최대 수신 단위 길이를 초과하는 패킷이 수신되는 횟수를 지정합니다.
Bad Frame Check Sequence 잘못된 프레임 검사 시퀀스로 수신되는 패킷의 횟수를 지정합니다.
Incoming Good Octets 유효한 패킷으로 수신되는 옥테트의 수를 지정합니다.
Outgoing Good Octets 패킷에 정상적으로 송신되는 옥테트의 수를 지정합니다.
Incoming Good Packets 정상적으로 수신되는 패킷의 수를 지정합니다.
Outgoing Good Packets 정상적으로 전송되는 패킷의 수를 지정합니다.
출력은 stdout으로 전송됩니다. 메세지는 stderr로 전송됩니다.
종료 상태
이 명령은 다음의 값을 리턴합니다.
0 성공적으로 완료되었습니다.
>0 오류가 발생했습니다.
보안
액세스 권한 제어: 모든 사용자
감사(audit) 이벤트: 사용 불가능
플래그
/usr/sbin/pppstat pppstat 명령을 포함합니다.
관련 정보
명령: pppdial
디먼: pppcontrold, pppattachd
파일: profile
서브루틴: syslog