| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

piobe
piobe piobe 명령 목적 프린터 백엔드에 대한 작업 관리자를 인쇄합니다. 구문
/usr/lpd/piobe [ -a PreviewLevel ] [ -A DiagnosticLevel ] [ -d InputDataStream ] [ -f FilterName ] [ FormatterFlags ] [ File ... ]
설명
piobe 명령은 인쇄 작업을 처리하기 위해 qdaemon 프로그램에서 호출한 스풀러 백엔드 프로그램입니다. piobe 명령은 인쇄 작업 관리자로 제공됩니다.
piobe 명령은 인쇄 파일의 데이터 스트림 유형을 지정하는 -d플래그의 인수(또는 데이터베이스에 있는 디폴트 값)에 따라 데이터베이스에서 파이프라인을 검색하여 쉘로 전달합니다. 파이프라인에는 필요한 만큼 인쇄 파일을 변환하여 프린터로 보내는 필터 문자열이 들어 있습니다. 요청한 경우, piobe 명령은 또한, 헤더 및 트레일러 페이지를 작성하기 위해 데이터베이스에서 파이프라인을 검색하여 수행합니다.
FormatterFlags 인수(이 조항에 나열된 플래그가 아닌 다른 플래그)는 파이프라인의 필터 명령이 참조한다고 가정합니다. 플래그가 지정되지만 파이프라인이 참조하지 않는 경우에는 오류 메세지가 발행되어 인쇄 작업이 종료됩니다.
주: piobe 명령을 명령행에 수동으로 입력하면 안됩니다. 이 명령은 qdaemon 프로세스에서 호출하며 qdaemon 프로세스에서 제공하는 다양한 서비스에 따라 달라집니다.
파일
-a PreviewOption 실제로는 파일을 인쇄하지 않으면서 인쇄 작업에 사용될 매개변수 값을 미리보는 방법을 제공합니다. PreviewOption 변수에 지정될 수 있는 값은 다음과 같습니다.
0
일반 인쇄 처리를 지정합니다.
1
입력 데이터 유형을 프린터에서 예상되는 데이터 유형으로 전환하는 데 사용되는 필터의 파이프라인과 플래그 값 리스트를 리턴하지만, 실제로 필터의 파이프라인을 호출하거나 프린터로 파일을 송신하지는 않습니다.
리턴된 플래그 값 리스트는 구성설정 데이터베이스의 디폴트 명령행 플래그 값입니다. 이 값은 명령행에 지정된 플래그 인수 값으로 겹쳐쓰여집니다. 다음 사항에 주의하십시오.
-d 플래그용으로 지정되었거나 디폴트인 InputDataType 변수에 유효한 플래그만 표시됩니다.
실제로 인쇄하지는 않으면서 인쇄 작업 스풀링에만 관련된 플래그 값은 표시되지 않습니다. 스풀링 플래그의 디폴트 값이 qprt 명령의 플래그에 대한 설명과 함께 포함되어 있습니다.
플래그 값을 그 값이 유효한 것인지를 검사하지 않았을 수도 있습니다.
필터의 파이프라인은 프린터로 전송하기 전에 인쇄 파일의 데이터를 처리할 필터 명령(및 필터 명령으로 전달된 플래그 값)을 보여줍니다. 수행될 필터링의 유형을 판별하기 위해 각각의 필터 명령에 대한 설명을 검토할 수 있습니다.
-A Value 진단 출력의 레벨을 지정합니다. 진단 출력은 인쇄 파일, 헤더 페이지 또는 트레일러 페이지를 처리하고 있는 필터의 파이프라인에서 발생한 오류를 진단하는 데 유용합니다. 진단 출력은 인쇄 작업을 제출한 사용자에게 보내어집니다. Value 변수는 다음 중 하나일 수 있습니다.
0
헤더, 트레일러 또는 인쇄 파일 파이프라인이 작성하는 모든 표준 오류 출력을 폐기합니다.
1
표준 오류 출력이 작성되는 경우, 표준 오류 출력과 그 출력을 작성한 파이프라인을 리턴하고, 인쇄 작업을 종료합니다.
2
플래그 값, 표준 오류 출력(있는 경우)을 리턴하고, 오류의 발견 여부에 관계없이 파이프라인을 완료합니다. 오류가 발견되면, 인쇄 작업은 종료됩니다.
3
파일이 인쇄되지 않는다는 것을 제외하고는 2의 값과 유사합니다.
1값이 권장됩니다. 오류(예: 상태 정보 오류)가 발생하지 않더라도 파이프라인에 있는 필터가 표준 오류 출력을 발생시키는 경우에는 값 0을 사용할 수 있습니다. 값 2 또는 3은 문제점으로 인해 표준 오류 출력이 발생하지 않더라도 문제점을 진단하는 데 유용합니다.
-d InputDataType 인쇄될 파일에 있는 데이터 유형을 지정합니다. 이 플래그는 한 문자 식별자입니다. 인쇄 파일의 데이터 유형과 프린터에 의해 예상되는 데이터 유형을 기반으로, 인쇄 파일은 프린터에 송신되기 전에 필터를 통해 패스됩니다(필요한 경우). 다음은 데이터 유형 식별자의 예제입니다.
a
IBM 확장형 ASCII
p
패스-쓰루(수정되지 않은채 프린터로 전송)
s
포스트스크립트
c
PCL
d
Diablo 630
k
간지
선택한 프린터가 InputDataType 변수를 지원하지 않고, 인쇄 파일의 데이터 유형을 프린터 지원 데이터 유형으로의 전환에서 필터를 사용할 수 없는 경우, 인쇄 작업은 오류 메세지와 함께 종료됩니다.
-f FilterType 프린터로 송신되기 전에 프린트 파일이 패스되는 필터의 유형을 지정합니다. 이 플래그는 한 문자 식별자입니다. 식별자는 lpr 명령과 함께 사용할 수 있는 filter 플래그와 유사합니다. 사용 가능한 필터 식별자는 pr 필터를 호출하는 p입니다.
파일
/var/spool/lpd/pio/@local/ddi/* 정리된 데이터베이스 파일을 포함하고 있습니다.
관련 정보
lpr 명령, pr 명령, qdaemon 명령, qprt 명령
qconfig 파일