| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

stty-cxma
stty-cxma stty-cxma 명령 목적 128 포트 비동기 서브시스템의 TTY 구성설정에 대한 터미널 옵션을 설정하고 보고합니다. 구문
stty-cxma [ -a ] [ -g] [ Option(s) ] [ ttyName ]
설명
플래그 또는 옵션을 지정하지 않으면 stty-cxma 명령은 stty 명령이 현재 표준 입력인 tty 장치에 대해 보고한 모든 표준 매개변수 뿐만 아니라 모든 128 포트 특수 드라이버 설정 및 모뎀 신호를 보고합니다.
표준 입력 이외의 tty 장치에 대한 옵션을 설정하거나 보고하기 위해 ttyName 매개변수를 지정할 수 있습니다. ttyName 매개변수는 tty0와 같은 단순한 tty 이름이거나 /dev/tty0와 같이 /dev를 앞에 붙일 수 있습니다. 이 옵션은 반송자가 없을 때 모뎀 제어 회선에서 사용할 수 있습니다.
흐름 제어 설정을 변경하고 투명성 인쇄 옵션을 설정하고 모뎀 제어 회선을 강제하고 모든 tty 설정을 표시하기 위해 추가 옵션을 지정할 수 있습니다. 인식할 수 없는 옵션은 해석하기 위해 stty 명령으로 패스됩니다.
플래그
-a stty -a가 보고한 모든 표준 tty 설정뿐만 아니라 고유한 모든 128 포트 설정도 표준 출력에 기록합니다.
-g 또다른 stty 명령으로 사용할 수 있는 형식으로 옵션 설정을 표준 출력에 기록합니다.
옵션
다음 옵션은 즉시 수행해야 할 임시 조치를 지정합니다.
break 250 MS 중단 신호를 회선상에서 전송합니다.
flush tty 입력 및 출력을 즉시 버립니다.
flushin tty 입력만 버립니다.
flushout tty 출력만 버립니다.
다음 옵션이 지정한 조치는 장치를 폐쇄할 때까지 유효합니다. 다음에 장치를 열 때는 디폴트 값이 사용됩니다.
dtr DTR 하드웨어 흐름 제어를 선택하지 않으면 DTR 모뎀 제어 회선을 올립니다.
-dtr DTR 하드웨어 흐름 제어를 선택하지 않으면 DTR 모뎀 제어 회선을 떨어뜨립니다.
rts RTS 하드웨어 흐름 제어를 선택하지 않으면 RTS 모뎀 제어 회선을 올립니다.
-rts RTS 하드웨어 흐름 제어를 선택하지 않으면 RTS 모뎀 제어 회선을 떨어뜨립니다.
startin 흐름 제어를 해제하여 정지한 입력을 재개합니다.
startout XON 문자를 수신한 것처럼 정지한 출력을 정확하게 재시작합니다.
stopin 흐름 제어를 작동시켜 입력을 정지합니다.
stopout XOFF 문자를 수신한 것처럼 출력을 정확하게 정지합니다.
2200flow 포트상에서 2200 바이트의 흐름 제어를 사용 가능하게 합니다. 2200 터미널은 접속된 프린터를 지원하며 다음 4개의 흐름 제어 문자를 사용합니다.
0xF8
터미널 XON
0xF9
프린터 XON
0xFA
터미널 XOFF
0xFB
프린터 XOFF
-2200flow 포트상에서 2200 형식의 흐름 제어를 사용 불가능하게 합니다.
2200print 터미널의 흐름 제어와 투명성 인쇄 장치의 흐름 제어를 따로 수행합니다(2200flow 옵션이 설정한대로).
-2200print 터미널 및 프린터 흐름 제어를 함께 수행(2200flow 옵션이 설정한 대로)합니다. 따라서 터미널 또는 프린터 XOFF 문자가 수신되는 경우 대응하는 XON 문자를 수신할 때까지 모든 출력이 일시정지됩니다.
altpin 10핀 RJ45 커넥터 대신 8핀 RJ45 커넥터를 사용할 때 DCD를 사용할 수 있도록 모듈러 커넥터에서 DSR 및 DCD 입력의 위치를 교환합니다.
-altpin 10핀 RJ45 커넥터를 사용할 때 DSR의 사용 가능성을 복원합니다.
aixon 2개의 고유 문자를 XON과 XOFF에서 사용할 수 있도록 보조 흐름 제어를 사용 가능하게 합니다. 양 XOFF 문자를 수신하면 양 XON 문자를 수신할 때까지 전송이 재개되지 않습니다.
-aixon 보조 흐름 제어를 사용 불가능하게 합니다.
astartc c 보조 XON 흐름 제어 문자를 설정합니다. 문자는 십진수, 8진수 또는 16진수로 제공될 수 있습니다.
astopc c 보조 XOFF 흐름 제어 문자를 설정합니다. 문자는 십진수, 8진수 또는 16진수로 제공될 수 있습니다.
bufsize n 투명성 프린터의 입력 버퍼 크기에 대한 드라이버의 추정 값을 설정합니다. 비활성 기간 후 드라이버는 위에서 선택한 maxcps 옵션 속도가 지정한 최대 CPS 속도로 줄이기 전에 이 많은 문자를 투명성 프린터에 분할합니다. 디폴트 값은 100초입니다.
ctspace CTS 하드웨어 출력 흐름 제어를 사용 가능하게 하기 때문에 CTS가 떨어질 때 국지 전송이 일시정지합니다.
-ctspace CTS 하드웨어 출력 흐름 제어를 사용 불가능하게 합니다.
dcdpace DCD 하드웨어 출력 흐름 제어를 사용 가능하게 하기 때문에 DCD가 떨어질 때 국지 전송이 일시정지합니다.
-dcdpace DCD 하드웨어 출력 흐름 제어를 사용 불가능하게 합니다.
dsrpace DSR 하드웨어 출력 흐름 제어를 사용 가능하게 하기 때문에 DSR이 떨어질 때 국지 전송이 일시정지합니다.
-dsrpace DSR 하드웨어 출력 흐름 제어를 사용 불가능하게 합니다.
dtrpace DTR 하드웨어 입력 흐름 제어를 사용 가능하게 하기 때문에 DTR이 떨어져 원격 전송이 일시정지합니다.
-dtrpace DTR 하드웨어 입력 흐름 제어를 사용 불가능하게 합니다.
edelay n 128 포트 비동기식 어댑퍼가 입력에서 드라이버를 촉발하는 속도를 설정합니다. 어댑터는 n 밀리초마다 드라이버를 촉발시킵니다. 디폴트 값은 100 밀리초입니다.
fastbaud 전송 속도표를 변경하기 때문에 50 보오(baud)는 57600 보오(baud)가 됩니다.
-fastbaud 전송 속도표를 변경하기 때문에 57500 보오(baud)는 50 보오(baud)가 됩니다.
fastcook 128 포트 비동기식 어댑터에서 쿡(cooked) 출력 처리를 수행하여 호스트 CPU 사용법을 줄이고 원시 모드 입력 성능을 증대시킵니다.
-fastcook 쿡 출력 처리를 사용 불가능하게 합니다.
forcedcd 반송자 감지를 사용 불가능하게 하기 때문에 반송자가 없을 경우에도 tty를 열어 사용할 수 있습니다.
-forcedcd 반송자 감지를 다시 사용 가능하게 합니다.
maxchar n 드라이버가 출력 대기행렬에 넣은 투명성 최대 인쇄 드라이버 수를 설정합니다. 이 수를 줄이면 시스템 오버헤드가 증대되며 이 수를 늘리면 투명성 프린터를 사용할 때 연산자 키 스트로크(keystroke) 반향 시간이 지연됩니다. 디폴트 값은 50 문자입니다.
maxcps n 투명성 인쇄 장치에서 문자를 출력하는 최대 CPS(초당 문자) 속도를 설정합니다. 선택된 속도는 평균 인쇄 속도 이하이어야 합니다. 숫자(n)가 너무 낮으면 프린터 속도가 느려지고, 숫자가 너무 높으면 프린터가 흐름 제어에 의지하며 CRT에서 사용자 입력이 그에 따라 손상됩니다. 디폴트 값은 100 CPS입니다.
offstr s CRT 이스케이프 문자열을 설정하여 투명성 인쇄를 끕니다. 임의의 8진 문자 xxx를 \xxx로 제공할 수 있습니다.
onstr s CRT 이스케이프 문자열을 설정하여 투명성 인쇄를 켭니다. 임의의 8진 문자 xxx를 \xxx로 제공할 수 있습니다.
rtspace RTS 하드웨어 입력 흐름 제어를 사용 가능하게 하기 때문에 RTS가 떨어져 원격 전송이 일시정지합니다.
-rtspace RTS 하드웨어 입력 흐름 제어를 사용 불가능하게 합니다.
startc c XON 흐름 제어 문자를 설정합니다. 문자는 십진수, 8진수 또는 16진수로 제공될 수 있습니다.
stopc c XOFF 흐름 제어 문자를 설정합니다. 문자는 십진수, 8진수 또는 16진수로 제공될 수 있습니다.
term t 투명성 프린터 on 및 off 문자열을 내부 디폴트 표에 지정된 값으로 설정합니다. 내부 디폴트 값은 다음 터미널에 사용됩니다.adm31, ansi, dg200, dg210, hz1500, mc5, microterm, multiterm, pcterm, tvi, vp-a2, vp-60, vt52, vt100, vt220, wyse30, wyse50, wyse60 또는 wyse75. 내부 디폴트 표에 터미널 유형이 없는 경우, 투명성 인쇄 온 및 오프 문자열은 termcap 파일에서 po 및 pf 속성에 의해 지정된 값으로 설정됩니다.
예제
모든 고유 128 포트 설정 뿐만 아니라 128 포트 비동기식 제어기에 /dev/tty0로 구성설정한 tty 포트에 대한 표준 tty 설정도 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
stty-cxma -a tty0
128 포트 비동기식 제어기에서 /dev/tty3로 구성설정한 tty 포트에 대해 8핀 RJ45 커넥터를 사용할 때 DCD를 사용할 수 있게 만들려면 다음과 같이 입력하십시오.
stty-cxma altpin tty3
이 명령은 모듈러 커넥터에서 DSR 및 DCD 입력의 위치를 서로 교환합니다.
파일
/usr/ebin/tty/stty-cxma stty-cxma 명령이 포함되어 있습니다.
관련 정보
stty 명령.