| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

emstat
emstat emstat 명령 목적 에뮬레이션 예외 통계를 표시합니다. 구문
emstat [ -a | -v ] [ Interval ] [ Count ]
설명
emstat 명령은 에뮬레이션 예외 통계를 표시합니다. 더 이전 프로세서 아키텍처에서 삭제된 명령을 포함하고 있는 일부 레거시 응용프로그램 및 라이브러리가 더 새로운 프로세서에서 실행될 경우, 에뮬레이션 예외가 발생할 수 있습니다. 이러한 명령은
잘못된 명령 프로그램 예외의 원인이 될 수 있습니다. 운영 시스템은 이러한 예외를 감지하면 프로그램의 성능을 희생시키면서 프로그램의 기능을 유지하기 위해
더 오래된 명령을 에뮬레이트 합니다.
시스템이 최종으로 다시 부트한 시점부터의 에뮬레이션 예외 계수와 현 간격의 계수가 표시됩니다. 사용자는 정렬 예외 통계 또는 개별 프로세서 에뮬레이션 통계를 표시할 수 있습니다.
디폴트 출력은 매초마다 통계를 표시합니다. 샘플링 간격 및 반복 횟수 또한
지정할 수 있습니다.
구현 세부사항
이 명령은 POWER 기반 플랫폼에서만 유효합니다.
매개변수
Interval 샘플 간의 간격.
Count 반복 횟수.
플래그
-a 정렬 예외 통계를 표시합니다. 이 플래그는 -v 플래그와는 함께 사용될 수 없습니다.
-v 개별 프로세서 통계를 표시합니다. 이 플래그는 -a 플래그와는 함께 사용될 수 없습니다.
예제
매초마다 에뮬레이션 통계를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
emstat
이로써 다음의 출력이 작성됩니다.
Emulation Emulation
SinceBoot Delta
8845591 0
8845591 0
8845591 0
8845591 0
8845591 0
8845591 0
...
2초마다 총 5번 에뮬레이션 및 정렬 예외 통계를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
emstat -a 2 5
이로써 다음의 출력이 작성됩니다.
Alignment Alignment Emulation Emulation
SinceBoot Delta SinceBoot Delta
21260604 0 70091846 0
23423104 2162500 72193861 2102015
25609796 2186692 74292759 2098898
27772897 2163101 76392234 2099475
29958509 2185612 78490284 2098050
각 프로세서에 대해 5초마다 에뮬레이션 통계를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
emstat -v 5
이로써 다음의 출력이 작성됩니다.
Emulation Emulation Emulation Emulation
SinceBoot Delta Delta00 Delta01
88406295 0 0 0
93697825 5291530 0 5291530
98930330 5232505 5232505 0
102595591 3665261 232697 3432564
102595591 0 0 0
관련 정보
alstat 명령.