| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mkvgdata
mkvgdata mkvgdata 명령 목적 savevg 및 restvg 명령에서 사용할 볼륨 그룹에 관한 정보를 포함하는 파일을 작성합니다. 구문
mkvgdata [-X] [-m] VGName
설명
mkvgdata 명령은 savevg 및 restvg 명령에서 사용할 볼륨 그룹에 관한 정보를 포함하는 파일을 작성합니다. 이 정보는 논리적 볼륨의 리스트, 파일시스템과 파일시스템의 크기 및 볼륨 그룹 이름을 포함합니다. 다음 중 하나의 파일을 볼륨 그룹의 유형에 따라 작성합니다.
/image.data 루트 볼륨 그룹(rootvg)에 대한 정보용으로 작성됩니다. savevg 명령은 이 파일을 사용하여 백업 이미지를 작성하며, 이 이미지는 현재 시스템이나 새 시스템으로 볼륨 그룹을 재설치하기 위해 bosinstall 루틴에 의해 사용될 수 있습니다. 이 파일이 이미 있는 경우, mkvgdata 명령은 이 파일에 겹쳐씁니다. /image.data 파일은 / 디렉토리에 있습니다.
vgname .data 사용자 볼륨 그룹에 대한 정보용츠로 작성됩니다. vgname 변수는 볼륨 그룹 이름을 반영합니다. savevg 명령은 이 파일을 사용하여 백업 이미지를 작성하며, 이 이미지는 사용자 볼륨 그룹을 재설치하기 위해 restvg 명령에 의해 사용될 수 있습니다. 이 파일이 이미 있는 경우, mkvgdata 명령은 이 파일에 겹쳐씁니다. vgname.data 파일은 /tmp/vgdata/vgname 디렉토리에 있으며, 여기서 vgname은 볼륨 그룹 이름입니다.
savevg 명령을 발행하기 전에 이들 파일의 정보를 사용자가 편집할 수 있습니다.
플래그
-m 볼륨 그룹의 각 논리적 볼륨에 대해 논리적 대 물리 파티션 맵핑을 지정하는 맵 파일을 작성합니다. 이 맵핑은 이미지가 복원될 때 동일한 논리적 대 물리 맵핑을 할당하는 데 사용할 수 있습니다. 맵 파일 위치는 /image.data 파일에서 각 논리적 볼륨에 대한 MAPFILE 필드에 저장됩니다. 설치 루틴은 mklv 명령을 발행하기 전에 이 맵을 /tmp 파일시스템에 배치하므로, 맵 작성을 위한 충분한 공간이 /tmp 파일시스템에 있어야 합니다.
예를 들어, hd7 논리적 볼륨의 경우 맵 파일의 위치는 /tmp/vgdata/rootvg/hd7.map입니다. hd7 논리적 볼륨에 대한 /image.data 파일의 MAPFILE 필드는 MAPFILE=/tmp/vgdata/rootvg/hd7.map 항목 아래 있습니다.
백업 이미지의 맵 파일은 image.data 또는 vgname.data 파일 다음에 복사됩니다.
-X 필요할 경우, /tmp를 확장합니다.
vgname 백업할 볼륨 그룹의 이름
파일
/image.data 볼륨 그룹이 rootvg일 때 작성됩니다.
/tmp/vgdata/vgname/vgname.data 볼륨 그룹이 rootvg가 아니고 vgname이 볼륨 그룹의 이름일 때 작성됩니다.
관련 정보
mkszfile 명령, restvg 명령 및 savevg 명령