| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mmtu
mmtu mmtu 명령 목적 경로 MTU 전개에 사용되는 최대 전송 단위(MTU) 값을 표시, 추가 및 삭제합니다. 이 명령은 AIX 4.2.1 이상에서만 적용됩니다. 구문
mmtu { -a Value| -d Value | -s }
설명
mmtu 명령을 사용하여 최대 전송 단위(MTU) 값을 잠재 경로 MTU 값의 리스트로 표시하거나 추가하거나 또는 리스트에서 삭제하십시오. 경로 MTU 전개는 잠재 경로 MTU 값의 리스트를 사용하여 경로 MTU를 발견합니다. 잠재 경로 MTU 값의 리스트는 라우터가 RFC 1191을 따르지 않는 경로에 있을 경우에만 사용합니다. 사용자는 MTU 값의 추가나 삭제를 위한 관리 권한을 가지고 있어야 합니다.
플래그
-a Value 새 MTU를 잠재 경로 MTU 값의 리스트에 추가합니다.
-d Value 잠재 경로 MTU 값의 리스트에서 이 값을 삭제합니다.
-s 잠재 경로 MTU 값의 현재 리스트를 표시합니다.
예제
잠재 경로 MTU 값의 리스트에 값을 추가하려면, 다음을 입력하십시오.
mmtu -a mtu-value
잠재 경로 MTU 값의 리스트에서 값을 삭제하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
mmtu -d mtu-value
잠재 경로 MTU 값의 내용을 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
mmtu -s
파일
/usr/sbin/mmtu mmtu 명령이 들어 있습니다.
관련 정보
netstat 명령 및 no 명령