| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

piomkapqd
piomkapqd piomkapqd 명령 목적 인쇄 대기행렬과 프린터를 작성하기 위해 SMIT 대화를 구축합니다. 구문
기존 프린터의 인쇄 대기행렬을 작성하려는 경우
piomkapqd -A AttachmentType -p Printer -d DeviceName -h Header [ -e ]
프린터 및 인쇄 대기행렬을 작성하려는 경우
piomkapqd -A AttachmentType -p Printer -v Device -s Subclass -r Adapter -h Header [ -e ]
TTY에 접속된 프린터를 작성하려는 경우 또는 파일로 인쇄 출력을 지정하려는 경우 및 새 대기행렬을 작성하려는 경우
piomkapqd -A AttachmentType -p Printer { -T TTYName | -f FileName } -h Header [ -e ]
새 프린터 및 인쇄 대기행렬에 대한 사용자 정의 접속을 사용하려는 경우
piomkapqd -A AttachmentType -p Printer [ -d DeviceName ] -c CmdExec -i DiscCmd -o ObjectID -h Header [ -e ]
설명
piomkapqd 명령은 새로운 프린터와 인쇄 대기행렬을 작성하는 데 사용할 수 있는 SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구) 대화 상자를 작성합니다. 또한, piomkapqd 명령을 사용하여 사용자는 SMIT 프린터나 대기행렬 정의 대화 상자에 사용자 정의 접속 유형을 추가할 수 있습니다.
파일
-A AttachmentType 프린터를 데이터 소스에 연결하기 위해 사용되는 접속 유형을 지정합니다. AttachmentType 변수의 공통 값은 다음과 같습니다.
local
국지 접속 유형을 지정합니다.
ascii
ASCII 접속 유형을 지정합니다.
file
데이터가 보관되는 파일을 지정합니다.
-c CmdExec cmd_to_execute SMIT 명령에 값을 지정합니다. 이 플래그는 사용자 정의 접속 대화 상자 작성시 사용됩니다. 이 플래그가 포함되지 않는 경우, piomkpq 명령이 디폴트로 사용됩니다.
-d DeviceName 장치 이름과 의사(pseudo) 장치 이름, 또는 lp0나 tty1과 같은 출력될 파일 이름을 지정합니다.
-e 기존 인쇄 대기행렬이 프린터 출력에 사용되도록 지정합니다. -e는 piomkapqd 명령이 새 대기행렬을 만드는 것을 방지합니다.
-f FileName 출력이 보관되는 파일 이름을 나타냅니다.
-h Header 작성되는 SMIT 대화의 제목이나 헤더를 지정합니다.
-i DiscCmd cmd_to_discover SMIT 명령의 값을 지정합니다. 이 플래그는 사용자 정의 접속 대화 상자 작성시 사용됩니다. 이 플래그가 포함되지 않는 경우, 대화 상자 작성에 piomkapqd 명령 디폴트 값이 사용됩니다.
-o ObjectID ObjectID 변수의 값에 대응하는 ID를 가지는 SMIT 오브젝트를 지정합니다.
-p Printer /usr/lib/lpd/pio/predef 디렉토리에서 정의된 대로, 예를 들면, ibm4019와 같은 프린터 유형을 지정합니다.
-r ParentAdapter 프린터의 상위 어댑터를 지정합니다.
-s Subclass 프린터가 속한 서브클래스의 유형을 지정합니다. 가능한 Subclass 변수 값은 다음과 같습니다.
parallel
rs232
rs422
-T TTYName 새 프린터나 대기행렬에 접속된 TTY의 이름을 지정합니다.
-v Device ODM 데이터베이스에 지정된 대로 장치 유형을 지정합니다. -v 플래그는 /usr/lib/lpd/pio/predef 디렉토리에 보관되지 않은 프린터 정의를 검색합니다.
예제
기존 국지 프린터에 인쇄 대기행렬을 추가하는 SMIT 대화 상자를 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piomkapqd -A local -p ibm4019 -d lp0 -h 'Add a New Queue'
lp2라는 새로운 프린터와 국지적으로 접속된 새로운 인쇄 대기행렬을 추가하는 SMIT 대화 상자를 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piomkapqd -A local -p ibm4019 -v ibm4019 -s rs232 -r sa0 -h 'Add New Printer'
TTY에 접속된 프린터를 추가하고 그 프린터에 사용할 새로운 대기행렬을 작성하는 SMIT 대화상자를 추가하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piomkapqd -A tty -p ibm4039 -T tty12 -h 'Add TTY Printer'
파일 이름 stuff로 출력을 지정하는 SMIT 대화 상자를 작성하고 새로운 대기행렬을 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piomkapqd -A file -p ibm4039 -f stuff -h 'Add Output File' -e
사용자가 정의한 프린터 접속 유형을 추가하고 새로운 대기행렬을 작성하는 SMIT 대화 상자를 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piomkapqd -A hpJetDirect -p hplj-4 [-d lp0] -c /usr/sbin/mkjetd -i
/usr/bin/lsjd -o JetDirect -h 'Add New Attachment Type'
파일
/usr/lib/lpd/pio/etc/piomkapqd piomkapqd 명령을 포함합니다.
관련 정보
piobe 명령, piomkpq 명령