| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

nisstat
nisstat nisstat 명령 목적 NIS+ 서버 통계를 보고합니다. 구문
/usr/lib/nis/nisstat [ -H HostName ] [ DirName ]
설명
nisstat 명령은 조작에 대한 통계를 위해 NIS+ 서버를 조회합니다. 이 통계는 릴리즈나 설치의 내용에 따라 차이가 있습니다. 모든 통계가 모든 서버에서 사용 가능한 것은 아닙니다. 통계를 지원하지 않는 서버에서 통계를 요청하는 경우, nisstat는 단순히 unknown statistic이라고 리턴합니다.
디폴트로, 통계는 디폴트 도메인에 대한 NIS+ 디렉토리의 서버에서 검색됩니다. 디렉토리가 DirName에 지정된 경우, 해당 디렉토리의 서버가 조회됩니다.
특정 통계를 검색하려면, 다음 키워드 중에 하나를 사용하십시오.
root server 서버가 루트 서버인지를 보고합니다.
NIS compat mode 서버가 NIS 호환 모드에서 수행 중인지 보고합니다.
DNS을 NIS 모드에서 전송 NIS 호환 모드의 서버가 DNS에 대한 호스트 참조 호출을 전송하는지를 보고합니다.
security level 디폴트 서버 또는 HostName에 지정된 서버의 보안 레벨을 보고합니다.
serves directories 디폴트 서버 또는 HostName에 지정된 서버가 서비스하는 디렉토리를 나열합니다.
Operations 다음 형식으로 결과를 리턴합니다.
OP=opname:C=calls:E=errors:T=micros
opname
RPC 프로시저 또는 조작을 나타냅니다.
calls
서버가 수행된 이후에 RPC 프로시저가 호출한 수를 나타냅니다.
errors
호출이 프로세스되고 있는 동안 발생한 오류의 수를 나타냅니다.
micros
가장 최근에 16개의 호출을 완료하는 데 걸린 평균 시간 수(마이크로초 수)를 나타냅니다.
Directory Cache 내부 디렉토리 오브젝트 캐쉬, 캐쉬의 히트수, 호출 실패 수 및 히트율에 대한 호출 수를 보고합니다.
Group Cache 내부 NIS+ 그룹 오브젝트 캐쉬의 호출 수, 캐쉬의 히트수, 호출 실패 수 및 히트율을 보고합니다.
Static Storage 정적 기억장치 버퍼에 서버가 할당한 바이트 수를 보고합니다.
Dynamic Storage 서버 프로세스가 현재 사용 중인 힙(기억장치)의 양을 보고합니다.
Uptime 서비스가 수행 중인 시간량을 보고합니다.
플래그
-H HostName HostName에 지정된 서버만이 nisstat 명령으로 조회되는 것을 의미합니다. 디폴트로, 디렉토리에 대한 모든 서버가 조회됩니다. HostName이 디렉토리에 없는 경우, 통계는 리턴되지 않습니다.
환경
NIS_PATH NIS+: 이름이 완전히 규정되지 않은 경우, 디렉토리를 찾을 때까지는 지정된 각 NIS+ 디렉토리가 계속 탐색됩니다.
관련 정보
nisdefaults 명령