| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

host
host host 명령 목적 호스트 이름을 인터넷 주소로 또는 인터넷 주소를 호스트 이름으로 해석합니다. 구문
host [ -a ] [ -c Class ] [ -d ] [ -n ] [ -r ] [ -t Type ] [ -v ] [ -w ] [ -z ] [ Hostname | Address ] [ Server ]
설명
/usr/bin/host 명령은 HostName 매개변수를 지정한 경우, 호스트 시스템의 인터넷 주소를 리턴하고 Address 매개변수를 지정한 경우, 호스트 이름을 리턴합니다. host 명령은 HostName 매개변수에 연관된 별명도 표시합니다.
국지 호스트가 DOMAIN 프로토콜을 사용할 경우, /etc/hosts 국지 파일을 탐색하기 전에 국지 또는 원격 이름 서버 데이터베이스를 조회합니다.
host 명령은 DNS(도메인 이름 시스템)에서 발견된 다른 이름 레코드도 리턴할 수 있습니다. -z 플래그는 이 모드를 지정합니다. 다른 플래그는 조회의 사용자 조정을 허용합니다.
플래그
-a "-v -t *"를 사용하는 것과 같습니다.
-cClass 인터넷이 아닌 데이터를 탐색할 때 검사하는 클래스를 지정합니다. 유효한 클래스는 다음과 같습니다.
IN
인터넷 클래스
CHAOS
Chaos 클래스
HESIOD
MIT Althena Hesiod 클래스
ANY
총칭 문자(위에 있는 모든 것)
*
총칭 문자(위에 있는 모든 것)
-d 디버깅 모드를 켭니다.
-n /usr/bin/hostnew 명령을 발행하는 것과 동일합니다.
-r 반복 처리를 할 수 없습니다.
-tType 조회하는 레코드 유형을 지정합니다. 유효한 유형은 다음과 같습니다.
A
호스트의 인터넷 주소
CNAME
별명의 정규 이름
HINFO
호스트 CPU와 운영 시스템 유형
KEY
보안 키 레코드
MINFO
메일함 또는 메일 리스트 정보
MX
메일 교환
NS
이름붙여진 영역의 이름 서버
PTR
조회가 인터넷 주소이면 호스트 이름이고, 그렇지 않으면 다른 정보에 대한 포인터입니다.
SIG
기호 레코드
SOA
도메인의 "권한 시작" 정보
TXT
텍스트 정보
UINFO
사용자 정보
WKS
잘 알려진 지원 서비스
-v 상세한 모드.
-w DNS 서버에서 응답을 영원히 기다립니다.
-z 자원 레코드 정보를 표시하는 새로운 출력을 사용합니다.
매개변수
Address 호스트 이름을 해석하는 데 사용하는 호스트 기계의 인터넷 주소를 지정합니다. Address 매개변수는 점분리 십진수 형식에서 유효한 인터넷 주소여야 합니다.
HostName 인터넷 주소를 해석하는 데 사용하는 호스트 기계 이름을 지정합니다. HostName 매개변수는 고유한 호스트 이름이나 잘 알려진 호스트 이름(존재하면, nameserver, printserver 또는 timeserver와 같은)일 수 있습니다.
Server 조회할 이름 서버를 지정합니다.
예제
mephisto라는 호스트 시스템의 주소를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
host mephisto
다음과 유사한 정보가 나타납니다.
mephisto는 192.100.13.5이고,
별명은 engr, sarah입니다.
주소가 192.100.13.1인 호스트를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
host 192.100.13.1
다음과 유사한 정보가 나타납니다.
mercutio는 192.100.13.1입니다.
파일
/etc/hosts 국지 네트워크에 인터넷 프로토콜(IP) 이름과 호스트의 주소가 들어 있습니다.
관련 정보
hostname 명령.
named 디먼.