| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

timed
timed timed 디먼 목적 시간 서버 디먼을 호출합니다. 구문
/usr/sbin/timed [ -c ] [ -M ] [ -t ] [ [ -n Network ] ... | [ -i Network ] ... ]
주: rc.tcpip 파일을 사용하여 각각의 초기 프로그램 로드로 디먼을 시작하십시오. 명령행에서 timed 디먼을 지정할 수 있습니다. SRC 명령을 사용하여 명령행으로부터의 timed 디먼을 제어할 수 있습니다.
설명
timed 디먼은 기계의 시계를 timed 디먼도 수행 중인 근거리 통신망에 있는 다른 기계의 시계와 동기화합니다. timed 디먼은 몇몇 기계의 시계 속도는 느리게 하고, 몇몇 기계의 시계는 빠르게 하여 평균 네트워크 시간을 작성합니다.
timed 디먼이 -M 플래그 없이 시작되면, 기계는 가장 가까운 위치의 마스터 시간 서버의 위치를 확인하여 네트워크 시간을 요청합니다. 그런 다음 기계는 date 명령을 사용하여 기계의 시계를 네트워크 시간으로 설정합니다. 기계는 마스터 시간 서버가 주기적으로 전송하는 동기화 메세지를 승인하고 adjtime 서브루틴을 호출하여 기계의 시계에 대한 필요한 정정을 수행합니다.
timed 디먼이 -M 플래그 없이 시작되면, 기계는 근거리 통신망 각각을 폴하여 마스터 시간 서버를 가지는 네트워크를 판별합니다. 기계는 마스터 시간 서버를 가지지 않는 네트워크 상의 마스터 시간 서버가 됩니다. 기계는 이미 마스터 시간 서버를 가지는 네트워크 상의 서브마스터 시간 서버가 됩니다. timed 디먼은 timed 디먼이 -M 플래그와 함께 시작될 때 /var/adm/timed.masterlog 파일을 작성합니다. /var/adm/timed.masterlog 파일에는 국지 기계의 시계와 국지 기계가 마스터 시간 서버인 네트워크 상의 다른 기계 시계 사이의 델타 로그를 포함합니다. /var/adm/timed.masterlog 파일은 대략 4분마다 갱신되며 결코 지워지지 않습니다. 이 파일을 지워서 디스크 영역을 보존해야 하는 경우도 있습니다. 기계가 네트워크 상의 유일한 서브마스터 시간 서버인 경우, /var/adm/timed.masterlog 파일은 비어 있습니다. /var/adm/timed.masterlog 파일을 지우려면 다음을 입력하십시오.
cat /dev/null > /var/adm/timed.masterlog
마스터 시간 서버가 네트워크의 기능을 중지시키는 경우, 새 마스터 시간 서버가 해당 네트워크의 서브마스터 시간 서버로부터 선택됩니다. timedc 명령을 사용하면 사용자는 어느 서브마스터 시간 서버가 마스터 시간 서버가 될 것인지를 선택할 수 있습니다.
timed 디먼은 SRC(시스템 자원 제어기), 시스템 관리 인터페이스 도구(SMIT) 또는 명령행을 사용하여 제어할 수 있습니다. timed 디먼은 디폴트 값으로 시작되지 않습니다. rc.tcpip 파일을 사용하여 각각의 초기 프로그램 로드로 timed 디먼을 시작하십시오.
시스템 자원 제어기로 timed 디먼을 조작
timed 디먼은 SRC가 제어하는 서브시스템입니다. timed 디먼은 tcpip 시스템 그룹의 멤버입니다. 다음 SRC 명령을 사용하여 timed 디먼을 조작하십시오.
startsrc 서브시스템, 서브시스템 그룹 또는 서브서버를 시작합니다.
stopsrc 서브시스템, 서브시스템 그룹 또는 서브서버를 정지합니다.
lssrc 서브시스템, 서브시스템 그룹 또는 서브서버의 간략한 상태 정보를 가져옵니다. 일반적으로 lssrc에서 발견되는 long 상태 옵션은 timed 디먼의 경우에는 지원되지 않습니다.
플래그
-c master-timed 디먼이 평균 네트워크 시간을 계산할 때 다른 slave-timed 디먼으로부터 가져오는 시간 값을 무시해야 함을 지정합니다. 이 플래그는 네트워크 시간을 변경하여 master-timed 디먼의 시스템 시계와 같게 만듭니다.
-i Network 시계 동기화로부터 제외되도록 네트워크를 지정합니다. Network 변수는 네트워크 주소 또는 네트워크 이름일 수 있습니다. 네트워크 이름이 Network 변수에 대해 지정되었을 경우, 네트워크 이름은 반드시 /etc/networks 파일에 정의되어 있어야 합니다. 각각의 -i 플래그로 하나의 네트워크 주소 또는 네트워크 이름을 지정하십시오. 이 플래그를 -n 플래그와 함께 사용하지 마십시오.
-M 근거리 네트워크에서 기계가 마스터 시간 서버인지 또는 서브마스터 시간 서버인지를 지정합니다. 현재의 네트워크에서 마스터 시간 서버를 사용할 수 없는 경우, 그 네트워크에서 해당 기계는 마스터 시간 서버가 됩니다. 현재의 네트워크에 마스터 시간 서버가 이미 있는 경우, 그 네트워크에서 해당 기계는 서브마스터 시간 서버가 됩니다. 그러나 현재의 마스터 시간 서버가 상호동작하게 되는 경우 기계는 마스터 시간 서버가 될 수 있습니다. timed 디먼은 timed 디먼이 -M 플래그와 함께 시작될 때 /var/adm/timed.masterlog 파일을 작성합니다.
-n Network 네트워크를 지정하여 시계 동기화에 포함합니다. Network 변수는 네트워크 주소 또는 네트워크 이름일 수 있습니다. 네트워크 이름이 Network 변수에 대해 지정되었을 경우, 네트워크 이름은 반드시 /etc/networks 파일에 정의되어 있어야 합니다. 각각의 -n 플래그로 하나의 네트워크 주소 또는 네트워크 이름을 지정하십시오. 이 플래그를 -i 플래그와 함께 사용하지 마십시오.
-t /var/adm/timed.log 파일에서 받고 저장한 메세지를 timed 디먼이 추적할 수 있게 합니다. 또한 timedc 명령을 사용하여 추적을 활성화할 수 있습니다.
예제
SRC 제어로 timed 디먼을 시작하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
startsrc -s timed
이 명령은 디먼을 시작합니다. 이 명령을 rc.tcpip 파일이나 명령행에서 사용할 수 있습니다. -s 플래그는 뒤에 오는 서브시스템이 시작하도록 지정합니다.
SRC 제어로 timed 디먼을 정상적으로 정지시키려면, 다음과 같이 입력하십시오.
stopsrc -s timed
이 명령은 디먼을 시작합니다. -s 플래그는 뒤에 오는 서브시스템이 정지할 것이라는 것을 지정합니다.
timed 디먼으로부터의 간소 상태정보 보고서를 가져오려면, 다음과 같이 입력하십시오.
lssrc -s timed
이 명령은 디먼 이름, 디먼의 프로세스 ID 및 디먼 상태(활성 또는 비활성)를 리턴합니다.
SRC 제어를 사용하여 마스터 또는 서브마스터 시간 서버로서 timed 디먼을 시작하고, 시계 동기화에서 네트워크 net1 및 net2를 제외하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
startsrc -s timed -a "-M -i net1 -i net2"
이 명령은 디먼을 시작합니다. 네트워크에서 기계는 마스터 또는 서브마스터 시간 서버가 됩니다. 네트워크 net1 및 net2는 시계 동기화에서 제외됩니다. -s 플래그는 뒤에 오는 서브시스템이 시작하도록 지정합니다. -a 플래그는 timed 디먼이 뒤따르는 플래그와 함께 시작되어야 함을 지정합니다. 플래그는 인용 부호로 묶어야 합니다.
timed 디먼을 시작하고, 추적을 활성화하며, net1 및 net2를 시계 동기화에 포함하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
timed -t -n net1 -n net2
이 명령은 디먼을 시작합니다. 추적이 활성화되고, 시계 동기화에 net1 및 net2 둘다를 포함합니다.
파일
/var/adm/timed.log timed 디먼에 대해 추적된 메세지를 포함하고 있습니다. 이 파일은 timed 디먼이 -t 플래그로 시작될 때 또는 추적이 timedc 명령으로 사용 가능화될 때 작성됩니다.
/etc/rc.tcpip 시스템 시동시 실행될 SRC 명령을 포함하고 있습니다.
/var/adm/timed.masterlog 마스터 시간 서버 시계와 네트워크의 다른 기계의 시계 사이에 있는 델타 로그를 포함하고 있습니다. timed 디먼이 -M 플래그와 함께 시작될 때, 이 파일이 작성됩니다. 그러나 이 파일은 기계가 마스터 시간 서버인 네트워크에 대한 정보만을 포함합니다.
관련 정보
date 명령, timedc 명령.
adjtime 서브루틴, gettimeofday 서브루틴.
networks 파일 형식.