| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

rexecd
rexecd rexecd 디먼 목적 rexec 명령에 서버 기능을 제공합니다. 구문
주: rexecd 디먼은 일반적으로 inetd 디먼에 의해 시작됩니다. 또한 SRC 명령을 사용하여 명령행에서 제어될 수도 있습니다.
/usr/sbin/rexecd [ -sc ]
설명
/usr/sbin/rexecd 디먼은 rexec 명령에 대한 서버입니다. 이 디먼은 외부 호스트에서 발행한 명령을 처리하여 이 명령의 출력을 해당 외부 호스트로 리턴합니다. rexecd 디먼은 TCP/IP 연결을 통해 데이터를 송수신합니다.
rexecd 디먼에 대한 변경은 웹 기반 시스템 관리자, SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구) 또는 SRC(시스템 자원 제어기)를 사용하거나 /etc/inetd.conf 또는 / etc/services 파일을 편집하여 수행합니다. 명령행에 rexecd를 입력하는 것은 바람직하지 않습니다. rexecd 디먼은 /etc/inetd.conf 파일에 주석이 없으면 디폴트로 시작됩니다.
inetd 디먼은 /etc/inetd.conf 파일과 /etc/services 파일에서 정보를 얻습니다.
/etc/inetd.conf 파일을 변경한 후, refresh -s inetd 또는 kill -1 InetdPID 명령을 수행하여 구성설정 파일의 변경 내용을 inetd 디먼에 알리십시오.
파일
-s 소켓 레벨 디버깅을 가능하게 합니다.
-c 역 이름 해석을 억제합니다. -c 플래그가 지정되어 있지 않으면, rexecd 디먼은 클라이언트의 역 이름 해석이 실패한 경우, 실패합니다.
서비스 요청 프로토콜
rexecd 디먼이 요청을 받을 때, 그것은 다음 프로토콜을 초기화합니다.
서버는 소켓에서 최대 널(\0) 바이트까지 문자를 읽고 결과 문자열을 ASCII 숫자(십진수)로 해석합니다.
받은 숫자가 0이 아니면 rexecd 디먼이 이를 표준 오류 출력에 사용할 2차 스트림의 포트 번호로 해석합니다. 그런 후, rexecd 디먼은 클라이언트 기계의 지정된 포트로 두 번째 연결을 작성합니다.
rexecd 디먼은 초기 소켓에서 최대 16자의 널 문자 종료 사용자 이름을 검색합니다.
관련 정보
kill 명령, lssrc 명령, refresh 명령, rexec 명령, startsrc 명령, stopsrc 명령
inetd 디먼
rexec 서브루틴.
/etc/inetd.conf 파일 형식.