| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

biff
biff biff 명령 목적 현재 세션 동안 메일 통보를 사용 가능 또는 사용 불가능으로 설정합니다. 구문
biff [ y | n ]
설명
biff 명령은 메일이 도착할 시기를 통지할지 여부를 시스템에 알립니다. 메일 통보가 허가된 경우, 메일이 도착하면 송신자, 주제 머리말 행 및 최초 7행 또는 메세지의 560 문자가 화면에 표시됩니다. 통보는 biff y 명령으로 지정되고, 흔히 $HOME/.login 또는 $HOME/.profile 파일에 포함되어 사용자가 로그인할 때마다 실행됩니다. biff n 명령은 통보를 사용 불가능하게 합니다.
주: y 및 n이외에, yes 및 no를 사용하여 메일 통보를 사용 가능하게 하거나 불가능하게 할 수 있습니다.
biff 명령은 비동기식으로 작동합니다. 메일 도착시에 통보를 수신하려면, 다음을 확인하십시오.
메세지 사용권한이 사용자의 쉘(mesg y)상에서 설정되어 있습니다.
comsat이 실행 중입니다(inetd 디먼으로 시작됨).
통보가 사용 가능합니다(biff y).
동기식 통보에서는 ksh 명령, bsh 명령 또는 csh 명령의 MAIL 변수를 사용하십시오.
옵션
y 메일 통보를 사용 가능하게 합니다.
n 메일 통보를 사용 불가능하게 합니다.
예제
현행 설정을 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
biff
현재 터미널 세션 동안 메일이 도착할 때마다 통지를 수신하도록 하려면, $HOME/.login 또는 $HOME/.profile 파일에 다음 명령문을 입력하십시오.
biff y
메일 도착시에 송신자, 주제 머리말 행 및 최초 7행 또는 메세지의 560문자가 화면에 표시됩니다.
파일
$HOME/.login 로그인시 로그인 쉘별로 읽습니다.
$HOME/.profile 시작 프로세스 및 디먼을 제어합니다.
/usr/bin/biff biff 명령을 포함하고 있습니다.
관련 정보
bsh 명령, csh 명령, ksh 명령, mail 명령.
comsat 디먼.