| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

trcdead
trcdead trcdead 명령 목적 시스템 덤프 이미지에서 추적 버퍼를 발췌합니다. 구문
trcdead [ -oFileName ] DumpImage
설명
trcdead 명령은 시스템 덤프에서 8개의 활성 중인 추적 채널을 발췌합니다. 추적 기능이 활성 중인 동안 시스템이 정지할 경우, 내부 추적 버퍼의 내용이 캡처됩니다. -o 플래그가 사용된 경우, trcdead 명령은 덤프에서 추적 이벤트 데이터를 발췌하고 그것을 지정된 파일에 기록합니다. 플래그가 선택되지 않으면, 추적 로그 파일에 기록됩니다.
trace -C를 사용하여 여러 개의 CPU에 대한 multicpu 추적 버퍼링이 요청된 경우, 버퍼는 덤프되지 않습니다.
trcrpt 명령을 사용하여 추적 로그 파일로부터 보고서를 서식화합니다.
플래그
-oFileName 데이터가 기록된 파일을 지정합니다.
예제
주: 시스템 사용자에 가장 적합한 예제를 결정하려면, sysdumpdev 명령을 사용하여 현재 덤프 장치 지정을 확인하십시오.
trace_extract라는 이름의 파일에 입력된 덤프 이미지로부터 정보를 발췌하려면 다음을 입력하십시오.
trcdead -o trace_extract /var/adm/ras/dumpfile
장치에 기록된 덤프 이미지에서 정보를 발췌하려면 다음과 같이 입력하십시오.
trcdead /dev/hd7
파일
/usr/bin/trcdead trcdead 명령을 포함하고 있습니다.
/var/adm/ras/dumpfile 디폴트 시스템 덤프 파일을 포함하고 있습니다.
/var/adm/ras/trcfile 디폴트 시스템 추적 로그를 포함하고 있습니다.
관련 정보
errdead 명령, sysdumpdev 명령, trcnm 명령, trcrpt 명령.
trace 디먼.