| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mknod
mknod mknod 명령 목적 특수 파일을 작성합니다. 구문
루트 또는 시스템 그룹 멤버만 실행
mknod Name { b | c } Major Minor
FIFO(이름 붙여진 파이프라인) 작성
mknod Name { p }
설명
mknod 명령은 디렉토리 항목과 특수 파일의 해당되는 i-노드를 만듭니다. 첫번째 매개변수는 Name 항목 장치의 이름입니다. 장치를 설명하는 이름을 선택하십시오. mknod 명령에는 서로 다른 플래그를 수반하는 두 가지 양식이 있습니다.
mknod 명령의 첫번째 양식은 루트나 시스템 그룹의 멤버에 의해서만 실행될 수 있습니다. 첫번째 양식에서는 b 또는 c 플래그가 사용됩니다. b 플래그는 특수 파일이 블록 중심 장치(디스크, 디스켓 또는 테이프)임을 나타냅니다. c 플래그는 특수 파일이 문자 중심 장치(다른 장치)임을 나타냅니다.
첫번째 양식의 마지막 두 매개변수는 운영 시스템이 장치 드라이버 코드를 찾는 것을 도와주는 Major 장치를 지정하는 번호와, 장치 드라이브나 행 번호인 Minor 장치를 지정하는 번호이며, 10진수나 8진수 중 하나일 수 있습니다. 주 및 부 장치의 수가 구성설정 방식에 의해 지정되며, ODM의 CuDvDr에 보존됩니다. 이러한 오브젝트 클래스에서 정의되는 번호와 부 번호는 시스템 전반에 걸쳐 장치 정의의 일관성을 유지하기 위해 중요합니다.
mknod 명령의 두 번째 양식에서, p 플래그는 FIFO(이름 붙여진 파이프라인)를 작성하는 데 사용됩니다.
플래그
b 특수 파일이 블록 중심 장치(디스크, 디스켓 또는 테이프)임을 나타냅니다.
c 특수 파일이 문자 중심 장치(다른 장치)임을 나타냅니다.
p FIFO(이름 붙여진 파이프라인)를 작성합니다.
예제
새로운 디스켓 드라이브에 대한 특수 파일을 작성하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
mknod /dev/fd2 b 1 2
이렇게 하면, 주 장치 번호 1과 부 장치 번호 2가 있는 특수 블록 파일인 /dev/fd2 특수 파일을 작성합니다.
파일
/usr/sbin/mknod mknod 명령이 들어 있습니다.
관련 정보
mknod 서브루틴