| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

exportvg
exportvg exportvg 명령 목적 물리적 볼륨 세트에서 볼륨 그룹의 정의를 반출합니다. 구문
exportvg VolumeGroup
설명
exportvg 명령은 VolumeGroup 매개변수가 지정하는 볼륨 그룹의 정의를 시스템에서 제거합니다. 볼륨 그룹에 대한 모든 시스템 정보 및 그 내용이 제거되므로, 반출된 볼륨 그룹에 더 이상 액세스할 수 없습니다. exportvg 명령은 볼륨 그룹 내의 사용자 데이터를 수정하지 않습니다.
볼륨 그룹은 시스템 내에서 비공유 자원이므로, 현재의 프로세서로부터 명시적으로 반출되어 다른 프로세서에 반입될 때까지는 다른 프로세서가 액세스할 수 없습니다. importvg 명령과 쌍을 이루는 exportvg 명령의 주된 용도는 프로세서 사이에서 휴대용 볼륨의 교환을 가능하게 하는 것입니다. 전체 완전한 볼륨 그룹만이 반출될 수 있으며 개별 물리적 볼륨은 반출되지 않습니다.
exportvg 명령과 importvg 명령을 사용하여, 두 프로세서 사이에 공유된 물리적 볼륨에서 데이터 소유권 또한 전환할 수 있습니다.
주: 이 명령을 사용하려면, 사용자에게 루트 사용자 권한이 있거나 사용자가 시스템 그룹의 멤버여야 합니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)에 있는 볼륨 응용프로그램을 사용하여 볼륨 특성을 변경할 수 있습니다.
웹 기반 시스템 관리자 볼륨 응용프로그램(wsm lvm 단축 경로)을 사용하여 이 명령을 수행할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구) smit exportvg 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
주:
페이징 공간 볼륨이 있는 볼륨 그룹은 페이징 공간이 사용되고 있는 동안 반출할 수 없습니다. 사용 중인 페이징 공간 볼륨이 있는 볼륨 그룹을 반출하기 전에, 시스템 초기화시에 페이징 공간이 자동으로 활성화되지 않았는지 확인한 후 시스템을 재부트하십시오.
논리적 볼륨의 마운트 위치 정보가 18자를 초과하는 경우, 정보가 LVCB(논리적 볼륨 제어 블록)에서 누락될 수 있습니다. 이 볼륨 그룹을 완전하게 반입하려면 importvg 명령을 실행할 때 /etc/filesystems 파일을 수동으로 편집해야 하므로 128자가 넘는 마운트 위치를 기록해 두십시오.
예제
시스템에서 vg02 볼륨 그룹을 제거하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
exportvg vg02
주: 볼륨 그룹은 반출하기 전에 연결 해제해야 합니다.
vg02의 정의가 시스템에서 제거되고 볼륨 그룹에 액세스할 수 없습니다.
파일
/usr/sbin exportvg 명령이 상주하는 디렉토리.
관련 정보
importvg 명령, varyoffvg 명령, varyonvg 명령.