| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

rmsock
rmsock rmsock 명령 목적 파일 설명자가 없는 소켓을 제거합니다. 구문
rmsock Address TypeofAddress
설명
rmsock 명령은 파일 설명자가 없는 소켓을 제거합니다. 이 명령은 소켓, tcpcb, inpcb, ripcb 또는 rawcb 주소를 승인하여 소켓 주소로 변환합니다. 소켓과 일치하는지 확인하기 위해 모든 프로세스에서 열려 있는 모든 파일을 검사합니다. 일치하는 것이 없으면 소켓 linger 옵션의 유무와 관계없이 해당 소켓에서 중단 조치가 수행됩니다. 소켓에서 보류하고 있는 포트 번호가 해제됩니다. 일치하는 것을 찾으면 소유자 프로세스에 대한 파일 설명자와 상태가 사용자에게 표시됩니다. 결과는 syslogd로 전달되고 /var/adm/rmsock.log 파일에 기록됩니다.
예제
소켓을 소켓 주소에서 제거하려면 다음을 입력하십시오.
rmsock 70054edc socket
소켓 유형은 지정하지 않아도 됩니다. 소켓 유형은 tcpcb, udp, raw 또는 라우팅 소켓이 될 수 있습니다.
소켓을 inpcb 주소에서 제거하려면 다음을 입력하십시오.
rmsock 70054edc inpcb
소켓을 tcpcb 주소에서 제거하려면 다음을 입력하십시오.
rmsock 70054ecc tcpcb
플래그
/usr/sbin rmsock 명령이 상주하는 디렉토리
/var/adm/rmsock.log rmsock.log 파일이 들어 있습니다.
관련 정보
syslogd 디먼