| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

imptun
imptun imptun 명령 목적 반출된 터널 정의와, 터널과 연관된 선택적 사용자 정의 필터 규칙을 국지 호스트에 추가합니다. 구문
imptun -f directory [ -t tunnel_id_list ] [ -v 4 | 6 ] [ -n ] [ -r ] [ -g ] [ -l manual ]
설명
반출된 터널 정의 및 반출된 터널(exptun 명령을 사용하여 터널 소유자가 작성한 파일)과 연관된 선택적 사용자 정의 필터 규칙을 국지 호스트에 추가하려면 imptun 명령을 사용하십시오. 이 명령은 IBM 방화벽(SNG) 제품 반출 명령에 의해 생성된 반출 파일로부터 터널 정의를 반입할 수도 있습니다.
터널이 국지 터널 테이블에 반입될 때 새로운 터널 ID가 국지 호스트에 의해 작성됩니다. 터널과 연관된 자동 작성 필터 규칙도 자동으로 작성됩니다. 반출된 사용자 정의 필터 규칙을 반입하는 것은 선택사항입니다.
반출된 파일이 디스켓으로 전송될 경우, 터널 소유자의 지시에 따라 tar과 같은 명령을 사용하여 국지 파일 디렉토리에 로드될 것으로 간주됩니다.
플래그
-f 반출된 파일을 읽을 디렉토리를 지정합니다.
-g 시스템 자동 작성 필터 규칙 억제 플래그. -g 플래그를 사용하지 않으면, imptun 명령은 반입된 각 터널에 대해 두 개의 필터 규칙을 자동으로 작성합니다. 자동 작성 필터 규칙은 터널의 두 엔드포인트 사이의 모든 통신량이 터널을 통과하도록 허용합니다. -g 플래그를 지정하면 명령은 ibm 터널 정의만을 반입하며, 사용자는 터널을 사용할 수 있도록 하기 위해 사용자 정의 필터 규칙을 추가해야 합니다.
-l 반입할 터널의 유형을 지정합니다. manual을 지정하면 수동 터널만 반입됩니다. -n과 -l 플래그는 함께 사용할 수 있습니다.
-n 반출 파일이 IBM 방화벽(버전 2.2) 터널 반출 명령에 의해 작성되었음을 지정합니다. 이 플래그는 -v 플래그와 함께 지정될 수 없습니다. -n 플래그는 -r 플래그도 함께 사용할 수 없습니다.
-r 반입되고 있는 터널과 연관된 사용자 정의 필터 규칙을 반입합니다. -r 플래그를 사용하려면, 반출된 파일이 작성될 때 exptun 명령을 지정해야 합니다. -r 플래그는 -n 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
-t 반출 파일로부터 반입될 터널 ID의 세트를 나열합니다. 이 터널 ID에 의해 식별되는 터널 정의가 국지 호스트에 추가됩니다. 이 플래그를 사용하지 않으면, 반출된 파일의 모든 터널 정의가 국지 호스트에 추가됩니다.
-v 반출된 파일에서 반입하고자 하는 터널 정의에 대한 IP 버전을 지정합니다. -v 플래그가 주어지지 않으면, 반출 파일에 존재하는 모든 IP 버전 4 및 IP 버전 6 터널 정의가 반입됩니다.
관련 정보
gentun 명령, chtun 명령, rmtun 명령, exptun 명령, mktun 명령, lstun 명령