| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

capture
capture capture 명령 목적 터미널 화면을 파일로 덤프할 수 있습니다. 구문
capture [ -a ] [ File ]
설명
capture 명령은 사용자가 터미널에 인쇄한 모든 것을 파일로 덤프하게 합니다. File 매개변수가 지정한 파일에 화면을 인쇄하거나 지정된 파일이 없을 경우 screen.out 파일에 화면을 인쇄합니다. -a 플래그를 지정한 경우, capture 명령은 파일에 화면의 내용을 추가합니다.
화면을 파일에 덤프하려면, capture 명령은 VT100 터미널을 에뮬레이트하고 화면에 표시된 것의 레코드를 유지 보수하는 쉘을 작성합니다. SHELL 환경 변수는 작성된 쉘을 판별합니다. SHELL 환경 변수를 설정하지 않은 경우, /usr/bin/bsh 쉘이 디폴트입니다. TERM 환경 변수는 TERM=vt100으로 설정됩니다. capture 명령이 수행되는 중에 프로그램이 사용 중인 터미널 유형을 요청할 경우, 사용자는 vt100을 입력하여야 합니다.
Ctrl-P 키는 화면 덤프가 수행되게 하는 디폴트 키스트로크입니다. 디폴트 키스트로크를 사용하여 SCREENDUMP 환경 변수를 요구된 화면 덤프 키의 3자리 8진수의 값으로 설정하여 변경할 수 있습니다. 예를 들면, 설정은 다음과 같습니다.
SCREENDUMP=014
화면 덤프 키스트로크를 Ctrl-L로 변경합니다. ^L 또는 '\014'를 입력하여 SCREENDUMP 환경 변수를 설정하면 오류 메세지가 표시됩니다.
화면 정보 저장 프로세스를 정지하려면, Ctrl-D 키를 사용하거나 exit를 입력하십시오. 그러면 시스템에서 You are NO LONGER emulating a vt100 terminal 메세지를 표시합니다.
플래그
-a 지정한 파일 또는 파일을 지정하지 않은 경우 screen.out 파일에 화면 내용을 추가합니다.
파일
/usr/bin/capture capture 명령이 있습니다.
관련 정보
bsh 명령, csh 명령, ksh 명령, script 명령.