| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

pmcycles
pmcycles pmcycles 명령 목적 프로세서 클럭 속도를 측정합니다. 구문
pmcycles [ -d] [ -m]
설명
pmcycles 명령은 성능 모니터 순환 계수기와 프로세서 실시간 클럭을 사용하여 실제 프로세서 클럭 속도(MHz)를 측정합니다. 또한 감산기 속도(MHz)와 표시(tick)당 나노초도 선택적으로 표시합니다. 감산기는 클럭이 영(0)으로 이동할 때마다 클럭 인터럽트를 생성하는 2진 계수기입니다. 표시(tick)는 감소 값입니다. 시간이 나노초 단위로 감소되는 일부 기계에서 각각의 표시(tick)는 1나노초에 해당합니다. 그렇지 않은 기계에서는 감소 값이 기계마다 다릅니다.
이 명령은 bos.pmapi가 지원하는 프로세서에서만 지원됩니다.
플래그
-d 감산기 속도(MHz)와 표시(tick)당 나노초를 표시합니다.
-m 각 프로세서의 속도를 표시합니다.
예제
프로세서 속도를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
pmcycles
다음과 유사한 출력이 나타납니다.
This machine runs at 133 MHz
각각의 프로세서 속도를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
pmcycles -m
다음과 유사한 출력이 나타납니다.
Cpu 0 runs at 200 MHz
CPU 1 runs at 200 MHz
관련 정보
pm_cycles 서브루틴