| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

next
next next 명령 목적 다음 메세지를 표시합니다. 구문
next [ +Folder ] [ -header | -noheader ] [ -showproc CommandString | -noshowproc ]
설명
next 명령은, 시스템이 다음 번 페이지가 메세지 처리기(MH) 폴더에 저장하도록 할당할 번호를 표시합니다. next 명령은 메세지로 지정된 next 값이 있는 show 명령과 같습니다.
next 명령은 show 프로그램에 링크되고, showproc 프로그램으로 모든 스위치를 전환합니다. next 값에 링크한 후 그 링크를 next 이외의 것으로 호출할 경우, 사용자의 링크는 next 명령보다는 show 명령처럼 기능합니다.
show 명령은 인식하지 않은 플래그를 리스트를 수행하는 프로그램으로 패스합니다. next 명령은 리스트 프로그램에 많은 수의 플래그를 제공합니다.
파일
+Folder 나타내고자 하는 메세지를 포함하는 폴더를 지정합니다.
-header 나타날 메세지의 한줄의 설명을 표시합니다. 이 설명에는 폴더 이름 및 메세지 번호가 포함됩니다. 이 값이 디폴트입니다.
-help 명령 구문, 가능한 스위치(토글) 및 버전 정보를 나열합니다.
주: MH의 경우, 이 플래그의 이름 전체를 입력해야 합니다.
-noheader 표시되는 각 메세지에 대한 한 행으로 된 설명을 표시하지 못하게 합니다.
-noshowproc /usr/bin/cat 파일을 사용하여 나열합니다. 이 값이 디폴트입니다.
-showproc CommandString 나열을 실행하기 위해 지정된 명령 문자열을 사용합니다.
예제
현재의 폴더에서 다음 메세지를 보려면 다음과 같이 입력하십시오.
next
시스템은 다음과 유사한 메세지로 응답합니다.
(Message schedule: 10)
메세지의 텍스트도 표시됩니다. 이 예제에서, 현재의 폴더 schedule에 있는 메세지 10이 다음 메세지입니다.
project 폴더에서 다음 메세지를 보려면 다음과 같이 입력하십시오.
next +project
시스템은 다음과 유사한 메세지의 텍스트 및 헤더로서 응답합니다.
(Message project: 5)
파일
$HOME/.mh_profile 사용자의 MH 프로파일을 지정합니다.
/usr/bin/next next 명령을 포함하고 있습니다.
관련 정보
prev명령, show 명령
.mh_alias 파일 형식, .mh_profile 파일 형식.