| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

greek
greek greek 명령 목적 Teletype Model 37 워크스테이션의 영어 출력을 다른 워크스테이션용 출력으로 변환합니다. 구문
greek [ -T Name ]
설명
greek 명령은 다른 워크스테이션에서 표시하기 위해, 역방향 및 반 행 이동을 포함하여 Teletype Model 37 문자 세트를 재해석합니다. 이는 가능한 경우, 겹쳐찍기를 함으로써 특수 문자를 시뮬레이트합니다. greek 명령은 표준 입력을 읽어 표준 출력에 기록합니다.
플래그
-TName 지정된 워크스테이션 이름을 사용합니다. -T 플래그를 생략하면, greek 명령은 $TERM 환경 변수에서 지정하는 워크스테이션을 사용합니다. Name 변수의 값은 다음 중 하나입니다.
300 DASI 300
300-12 12 피치에 DASI 300
300s DASI 300s
300s-12 12 피치에 DASI 300s
450 DASI 450
450-12 12 피치에 DASI 450
2621 Hewlett-Packard 2621, 2640 및 2645
2640 Hewlett-Packard 2621, 2640 및 2645
2645 Hewlett-Packard 2621, 2640 및 2645
4014 Tektronix 4014
hp Hewlett-Packard 2621, 2640 및 2645
tek Tektronix 4014.
환경 변수
$TERM 워크스테이션 이름을 지정합니다.
관련 정보
eqn 명령, hp 명령, mm 명령, neqn 명령, nroff 명령, troff 명령.