| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

automount
automount automount 디먼 목적 자동 마운트 지점을 마운트합니다. 구문
/usr/sbin/automount [ -v ] [ -t Duration ] [ -i Interval ]
설명
automount 명령은 AutoFS용 관리 도구로서 사용됩니다. 이 명령은 AutoFS 마운트 지점을 설치하고 automount 맵을 각 마운트 지점과 연결시킵니다. AutoFS 파일시스템 모니터는 파일시스템 내에 있는 디렉토리를 액세스하려 하고 automountd 디먼에 알립니다. 그 디먼은 파일시스템을 위치시키기 위해 맵을 사용한 후, AutoFS 파일시스템 내의 참조 지점에서 마운트합니다.
파일시스템이 해당 간격(디폴트로 5분) 내에서 액세스되지 않으면, automountd 디먼은 파일시스템을 마운트 해제합니다.
명령행 맵 정보가 들어 있는 파일 이름은 /tmp/autofs_cmdline입니다.
automountd 디먼이 시작되지 않았다면 automount 명령이 SRC를 통해 디먼을 시작합니다.
맵
이름 장소간 바인딩이 동적이기 때문에, 맵의 갱신은 사용자에게 투명합니다. 이 프로세스를 사용하면, 파일에 대한 불변하는 참조를 포함하고 있는 응용프로그램을 위하여 공유형 파일시스템을 사전에 마운트해야 할 필요가 없어집니다.
맵 항목 포맷팅, 다수의 마운트, 특수 맵 및 auto_master/auto.master NIS 구성설정 맵 파일에 대한 보다 자세한 정보를 원하면, AIX 5L Version 5.1 System Management Guide: Communications and Networks의 "How to Manage NIS automount Maps"를 보십시오.
-MountOptions 인수는 마운트 옵션의 리스트입니다. 이 리스트의 앞에는 -(빼기 부호)가 붙어 있고, 각 옵션은 쉼표로 구분되어 있습니다. 이 인수를 제공하면, 인수 내에 있는 옵션은 맵의 모든 항목에 대한 디폴트 마운트 옵션이 됩니다.
주:
맵 항목에 제공된 마운트 옵션은 -MountOptions 인수를 우선합니다.
mount 명령의 bg 백그라운드 마운트 옵션은 automount 디먼에서 인식되지 않습니다.
automount 디먼은 단일 스레드화되어 있습니다. 느리거나 반응이 느린 NFS(네트워크 파일 시스템) 서버가 연기한 모든 요청은 초기 요청이 완료될 때까지 차후의 모든 자동 마운트 요청을 지연시킵니다. /etc/mtab 파일을 읽은 후 자동 마운트 지점 아래에 상주하는 파일을 사용하는 프로그램은 파일에 대한 더 많은 항목을 소개합니다. 자동으로 마운트된 파일시스템은 ignore와 동일한 mount 명령의 -t 유형 옵션으로 마운트됩니다. 이러한 파일시스템은 mount 명령 또는 df 명령의 출력에 나타나지 않습니다.
환경 변수
automount 디먼에만 고유한 환경 변수는 automount 맵에서 사용할 수 있습니다. 디먼에 automount 변수가 있으면, 환경이 확장되어 새로운 변수를 설명합니다. 환경 변수는 자동 마운터의 환경에서만 유효하며 운영 시스템의 환경에는 유효하지 않습니다.
변수의 이름을 { }(중괄호) 속에 넣음으로써, 참조사항을 접사가 붙은 문자로부터 구분할 수 있습니다.
주: 일부 NFS 서버는 운영 시스템에서 지원되지 않는 마운트 옵션을 지원합니다. 그 옵션으로는 grpid, noauto, remount, quota, noquota, posix, nocto 및 noac가 있습니다. 디폴트로, 이 버전의 automount 디먼은 위에 나열된 옵션을 무시합니다. 디폴트의 효과를 최소하려면 AUTOMOUNT_BAD_OPTS 쉘 환경 변수를 사용하십시오.
구성설정
automount 디먼은 보통 auto.master NIS 구성설정 맵에서 초기 Directory-to-MapName 쌍 목록을 참조하고, 명령행에 지정된 것 이외에 이들에 대한 자동 마운트를 설정합니다. 중복되는 쌍이 있으면, 명령행에서 입력된 쌍이 우선 순위를 가집니다.
주: 이 맵은 automount 디먼 매개변수를 포함하고 있습니다. automount 디먼은 국지 호스트에서 auto.master 파일을 찾지 않습니다.
auto.master NIS 맵 파일의 구성설정에 대한 보다 자세한 정보를 원하면, AIX 5L Version 5.1 System Management Guide: Communications and Networks의 "How to Manage NIS automount Maps"를 보십시오.
플래그
-t Duration Autofs 마운트 해제된 스레드가 작업을 다시 시작하기 전에 휴명 상태를 유지하게 되는 기간을 초 단위로 지정합니다.
-i Interval Autofs 디렉토리(자동 마운트된 디렉토리)가 활동하게 되는 간격을 초 단위로 지정합니다.
-v 표준 출력 장치에 상세한 상태와 경고 메세지를 표시합니다. 두 가지 구현 모두 지원됩니다.
파일
/tmp_mount 파일시스템이 동적으로 마운트되어 있는 디렉토리를 포함하고 있습니다.
auto_master 또는 auto.master automount 디먼에 대한 NIS 구성설정 맵이 포함됩니다.
관련 정보
df 명령, mount 명령