| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

rup
rup rup 명령 목적 국지 네트워크에서 원격 호스트 상태를 보여줍니다. 구문
/usr/bin/rup [ -h | -l | -t ] [ Host ... ]
설명
rup 명령은 국지 네트워크에서 브로드캐스트에 대하여 수신된 응답을 표시하여 원격 호스트의 상태를 표시합니다. 출력을 분류하려면, 플래그를 지정하십시오. 플래그를 지정하지 않으면, rup 명령은 수신된 순서로 응답을 표시합니다. 명령행에 여러 개의 호스트를 지정하면, rup 명령은 모든 플래그를 무시하고 호스트를 지정한 순서대로 출력을 표시합니다. 출력을 분류하려면, sort 명령을 사용해야 합니다.
또한, Host 매개변수 값을 제공할 때 rup 명령은 모든 호스트에 브로드캐스트하지 않고 지정된 호스트를 조회합니다. 원격 호스트는 보통 inetd 디먼에서 시작되는 rstatd 디먼을 수행하는 경우에만 응답합니다.
주:
브로드캐스트는 게이트웨이를 통해 작동하지 않습니다. 호스트를 지정하지 않을 경우, 사용자 네트워크의 호스트만 rup 명령에 응답할 수 있습니다.
평균 로드 통계가 커널에 의해 보관되지 않습니다. 평균 로드는 이 명령에 의해 언제나 0으로 보고됩니다.
파일
-h 호스트 이름에 따라 알파벳 순서로 분류합니다.
-l 평균 로드에 따라 분류합니다.
-t 네트워크에서 수행시간 길이에 따라 분류합니다.
예제
네트워크의 모든 호스트에 대한 상태를 찾고 리스트를 호스트 이름별로 알파벳순으로 분류하려면 다음을 입력하십시오.
/usr/bin/rup -h
네트워크의 모든 호스트에 대한 리스트를 각 컴퓨터의 로드 평균에 따라 표시하려면 다음을 입력하십시오.
/usr/bin/rup -l
호스트의 상태를 표시하려면 다음을 입력하십시오.
/usr/bin/rup brutus
이 예제에서, rup 명령은 호스트 brutus의 상태를 표시합니다.
각 컴퓨터의 수행 시간에 따라 분류한 네트워크의 모든 호스트에 대한 상태를 표시하려면 다음을 입력하십시오.
/usr/bin/rup -t
파일
/etc/inetd.conf inetd 디먼이 인터넷 서비스 요청을 처리하는 방법을 정의하고 있습니다.
관련 정보
sort 명령, NFS 명령 리스트
inetd 디먼, rstatd 디먼