| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

sadc
sadc sadc 명령 목적 시스템 데이터 콜렉터 보고서를 제공합니다. 구문
/usr/lib/sa/sadc [ Interval Number ] [ Outfile ]
/usr/lib/sa/sa1 [ Interval Number ]
/usr/lib/sa/sa2
설명
데이터 콜렉터인 sadc 명령은 지정된 횟수(Number)만큼 초 단위로 지정된 간격(Interval)마다 시스템 데이터의 샘플을 만듭니다. 이 명령은 2진수 형식으로 지정된 출력 파일 또는 표준 출력에 기록합니다. Interval 및 Number가 지정되지 않으면 계수기가 언제 0에서 다시 시작되는지를 표시하기 위해서 시스템이 시작될 때 사용되는 가상 레코드가 기록됩니다. sadc 명령은 sar 명령의 백엔드로 사용됩니다.
운영 시스템 안에는 여러 시스템 조치가 발생할 때마다 증가하는 많은 계수기가 있습니다. 다음과 같은 다양한 시스템 조치가 있습니다.
시스템 장치 활용 계수기
버퍼 사용법 계수기
디스크 및 테이프 입출력 활동 계수기
Tty 장치 활동 계수기
스위치 및 서브루틴 계수기
파일 액세스 계수기
대기행렬 활동 계수기
인터프로세스 통신 계수기
주: sadc 명령은 국지 활동만 보고합니다.
보안
액세스 제어: 이 명령은 adm 그룹의 멤버에 대한 실행(x) 액세스 권한만 보증해야 합니다.
예제
1초 간격으로 10개의 레코드를 /tmp/rpt 2진 파일에 기록하려면 다음과 같이 입력하십시오.
sadc 1 10 /tmp/rpt
파일
/var/adm/sa/sadd 일별 데이터 파일이 포함되어 있습니다. dd는 그 달의 날짜를 표시합니다.
/var/adm/sa/sardd 일별 보고서 파일이 포함되어 있습니다. dd는 그 달의 날짜를 표시합니다.
/tmp/rpt sar 명령이 입력으로 사용하는 2진 파일이 포함되어 있습니다.
/tmp/sa.adrf1 주소 파일이 포함되어 있습니다.
관련 정보
sar 명령, sa1 명령, sa2 명령, timex 명령.
cron 디먼.