| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

battery
battery battery 명령 목적 배터리 정보를 제어하거나 조회합니다. 구문
battery [ -d ]
설명
battery 명령은 배터리를 제어하거나 조회합니다. battery 명령이 -d 옵션 없이 호출될 경우, 다음과 같은 배터리 정보가 표시됩니다.
battery type: NiCd or NiMH
current battery usage: charging, discharging, in use, fully charged
battery capacity
current remaining capacity
full charge count
battery 명령이 -d 옵션으로 호출될 경우에도 다음과 같은 배터리 정보가 표시됩니다.
discharge quantity
discharge time
배터리 용량의 50%를 사용하고 (20-30번 정도) 매번 배터리를 충전하면, 배터리를 해당 용량의 50% 이상으로는 사용할 수 없습니다. 이것을 배터리 메모리 효과라고 합니다. 배터리가 방전된 후(비워진 후) 재충전될 경우, 배터리를 다시 100% 사용할 수 있습니다.
플래그
-d 배터리의 메모리 효과를 재설정할 수 있도록 배터리를 방전합니다.
보안
액세스 제어: 모든 사용자
감사(audit) 이벤트: 적용되지 않음
예제
현재 배터리 상태를 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
battery
다음과 같이 표시됩니다.
battery type: NiMH
current battery usage: in use
battery capacity: 3200 (mAH)
current remaining capacity: 1800 (mAH) [57%]
full charge count: 3
파일
/usr/bin/battery battery 명령을 포함하고 있습니다.