| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

rmcctrl
rmcctrl rmcctrl 명령 목적 RMC(자원 모니터링 및 제어) 서브시스템을 관리합니다. 구문
rmcctrl { -a | -A | -d | -h | -k | -s }
설명
rmcctrl 명령은 RMC 서브시스템의 조작을 제어합니다. 서브시스템은 서브시스템 이름이 ctrmc이고, 서브시스템 그룹 이름이 rsct인 SRC(시스템 자원 제어기)에서 제어합니다. 먼저 RMC 서브시스템 정의가 서브시스템 오브젝트 계층에 추가되고 RSCT가 설치될 때 시작됩니다. 또한 시스템 부팅 시, RMC 서브시스템이 자동으로 시작되도록 /etc/inittab 파일에 항목이 작성됩니다.
주: stopsrc와 startsrc 명령을 사용해서 RMC 서브시스템을 정지하고 시작할 수 있지만 이러한 기능을 수행할 때는 rmcctrl 명령을 사용하는 것이 좋습니다.
파일
-a RMC 서브시스템을 서브시스템 오브젝트 계층에 추가하고 항목을 /etc/inittab 파일의 끝에 넣습니다.
-A RMC 서브시스템을 추가하고 시작합니다.
-d RMC 서브시스템을 서브시스템 오브젝트 계층에서 삭제하고 RMC 항목을 /etc/inittab 파일에서 제거합니다.
-h 명령 사용법 메세지를 표시합니다.
-k RMC 서브시스템을 정지합니다.
-s RMC 서브시스템을 시작합니다.
종료 상태
0 명령이 성공적으로 수행되었습니다.
1 명령이 성공하지 못했습니다.
보안
특권 제어: 루트 사용자만 이 명령에 대한 실행(x) 액세스 권한이 있어야 합니다.
예제
자원 모니터링 및 제어 서브시스템을 추가하려면 다음을 입력하십시오.
rmcctrl -a
자원 모니터링 및 제어 서브시스템을 시작하려면 다음을 입력하십시오.
rmcctrl -s
자원 모니터링 및 제어 서브시스템을 정지하려면 다음을 입력하십시오.
rmcctrl -k
자원 모니터링 및 제어 서브시스템을 삭제하려면 다음을 입력하십시오.
rmcctrl -d
파일
/usr/sbin/rsct/bin/rmcctrl rmcctrl 명령 위치