| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

migratepv
migratepv migratepv 명령 목적 할당된 물리적 파티션을 한 물리적 볼륨에서 하나 이상의 다른 물리적 볼륨으로 이동시킵니다. 구문
migratepv [ -i ] [ -l LogicalVolume ] SourcePhysicalVolume DestinationPhysicalVolume ...
설명
주의: 이 명령은 볼륨 그룹이 동시 모드로 연결 변환될 경우에는 허용되지 않습니다.
migratepv 명령은 할당된 물리적 파티션과 그 파티션에 포함된 데이터를 SourcePhysicalVolume에서 하나 이상의 다른 물리적 볼륨으로 이동합니다. 특정 물리적 볼륨으로 전송을 제한하려면, DestinationPhysicalVolume 매개변수에서 둘 이상의 물리적 볼륨 이름을 사용하십시오. 그렇지 않으면, 볼륨 그룹의 모든 물리적 볼륨이 전송에 대해 사용 가능합니다. 모든 물리적 볼륨은 동일한 볼륨 그룹에 있어야 합니다. 지정된 소스 물리적 볼륨은 DestinationPhysicalVolume 매개변수 리스트에 포함될 수 없습니다.
주: 이 명령을 사용하려면, 루트 사용자 권한이 있거나 system 그룹의 구성원이어야 합니다.
새 물리적 파티션의 할당은 이동하는 물리적 파티션을 포함하는 논리적 볼륨에 정의된 정책에 따라서 수행됩니다.
migratepv 명령(소스 및 목표 물리적 볼륨이 지정되는 경우에만)은 부트 논리적 볼륨이 소스 물리적 볼륨의 경우에는 실패합니다. 물리적 볼륨을 이주시킬 경우, 부트 논리적 볼륨은 손상되지 않은 상태로 있어야 합니다. 두 개의 인접한 물리적 파티션 및 새 부트 이미지는 새 부트 논리적 볼륨에 구축되어야 합니다.
부트 이미지를 포함하는 논리적 볼륨을 지정하는 경우, migratepv -l 명령은 목표 물리적 볼륨 중 하나에 충분히 인접한 파티션을 찾으려 시도합니다. 이주가 성공적이면, migratepv 명령은 사용자에게 부트 장치에서의 변경을 지시하는 bosboot 명령의 수행을 권장하는 메세지를 인쇄합니다. 시도된 이주는 migratepv -l 명령이 요청을 만족시키기에 충분한 인접 공간을 발견할 수 없는 경우에는 실패합니다.
주: 모든 논리적 볼륨 관리자 이주 기능은 관련된 논리적 볼륨의 미러를 작성한 후, 그 논리적 볼륨을 재동기화하여 작동합니다. 그런 다음, 원래 논리적 볼륨은 제거됩니다. 그러므로, migratepv 명령만으로는 1차 덤프 장치가 들어 있는 논리적 볼륨을 이동하는 데 사용하지 말아야 합니다. 명령은 실행되지만, 후속 시스템 덤프에 실패합니다. 또한, 물리적 볼륨은 볼륨 그룹에서 제거될 수 없습니다. 먼저 sysdumpdev 명령을 사용하여 덤프 장치를 재지정해야 합니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)에서 볼륨 응용프로그램을 사용하여 볼륨 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 도구 프로그램) smit migratepv 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
-i 표준 입력에서 DestinationPhysicalVolume 매개변수를 읽습니다.
-l LogicalVolume 지정된 논리적 볼륨에 할당되고 지정된 소스 물리적 볼륨에 위치하는 물리적 파티션만 이동시킵니다.
예제
물리적 파티션을 hdisk1에서 hdisk6과 hdisk7로 이동하려면, 다음을 입력하십시오.
migratepv hdisk1 hdisk6 hdisk7
물리적 파티션은 동일한 볼륨 그룹 내의 한 물리적 볼륨에서 두 개의 다른 물리적 볼륨으로 이동됩니다.
논리적 볼륨 lv02의 물리적 파티션을 hdisk1에서 hdisk6으로 이동시키려면, 다음을 입력하십시오.
migratepv -l lv02 hdisk1 hdisk6
lv02에 포함된 물리적 파티션만이 한 물리적 볼륨에서 다른 물리적 볼륨으로 이동됩니다.
파일
/usr/sbin migratepv 명령이 상주하는 디렉토리
/tmp 해당 명령이 수행 중일 동안 임시 파일을 저장하는 디렉토리
관련 정보
cplv 명령, lslv 명령