| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

chdisp
chdisp chdisp 명령 목적 chdisp 명령은 하위 기능 터미널 서브시스템에서 사용하고 있는 디폴트 표시장치를 변경합니다. 구문
chdisp { -d DeviceName | -p DeviceName }
설명
chdisp 명령은 하위 기능 터미널(LFT) 서브시스템이 사용한 표시장치를 변경합니다.
사용 가능한 표시장치 및 각각의 해당 표시장치 식별자와 설명 리스트를 생성하려면, lsdisp 명령을 사용하십시오. 표시된 리스트의 예제는 lsdisp 명령 예제 리스트를 참조하십시오.
주: The chdisp 명령은 LFT에서만 사용할 수 있습니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)에서 장치 응용프로그램을 사용하여 장치 특성을 변경할 수 있습니다. 또한 시스템 관리 인터페이스 도구(SMIT) smit chdisp 단축 경로를 사용하여 일정한 장치에 대해 이 명령을 수행할 수 있습니다.
플래그
-d DeviceName LEF가 사용하고 있는 현재 디폴트 표시장치를 변경할 수 있습니다. 이러한 변경은 시스템이 재부트될 경우, 원래 표시장치로 일시적으로 돌아가는 디폴트 표시장치가 되게 합니다.
-p DeviceName 디폴트 표시장치를 다음 재부트시에 지정된 표시장치로 변경합니다. 이것은 사용자가 디폴트 표시장치를 다시 변경할 때까지 효과가 지속됩니다. 사용자는 이 옵션을 사용할 수 있는 수퍼 사용자 액세스 권한을 가져야 합니다.
예제
디폴트 표시장치를 장치 이름 ppr0을 갖는 표시장치로 임시 변경하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
chdisp -d ppr0
다음 재부트를 시작하는 디폴트 표시장치를 장치 이름 gda1을 갖는 표시장치로 임시 변경하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
chdisp -p gda1
파일
/bin/chdisp chdisp 명령이 있습니다.
관련 정보
lsdisp 명령.