| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

readlvcopy
readlvcopy readlvcopy 명령 목적 논리적 볼륨의 고유한 미러 사본을 읽습니다. 구문
readlvcopy -d device [ -c copy | -C copy | -b ] [ -n number_of_blocks ] [ -o outfile ] [ -s skip] [ -S seek ]
설명
파일
-d device 읽혀질 논리적 볼륨 특수 장치 파일을 의미합니다.
-c copy 읽혀질 요청된 미러 사본을 의미합니다. 유효한 값은 데이터의 첫 번째, 두 번째 또는 세 번째 사본에 대해 1, 2 또는 3입니다. 데이터는 논리적 파티션이 실효(stale)된 것으로 표시된 경우에도 읽혀집니다. 디폴트는 데이터의 최초 사본입니다.
-C copy 읽혀질 요청된 미러 사본을 의미합니다. 유효한 값은 데이터의 첫 번째, 두 번째 또는 세 번째 사본에 대해 1, 2 또는 3입니다. 실효(stale) 논리적 파티션은 읽혀지지 않습니다.
-b 온라인 백업으로 표시된 미러 사본 읽기.
-n number_of_blocks 읽혀질 128K 블록 수
-o outfile 대상 파일. 디폴트는 stdout입니다.
-s skip 장치로 생략할 128K 블록 수.
-S seek outfile 로 탐색할 128K 블록 수.
관련 정보
chlvcopy 명령.