| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ps4014
ps4014 ps4014 명령 목적 Tektronix 4014 파일을 포스트스크립트 형식으로 변환합니다. 구문
ps4014 [ -m ] [ -C ] [ -N ] [ -R ] [ -sWidth,Height ] [ -lLeft,Bottom ] [ -SWidth ] [ -pOutFile ] [ File ]
설명
ps4014 명령은 Tektronix 4014 형식 파일을 읽어 이를 포스트스크립트 프린터에서 인쇄할 포스트스크립트 형식으로 변환합니다. 파일이 지정되지 않으면, 표준 입력이 사용됩니다. 결과 포스트스크립트 파일은 표준 출력이나 명명된 파일로 지정될 수 있습니다.
주: 디폴트로, 4014 이미지는 가로 방향으로 거의 전체 페이지를 채웁니다.
파일
주: -m, -C 및 -N 플래그는 4014 명령의 해석에 영향을 미치는 4014 하드웨어 옵션의 값을 지정합니다.
-C 좌측 펜 위치로 이동시키는 캐리지 리턴은 일으키지만, 다음 행으로는 내려가지 않습니다. 디폴트로, 캐리지 리턴 명령은 펜을 다음 행의 좌측 여백으로 이동시킵니다.
-lLeft,Bottom 변환된 래스터 이미지의 왼쪽 하단 코너의 인쇄된 페이지에서 위치를 지정합니다. Left과 Bottom 매개변수로 지정된 값은 인쇄된 페이지의 왼쪽 하단 코너에서 이미지의 왼쪽 하단 코너까지의 거리(인치 단위)입니다.
-m 4014의 경우, "Margin 2" 모드를 사용할 수 있습니다.
-N 줄 넘김 문자가 펜 위치를 다음 행으로 이동시키도록 하지만, 좌측 여백으로는 이동시키지 않습니다. 디폴트로, 줄 넘김 문자 명령은 펜을 다음 행의 왼쪽 여백으로 이동시킵니다.
-pOutFile 포스트스크립트 파일이 표준 출력이 아니라 OutFile 매개변수로 지정된 파일에 기록되도록 합니다.
-R 세로 방향으로 만들기 위해 페이지에서 이미지를 90도 회전시킵니다. 디폴트는 가로 방향입니다.
-sWidth,Height 인쇄된 페이지의 변환된 래스터 이미지의 크기를 지정합니다. Width과 Height 매개변수는 인쇄된 페이지의 이미지 결과의 차원(인치 단위의)을 지정합니다.
-SWidth 이미지 모양을 변형하지 않고 이미지를 조절할 수 있도록 합니다. Width 매개변수는 인쇄된 페이지의 결과 이미지의 폭을 인치 단위로 지정합니다. 이미지의 높이는 입력 래스터 형식 파일에서와 같이 출력 이미지의 폭 대 높이 비율이 동일하게 유지되도록 계산됩니다.
국제 문자 지원
문자 변환에 대한 자세한 정보는 NLSvec 파일을 참조하십시오.
환경 변수
PSLIBDIR ps4014 프롤로그를 위해 /usr/lib/ps 대신 사용할 디렉토리의 경로 이름
파일
/usr/lib/ps/ps4014.pro 디폴트 프롤로그 파일을 포함하고 있습니다.
관련 정보
NLSvec 파일