| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ls_dpass
ls_dpass ls_dpass 명령 목적 복합 라이센스로부터 사용권 사용 관리-공인 소프트웨어에 대한 암호 작성 구문
ls_dpass
ls_dpass -- [ standard X arguments ]
ls_dpass -v VendorName -i VendorID -k supplier [ -N ProductName] -p ProductID -r Version -w { license | compound -S Date [ -D NumberOfDays] [ -E date] } -l [ concurrent [ -m [u] [n] [g] [j] ] | nodelock | useonce ] [ -a Annotation] -s Date [ -d NumberOfDays | -e Date ] [ -t [ aix |dgux | domain | hpux | intergraph | msdos | next | novell | sco | sgi | sun | svr4 | ultrix | vms ] ] [ -u ] [ -usage | -h ] [ -version ] [ -z ] -n NumLicenses { TargetList }
설명
ls_dpass 명령은 사용 가능화된 소프트웨어 제품의 고객 및 디스트리뷰터를 위한 암호를 작성합니다. ls_dpass에는 명령행 및 그래픽 인터페이스 둘다 있습니다. 모든 옵션이 생략되거나 x 인수 분리자가 명령행에서 발견되면, ls_dpass는 그래픽 인터페이스를 호출합니다. 두 인터페이스 모두 여기에서 설명됩니다.
플래그
-a Annotation (선택적) 사용권 주석을 지정합니다(최대 80자).
-d NumberOfDays 암호의 지속시간을 지정합니다. 암호 유형이 사용권인 경우, 이 값은 사용권이 유효한 날짜의 수를 지정합니다. 암호 유형이 복합이면, 이 값은 사용권 암호가 복합 암호에서 도출될 동안의 날짜 수를 지정합니다.
-D NumberOfDays (복합 암호만) 도출된 모든 암호의 지속시간(날짜 단위)의 최대 총계를 지정합니다.
-e mm/dd/yy 암호의 종료 날짜를 지정합니다. 암호 유형이 사용권이면, 이 값은 사용권의 종료 날짜를 지정합니다. 암호 유형이 복합이면, 이 값은 복합 암호로부터 도출된 사용권 암호를 작성하는 동안의 종료 날짜를 지정합니다.
-E mm/dd/yy (복합 암호만) 도출된 사용권 종료 날짜를 지정합니다. 복합 암호로부터 도출된 사용권 암호가 유효하지 않은 이후 날짜입니다.
-h 명령 사용법 정보(-usage와 같음)
-i VendorID 공급자 ID를 지정합니다. 복합 사용권 제공자에 의해 지정된 공급자 ID를 제공하십시오.
-l (대문자 i) 사용권 유형을 지정합니다. 다음 키워드 중 하나를 사용하십시오.
nodelock
useonce
concurrent
concurrent를 지정하면, 작성되는 사용권에 대한 다중 사용 규칙을 선택적으로 정의할 수 있습니다.
-m
(선택적) 제품의 다중 호출에 단일 동시 사용권만 필요한 규칙을 지정합니다. 규칙을 다음 인수의 조합으로 지정할 수 있습니다. u(동일 사용자), n(동일 노드), g(동일 그룹), j(동일 작업 ID).
예를 들어, 스펙 -m un은 사용자와 노드가 이전에 승인된 사용권에 관련된 것과 동일하다면, 제품의 승계 호출에 추가의 동시 사용 사용권이 필요하지 않음을 의미합니다.
주: 별개의 공백이나 쉼표 없이 인수를 -m 옵션에 지정합니다(ungj).
-k supplier 키워드 supplier 사용. ls_dpass가 공급자의 공급자 키(사용권 서버라고도 함)를 사용하여 암호를 암호화하게 합니다.
-n 사용권 번호. 리스트상의 모든 목표 ID에 사용권의 총 수를 제공하십시오.
-N ProductName (선택적) 제품 이름을 지정합니다. 인수를 공급하지 않으면, 양식 "Product "의 제품 이름은 ls_dpass에 의해 작성됩니다.
-p ProductID 제품 ID를 지정합니다.
-r Version 제품 개정 텍스트를 지정합니다.
-s mm/dd/yy 암호의 시작 날짜를 지정합니다. 암호 유형이 license이면, 이 값은 사용권의 시작 날짜를 지정합니다. 암호 유형이 compound이면, 이 값은 복합 암호로부터 도출된 사용권 암호를 작성하는 동안의 시작 날짜를 지정합니다.
-S mm/dd/yy (복합 암호만) 도출된 사용권 시작 날짜를 지정합니다. 복합 암호로부터 도출된 사용권 암호가 유효하지 않은 이전 날짜입니다.
-t 목표 유형을 지정합니다. 생략되면 디폴트는 domain입니다. 또는 aix, dgux, domain, hpux, intergraph, msdos, next, novell, sco, sgi, svr4, sun, ultrix, vms 키워드 중 하나를 공급하십시오(지원되는 목표의 최신 리스트에 대한 릴리스 노트를 참조하십시오).
-u(선택사항) ls_admin 명령행을 ls_dpass 출력의 일부로 작성합니다. 이러한 ls_admin 명령행은 ls_dpass에 의해 작성된 암호 설치에 사용될 수 있습니다.
-v VendorName 공급자 이름을 지정합니다.
-w 암호 유형을 지정하고, 다음 license 또는 compound 키워드 중 하나를 공급합니다. 암호 유형이 compound이면, 도출된 시작/종료 날짜(-S, -E)와 총 지속시간을 날짜 단위(-D)로 공급해야 합니다.
주: 이 옵션을 생략하면, 암호의 시작 날짜는 디폴트로 현재 날짜가 됩니다. 시작 날짜는 현재 날짜 "이전"이 될 수 없습니다.
-z 디버깅 플래그(RPC 디버깅 정보 인쇄)
-usage 명령 사용법 정보(-h와 같음)
주: 다음 -s, -d 및 -e 옵션의 유효한 조합은 다음과 같습니다.
-d alone
-s는 디폴트로 현재 날짜가 되며, ls_dpass가 만기 날짜를 계산합니다.
-s 및 -d
ls_dpass가 만기 날짜를 계산합니다.
-s 및 -e
ls_dpass가 지속시간을 계산합니다.
TargetList 이 인수는 명령행의 끝에 와야 합니다. 공백으로 구분되는 목표 ID의 리스트를 입력하십시오.
다른 모든 목표 유형이 목표 ID 또는 날짜를 지정해야 합니다. mm/dd/yy의 형식으로 날짜를 입력하십시오.
그래픽 인터페이스에 관한 정보
다음은 ls_dpass의 그래픽 사용자 인터페이스 버전에 관한 옵션을 설명합니다.
메뉴 및 버튼
종료 버튼 ls_dpass를 종료하려면 이 버튼을 선택하십시오.
선택 메뉴 이 메뉴에서 항목을 선택하여 작업할 오브젝트의 유형을 지정하십시오(공급자, 제품, 암호 또는 고객으로 작업).
공급자 이 버튼을 선택하여 리스트 상자에서 공급자의 리스트를 표시하고, 명령 상자에서 공급자 관련 명령의 메뉴를 표시하십시오. 공급자를 선택한 다음 공급자를 선택한 다음 공급자 리스트에 관해 작업할 공급자 관련 명령 또는 사용자가 선택한 공급자에 대한 제품의 리스트를 표시할 제품을 선택합니다.
제품 공급자를 선택한 후, 이 버튼을 선택하여 리스트 상자에서 공급자의 제품 리스트를 표시하고, 명령 상자에서 제품 관련 명령의 메뉴를 표시하십시오. 제품을 선택한 다음 제품을 선택한 다음 공급자 리스트에서 작업할 제품 관련 명령 또는 사용자가 선택한 제품에 대한 사용자의 리스트를 표시할 사용자를 선택합니다.
암호 공급자, 제품, 고객을 선택한 후 이 버튼을 선택하여 선택된 고객을 위한 암호의 작성과 관련된 정보 필드를 표시하십시오.
사용자 이 버튼을 선택하여 리스트 상자에서 고객의 리스트를 표시하고, 명령 상자에서 고객 관련 명령의 메뉴를 표시하십시오.
공급자 관련 명령
새로운 공급자 추가 이 버튼을 선택하여 새 공급자를 정의합니다. 공급자 이름과 공급자 ID를 팝업하는 양식에 입력하십시오. 그런 다음, 공급자 추가를 선택하여 공급자를 설정하거나 취소를 선택하여 조작을 취소하십시오.
주: 분배기에서처럼 사용권 암호를 작성하기 전에, 먼저 ls_admin을 사용하여 라이센서의 공급자 암호와 제품(라이센서가 이 암호를 공급)에 대한 복합 암호를 설치해야 합니다.
(공급자 추가 팝업 필드의 설명은 "그래픽 인터페이스 데이터 항목 필드"를 참조하십시오.)
공급자 표시 리스트 상자에서 공급자를 선택한 후, 이 버튼을 선택하여 공급자의 이름과 ID를 포함한 공급자 정보를 표시하십시오.
공급자 삭제 이 버튼을 선택하여 공급자를 공급자 리스트에서 삭제하십시오. 팝업은 삭제를 수행할 것인지를 확인하는 프롬프트를 나타냅니다. 팝업을 선택하여 공급자를 삭제하십시오. 공급자를 삭제하지 않으려면, 커서를 팝업에서 이동하면 화면에서 사라질 것입니다.
제품 관련 명령
새로운 제품 추가 이 버튼을 선택하여 새 제품을 정의하십시오. 사용자의 회사가 제품의 원래 사용권자라면, 팝업하는 양식에 제품 이름, 제품 ID 및 버전 텍스트를 입력하십시오. 그런 다음, 제품 추가를 선택하여 제품을 설정하거나 취소를 선택하여 조작을 취소하십시오.
(제품 추가 팝업 필드의 설명은 "그래픽 인터페이스 데이터 항목 필드"를 참조하십시오.)
제품 보기 리스트 상자에서 제품을 선택한 후, 이 버튼을 선택하여 제품의 이름과 ID를 포함한 제품 정보를 표시하십시오.
제품 삭제 이 버튼을 선택하여 제품을 제품 리스트에서 삭제하십시오. 팝업은 삭제를 수행할 것인지를 확인하는 프롬프트를 나타냅니다. 팝업을 선택하여 제품을 삭제하십시오. 제품을 삭제하지 않으려면 커서를 팝업 밖으로 이동하면 화면에서 사라집니다.
암호 관련 명령
암호 유형 사용권(디폴트)과 복합을 토글하려면 레이블 암호 유형 오른쪽에 있는 버튼을 선택하십시오.
라이센스 유형 레이블 라이센스 유형의 오른쪽 버튼을 선택하여 사용권 사용 관리 라이센스 유형 메뉴를 화면에 표시합니다. 그 메뉴에서 하나를 선택할 수 있습니다. 유형은 concurrent, use once, node locked입니다.
다중 사용 규칙 이 메뉴를 사용하여 제품의 다중 호출에 단일 동시 사용 사용권만 필요로 하는 규칙을 지정하십시오. 동일한 네트워크 환경에 설치할 예정인 제품의 단일 버전에 대한 암호를 위해 다른 규칙을 지정하지 마십시오.
동일한 사용자 이 항목을 선택하여 동일한 사용자가 제품을 호출하는 한, 제품의 다중 호출에 단일 동시 사용 사용권만 필요함을 나타내십시오.
동일한 그룹 이 항목을 선택하여 호출이 동일 그룹에서 작성되는 한, 제품의 다중 호출에 단일 동시 사용 사용권만 필요함을 나타내십시오.
동일한 노드 이 항목을 선택하여 제품이 동일 노드에서 호출되고 있는 한, 제품의 다중 호출에 단일 동시 사용 사용권만 필요함을 나타내십시오.
동일한 작업 이 항목을 선택하여 호출이 동일 작업 ID에 관련되는 한, 제품의 다중 호출에 단일 동시 사용 사용권만 필요함을 나타내십시오.
종료 다중 사용 규칙 메뉴를 종료합니다.
목표 유형: 레이블 목표 유형의 오른쪽 버튼을 선택하여 목표 유형의 메뉴를 표시하십시오. 그 메뉴에서 하나를 선택하여 암호를 작성할 노드의 유형을 지정할 수 있습니다. 디폴트 선택사항은 AIX입니다. 다른 선택으로는 DGUX, Domain, HPUX, Intergraph, MSDOS, NeXT, Novell, SCO, SGI, SVR4, Sun, Ultrix, VMS가 있습니다.
다음 목표 이 버튼을 선택하여 다음 목표로 전환하십시오.
암호 작성 지정된 제품/공급자 데이터를 토대로 암호를 작성합니다. 출력 파일 옵션을 사용했다면, 이 정보는 지정한 파일에 저장됩니다. 사용권 암호를 작성하면, ls_dpass는 지정된 사용권의 유형 및 번호에 따라 사용 가능한 복합 사용권의 수를 감소시킨다는 것에 유의하십시오.
스크립트 작성 ls_dpass는 고객이 암호 설치를 자동화하기 위해 사용할 수 있는 스크립트를 출력할 수 있습니다. 스크립트는 ls_dpass 원격처리 기록에 추가됩니다. ls_dpass가 쉘 스크립트를 생성하려는 경우, 선택란을 선택하십시오.
출력 파일 이것을 사용하여 고객 암호를 저장할 파일 이름을 입력하십시오. (선택적) 이 버튼을 선택한 후 암호 작성을 선택해야 합니다.
그래픽 인터페이스 데이터 입력 필드
공급자 정보
공급자 이름, 공급자 ID, 공급자 키 공급자 이름 및 공급자 ID를 입력하십시오. 공급자 ID가 아직 설정되지 않았다면, 공급자 ID 작성 버튼을 사용하여 ID를 작성할 수 있습니다.
제품 정보
제품 이름, 제품 ID, 제품 버전 제품 이름, 제품 ID 및 버전을 입력하십시오.
암호 정보
목표 번호: 암호가 설치될 목표 노드의 총 수를 입력하십시오(선택적. 디폴트는 1임).
라이센스의 (총) 수: 작성될 사용권의 총 수를 입력하십시오(즉, 이 세션에 작성될 모든 암호에 의해 지정된 전체 사용권의 총계).
라이센스 주석 사용권에 대해 최대 80자의 주석을 입력하십시오(선택적). 소프트웨어 제품은 주석을 정의하고 사용권이 작성되면, ls_dpass가 암호와 함께 주석을 출력합니다. 주석이 없으면, 이 필드가 공백으로 남습니다. 동일한 네트워크 환경에 설치할 예정인 제품의 단일 버전에 대한 암호에 다른 주석을 지정하지 마십시오.
n의 목표 n ls_dpass가 현재 암호 정보를 표시하고 있는 목표를 나타냅니다.
목표 id: 목표 ID를 입력하십시오. 작성된 암호는 지정된 ID가 있는 목표에서만 설치가능합니다.
시작: 암호 유형이 사용권인 경우, 사용권(사용권은 지정된 날짜 전날의 자정부터 적용됨)의 시작 날짜를 입력하십시오. 이 날짜가 현재 날짜보다 빠를 수는 없습니다(디폴트는 현재 날짜임).
암호 유형이 Compound이면, 복합 암호(암호는 지정된 날짜 전날 정오에 유효하게 됨)에 대한 시작 날짜를 입력하십시오. 이 날짜가 현재 날짜보다 빠를 수는 없습니다(디폴트는 현재 날짜임).
지속시간(일) 암호 유형이 사용권인 경우 사용권의 지속시간(일)을 입력하고 그렇지 않으면 이 필드를 생략하고 대신 만기 날짜를 입력하십시오. 사용권의 최대 지속시간은 4096일입니다(디폴트는 0).
만기: 암호 유형이 사용권인 경우, 사용권(사용권은 지정된 날짜의 자정에 만기됨)의 만기 날짜를 날짜 형식으로 입력하십시오. 원한다면, 이 필드를 생략하고 지속시간을 날짜 단위로 대신 입력하십시오. 최신 만기 날짜는 시작 날짜로부터 4096일 이전입니다(디폴트는 오늘 날짜이며, 지속시간 0일과 같습니다).
암호 유형이 Compound이면, 암호(암호는 지정된 날짜의 자정에 만기됨)의 만기 날짜를 날짜 형식으로 입력하십시오. 최신 만기 날짜는 시작일로부터 4096일 이전입니다(디폴트는 오늘 날짜이며, 지속시간 0일과 같습니다).
도출된 라이센스 시작: 복합 암호로부터 도출될 사용권에 대한 가장 빠른 시작 날짜를 입력하십시오(이 항목은 사용권 암호에 적용할 수 없습니다). 도출된 사용권은 여기에 지정한 날짜보다 더 늦게 시작할 수 있습니다. 더 일찍 시작하지는 않습니다.
도출된 라이센스 만기: 복합 암호로부터 도출될 사용권에 대한 가장 빠른 만기 날짜를 입력하십시오(이 항목은 사용권 암호에 적용할 수 없습니다). 도출된 사용권은 여기에 지정한 날짜보다 더 빨리 만기될 수 있습니다. 더 늦게 만기되지는 않습니다.
총 지속시간(일): 복합 암호로부터 도출될 모든 사용권에 대한 총 지속시간을 입력하십시오(이 항목은 사용권 암호에 적용할 수 없습니다). 예를 들어, 사용권 100이 도출될 복합 암호는 총 지속시간이 36500일입니다. 이 암호에서 100개의 1년 단위 사용권이 도출되거나, 50개의 6개월 단위 사용권과 50개의 18개월 단위 사용권 등이 도출됩니다.
사용권의 수(목표): 이 숫자가 여기에 표시되는 디폴트 숫자와 다를 경우, 현재 목표에 설치될 사용권의 숫자를 입력하십시오(디폴트로 ls_dpass는 설치된 사용권의 총 수를 사용권이 설치될 목표의 수로 나눕니다). 이 정보는 동시 사용 및 한 번 사용 사용권 유형에만 적용되며, nodelocked 사용권에 대한 암호는 항상 목표당 하나입니다.
고객 정보
고객 이름, 주소, 연락처 이 필드를 사용하여 새 고객의 이름과 주소를 추가하십시오. 사용자 파일은 사용자 이름, 주소 및 문의처를 저장합니다.
보안
액세스 제어: 루트 사용자만 이 명령에 액세스를 실행(x)할 수 있습니다.
액세스되는 파일: lic_db
Event 정보
lic_db 사용 가능한 복합 사용권의 수를 감소시킵니다.
예제
단일 노드에 대한 nodelocked 암호를 작성하려면 다음을 입력하십시오.
ls_dpass -v vendor -i
vendor_uuid -k supplier -N product -p 4 \
-r 4.0 -w license -l nodelocked -s 90/02/07 -d 5 -t ibm/aix -u \
-n 1 21a9a
다중 노드에 대한 nodelocked 암호를 작성하려면 다음과 같이 하십시오.
ls_dpass -v vendor -i
vendor_uuid -k supplier -N product -p 4 \
-r 4.0 -w license -l nodelocked -s 90/02/07 -d 5 -t ibm/aix -u \
-n 4 21a9a \ 20add fb40 18fa0
주: nodeloced 암호를 작성할 때, -n에 의해 지정된 사용권의 총 수는 리스트의 목표 ID의 수와 같아야 합니다.
단일 노드에 대한 동시 사용 사용권을 작성하려면 다음을 입력하십시오.
ls_dpass -v vendor -i
vendor_uuid -k supplier -N product -p 4 \
-r 4.0 -w license -l concurrent -s 90/02/07 -d 5 -t ibm/aix -u \
-n 1 21a9a
주:
다중 노드에 대한 동시 사용 사용권을 작성할 때, n 스위치에 의해 지정된 사용권의 총 수는 목표 리스트에 지정된 서버의 총 수 내에서 균등하게 분할됩니다.
한 번 사용 암호는 동시 사용 사용권과 같은 방법으로 작동합니다.
파일
/usr/lib/netls/conf/products 사용권 작성을 위한 제품 데이터베이스를 작성합니다.