| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

on
on on 명령 목적 원격 시스템에서 명령을 실행합니다. 구문
/usr/bin/on [ -i ] [ -d ] [ -n ] Host Command [ Argument ... ]
설명
on 명령은 이 프로그램이 수행되는 환경과 비슷한 환경의 다른 시스템에서 명령을 실행합니다. on 명령은 국지 환경 변수를 원격 기계로 전달하여 현재 작업 디렉토리를 보존합니다. on 명령을 사용할 때, 사용자 둘다 같은 사용자 id를 가져야 합니다. 현재 파일 시스템 내에 있을 경우에만 관련 경로 이름이 유용합니다. 명령이 발행되는 곳과 실행되는 곳이 다르므로 절대 경로 이름은 문제를 발생시킬 수 있습니다.
표준 입력은 원격 명령의 표준 입력에 연결됩니다. 원격 명령에서의 표준 출력 및 표준 오류는 on 명령에 대한 해당 파일로 전송됩니다. 루트 사용자는 on 명령을 실행할 수 없습니다.
주의: 사용하는 디렉토리가 네트워크 파일 시스템(NFS)에 원격적으로 마운트되는 경우, Ctrl-Z 키는 창이 단절되도록 합니다.
파일
-d 디버그 모드를 지정합니다. 작업 진행에 따라 상태 메세지를 표시합니다.
-i 대화식 모드를 지정합니다. 원격 반향 및 특수 문자 처리를 사용합니다. 이 옵션은 터미널과의 대화가 예상되는 프로그램에 필요합니다. 모든 터미널 모드 및 창 크기 변경사항이 증가됩니다.
-n 입력을 하지 않도록 지정합니다. 이 옵션은 표준 입력에서 읽을 경우, 원격 프로그램이 EOF 메세지를 받도록 합니다. 이 플래그는 작업 제어가 있는 백그라운드에서 명령을 수행 중인 경우, 필요합니다.
예제
다른 기계에서 ls -al 명령을 실행하여 사용자의 터미널에 진행 중 상태 메세지를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
on -d zorro ls -al
이 예제에서 on 명령은 zorro라는 워크스테이션에서 ls 명령을 실행합니다.
파일
/etc/exports
서버가 반출할 수 있는 디렉토리를 나열하고 있습니다.
/etc/inetd.conf
inetd 디먼이 인터넷 서비스 요청을 처리하는 방법을 정의하고 있습니다.
관련 정보
rexd 디먼