| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

chpath
chpath chpath 명령 목적 복수 경로 I/O(MPIO) 지원 장치 경로의 조작 상태를 변경합니다. 구문
chpath -l Name -s OpStatus [ -D ] [ -p Parent ] [ -w Connection ] [ -v Level ]
chpath -h
설명
chpath 명령은 지정한 장치 경로의 조작 상태를 변경합니다(-lName 플래그). 변경할 경로 집합은 Path_Status 서술어가 Path_Available로 설정된 지정 장치의 조정된 경로(CuPath) 오브젝트 계층에서 경로 집합을 가져오고, 지정된 -p Parent 및 -w Connection 플래그에 대해 대응하는 오브젝트의 Parent 및 Connection 서술어에 기초하여 해당 경로를 규정하여 확보합니다. -p 및 -w 플래그를 지정하지 않은 경우 변경되는 경로 집합은 구성설정된 CuPath 오브젝트 계층의 모든 장치 경로로 구성됩니다.
경로의 조작 상태는 MPIO 경로 선택의 일부로 경로 사용을 의미합니다. enable의 값은 경로를 사용할 것임을 나타내는 반면 disable은 경로를 사용하지 않을 것임을 나타냅니다. disable은 이미 진행 중인 I/O가 아닌 미래의 I/O에 영향을 줍니다. 따라서 이미 진행 중인 모든 I/O가 완료될 때에야 경로를 사용 불가능으로 설정할 수 있지만 이런 경로에는 여전히 미해결 I/O가 있습니다. 경로에 대해 -s disable를 지정했는데 경로에서 I/O가 미해결 중인 경우 이 내용은 명령의 출력에 표시됩니다. chpath 명령이 완료되면 이 명령으로 영향 받는 각 경로에 대한 결과를 표시합니다.
주: 이 명령은 시스템 경로의 조작 상태를 변경합니다. 해당 CuPath 오브젝트의 path_status 서술어는 변하지 않습니다. 이 명령으로 일부 경로의 조작 상태는 변경할 수 있지만 다른 경로는 변경할 수 없습니다.
플래그
-D 장치의 마지막 경로를 사용 불가능으로 설정할 수 있음을 나타냅니다. 이 플래그는 -sdisable 플래그와 함께 사용할 경우에만 유효합니다. 이 플래그를 지정하지 않은 경우 요청된 변경이 사용 불가능해진 장치의 모든 경로를 나타내면 chpath 명령은 실패합니다.
-h 명령 사용법 메세지를 표시합니다.
-l Name 경로 상태를 변경할 장치의 논리적 장치 이름을 지정합니다. 변경할 경로는 -p 및 -w 플래그로 규정됩니다.
-p Parent 변경할 경로 규정에 사용할 상위 장치의 논리적 장치 이름을 나타냅니다.
-s OpStatus 지정된 경로를 변경할 조작 상태를 나타냅니다. 해당 플래그의 허용 값은 다음과 같습니다.
enable
MPIO 선택에 대해 조작 상태를 enabled로 표시합니다.
disable
MPIO 경로 선택에 대해 조작 상태를 disabled로 표시합니다. 결과가 사용 가능한 모든 경로를 사용 불가능으로 설정하며 -D 플래그를 지정하지 않은 경우 이 명령은 실패합니다.
-v Level 지정된 Level의 상세한 출력이 바람직함을 나타냅니다. 이 플래그의 유일한 허용 값은 debug입니다. 이 값은 명령 문제점 진단에 대한 정보를 제공합니다.
-w Connection 변경할 경로 규정에 사용할 연결 정보를 나타냅니다.
예제
scsi0과 hdisk1 디스크 장치 사이의 경로를 사용 불가능으로 설정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
chpath -l hdisk1 -p scsi0 -s disable
시스템에서 다음 중 하나와 같은 메세지를 표시합니다. 여기서 두 번째 변형은 경로에 대한 미해결 I/O가 있음을 나타냅니다.
disk1 path from parent scsi0 connection 5,0 disabled
또는
disk1 path from parent scsi0 connection 5,0 disabling
hdisk1 디스크 장치의 모든 경로를 사용으로 설정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
chpath -l hdisk1 -s enable
시스템에서 다음과 같은 메세지를 표시합니다.
hdisk1 path from parent scsi0 connection 5,0 enabled
hdisk1 path from parent scsi1 connection 5,0 enabled
파일
/usr/sbin/chpath chpath 명령이 있습니다.