| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

rmdev
rmdev rmdev 명령 목적 시스템에서 장치를 제거합니다. 구문
rmdev -l Name [ -d | -S ] [ -f File ] [ -h ] [ -q ] [ -R ]
설명
rmdev 명령은 장치 논리적 이름(-l Name flag)으로 지정된 장치의 구성설정을 해제하거나 구성설정을 해제한 후 정의를 해제합니다. 디폴트 조치는 조정된 장치 오브젝트 클래스에 그 장치 정의를 보유하고 있는 동안 장치 구성설정을 해제합니다.
-S 플래그를 지정하면, rmdev 명령은 정지된 상태를 지원하는 장치에 대하여 장치를 정지된 상태로 설정합니다. -d 플래그를 지정하면, rmdev 명령은 조정된 장치 오브젝트 클래스에서 장치 정의를 삭제합니다(비정의). -d 플래그를 지정하지 않으면, rmdev 명령은 장치를 정의된 상태로 설정합니다(구성설정 해제). -R 플래그를 지정하면, rmdev 명령은 장치의 하위 장치에도 작용합니다.
주의: 구성설정 데이터베이스를 보호하기 위해, rmdev 명령은 인터럽트할 수 없습니다. 실행이 완료되기 전에 이 명령을 종료하면, 데이타베이스가 훼손될 수 있습니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 장치 응용프로그램을 사용하여 장치 특성을 변경할 수 있습니다.
이 명령을 수행하기 위해 SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구) smit rmdev 단축 경로를 사용할 수도 있습니다.
플래그
-d 장치 정의를 조정된 장치 오브젝트 클래스로부터 제거합니다. 이 플래그는 -S 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
-f File 파일 변수로부터 필요한 플래그를 읽습니다.
-h 명령 사용법 메세지를 표시합니다.
-l Name 조정된 장치 오브젝트 클래스에 있는 Name 변수가 가리키는 논리적 장치를 지정합니다.
-q 표준 출력 및 표준 오류로부터의 명령 출력 메세지를 억제합니다.
-R 장치의 하위장치의 구성설정을 해지합니다. -d 또는 -S 플래그와 같이 사용될 때, 하위 장치는 각각 비정의되거나 정지됩니다.
-S 장치가 정지 방법을 갖고 있는 경우, 단지 정지 방법을 호출함에 의해 장치를 사용 불가능하게 합니다. 이 플래그는 -d 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
보안
특권 제어: 루트 사용자 및 시스템 그룹의 멤버만 이 명령에 대한 실행(x) 액세스 권한을 가지고 있어야 합니다.
감사(audit) 이벤트:
이벤트 정보
DEV_Stop 장치 이름
DEV_Unconfigure 장치 이름
DEV_Remove 장치 이름
예제
조정된 장치 오브젝트 클래스에 그 장치 정의를 보유하는 동안 cd0 CD-ROM 장치의 구성을 해제하려면, 다음을 입력하십시오.
rmdev -l cd0
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
cd0 defined
cd0 CD-ROM 장치 정의를 조정된 장치 오브젝트 클래스에서 제거하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
rmdev -d -l cd0
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
cd0 deleted
정지 방법을 호출하여 TCP/IP를 사용 불가능하게 하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
rmdev -l ent0 -S
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
ent0 stopped
플래그
/usr/sbin/rmdev rmdev 명령을 포함하고 있습니다.
관련 정보
chdev 명령, lsattr 명령, lsconn 명령, lsdev 명령, lsparent 명령, mkdev 명령