| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

xcmsdb
xcmsdb xcmsdb 명령 목적 화면의 루트 창의 특성으로 저장된 화면 색상 특성 데이터를 로드, 조회 또는 제거합니다. 주: xcmsdb 명령은 X11R5(AIXwindows 버전1.2.3)에서만 지원됩니다.
구문
xcmsdb [ -display Display ] [ [ -query ] [ -remove ] [ -color ] ] | [ -format 32 | 16 | 8 ] [ FileName ]
설명
xcmsdb 명령은 화면의 루트 창의 특성으로 저장된 화면 색상 특성 데이터를 로드, 조회 또는 제거하는 데 사용됩니다. 화면 색상 특성 데이터는 Xlib의 통합 부분으로, 장치 독립형과 장치 의존형 색상 스펙 사이의 적절한 변환에 필요합니다. Xlib는 XDCCC_LINEAR_RGB_MATRICES 및 XDCCC_LINEAR_RGB_CORRECTION 특성을 사용하여 칼라 모니터용 색상 특성 데이터를 저장합니다. 단색 모니터의 경우 XDCCC_GRAY_SCREENWWHITEPOINT 및 XDCCC_GRAY_CORRECTION 특성을 사용합니다. Xlib를 사용하면 화면 색상 특성 기능 세트를 추가할 수 있기 때문에 추가된 기능 세트는 해당 화면 색상 특성 데이터를 다른 특성에 위치지정할 수 있습니다. 이 유틸리티는 이들의 서로 다른 특성을 인식하지 못합니다. 따라서, 기능 세트에 제공된 유사한 유틸리티를 사용하거나, xprop 유틸리티 예를 사용해야 합니다.
FileName 매개변수(또는 입력 파일이 제공되지 않을 경우 표준 입력)의 읽기가능한 ASCII 내용은 -query 또는 -remove 플래그 옵션이 지정되지 않으면 특성 저장에 맞게 적절히 변환됩니다.
주: libX11.a의 Xcms API가 지원되지만 클라이언트측 색상 이름 데이터베이스 /usr/lib/X11/Xcms.txt와 장치 색상 특성 파일 /usr/lib/X11/XcmsIBM5081.dcc가 지원되지 않는 샘플로 제공됩니다.
플래그
-displayDisplay 사용자가 변환할 서버를 지정합니다.
-query 화면의 루트 창에서 벗어나 XDCCC 특성을 읽거나 읽으려고 합니다. 읽기가 성공한 경우, 좀 더 잘 읽을 수 있는 형식으로 데이터를 변형하여 표준 출력으로 송신합니다.
-remove 화면의 루트 창에서 XDCCC 특성을 제거하거나 제거하려고 합니다.
-color -query 및 -remove 옵션을 XDCCC_LINEAR_RGB_MATRICES 및 XDCCC_LINEAR_RGB_CORRECTION 특성에 대한 검사용으로만 설정합니다. -color 옵션이 설정되지 않은 경우 -query 및 -remove 옵션은 모든 특성에 대해 검사합니다.
-format 32 | 16 | 8 XDCCC_LINEAR_RGB_CORRECTION 특성에 대한 특성 형식(항목당 32, 16 또는 8 비트)을 지정합니다. 암호화된 부동소수점 값의 정밀도는 항목당 비트 수 단위로 증가시킵니다. 디폴트는 항목당 32비트입니다.
매개변수
FileName 화면 색상 특성 데이터 파일의 읽기 가능한 ASCII 내용을 지정합니다.
예제
다음 예제를 사용하여 xcmsdb 명령이 파일에서 화면 색상 특성 데이터를 읽어들이도록 지시함으로써 이 데이터를 루트 창에 둘 수 있습니다.
xcmsdb /usr/lib/X11/XcmsIBM5081.dcc
이미 화면 색상 특성 데이터를 루트 창에 둔 후 다음 예제를 사용하여 xcmsdb 명령이 데이터를 다시 읽어들어도록 지시할 수 있습니다.
xcmsdb -query