| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

pstat
pstat pstat 명령 목적 여러 가지 시스템 테이블의 내용을 해석하고 표준 출력에 기록합니다. 구문
pstat [ -a ] [ -A ] [ -f ] [ -i ] [ -p ] [ -P ] [ -s ] [ -S ] [ -t ] [ -uProcSlot ] [ -T ] [ -U ThreadSlot] [ [ KernelFile ] CoreFile ]
설명
pstat는 다양한 시스템 테이블의 내용을 해석하여 표준 출력에 기록합니다. pstat 명령을 수행하려면, 루트 사용자 또는 시스템 그룹 권한이 있어야 합니다.
파일
-a 프로세스 테이블의 항목을 표시합니다.
-A 커널 스레드 테이블의 모든 항목을 표시합니다.
-f 파일 테이블을 표시합니다.
-i i-노드 테이블과 i-노드 데이터 블록 주소를 표시합니다.
-p 프로세스 테이블을 표시합니다.
-P 수행가능한 커널 스레드 테이블 항목만 표시합니다.
-s 스왑 또는 페이징 공간 사용법에 대한 정보를 표시합니다.
-S 프로세서의 상태를 표시합니다.
-t tty(터미널 장치) 구조를 표시합니다.
-u ProcSlot 프로세스 테이블의 지정된 슬롯에서 프로세스의 사용자 구조를 표시합니다. 스왑 아웃(swap out)된 프로세스를 표시하려고 시도하면, 오류 메세지가 작성됩니다.
-T 시스템 변수를 표시합니다. 이 변수는 var.h에서 간략하게 설명됩니다.
-U ThreadSlot 커널 스레드 테이블의 지정된 슬롯에서 커널 스레드의 사용자 구조를 표시합니다. 스왑 아웃(swap out)된 커널 스레드를 표시하려고 시도하면, 오류 메세지가 작성됩니다.
예제
dumpfile 코어 파일에 저장되어 있는 시스템 덤프의 i-노드를 표시하려면 다음을 입력하십시오.
pstat -i dumpfile
/usr/lib/boot/unix 파일에서 기호가 검색됩니다.
현재 수행중인 시스템의 프로세스 테이블 슬롯 0에 있는 프로세스에 대한 파일 테이블과 사용자 구조를 표시하려면 다음을 입력하십시오.
pstat -f -u 0
코어 파일이 dumpfile이고, 커널이 /usr/lib/boot/unix.back 파일인 시스템 덤프의 tty 구조를 표시하려면 다음을 입력하십시오.
pstat -t /usr/lib/boot/unix.back dumpfile
커널 스레드 테이블에 있는 모든 스레드와 스레드 테이블 슬롯 2에 있는 스레드의 사용자 구조를 표시하려면 다음을 입력하십시오.
pstat -A -U 2
파일
/usr/sbin/pstat pstat 명령을 포함하고 있습니다.
/dev/mem 디폴트 시스템 이미지 파일
/usr/lib/boot/unix 디폴트 커널 이미지 파일
/usr/include/sys/*.h 테이블 및 구조 정보에 대한 헤더 파일을 포함하고 있습니다.
관련 정보
ps 명령, stty 명령