| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

pppdial
pppdial pppdial 명령 목적 PPP(지점 대 지점 프로토콜) 서브시스템에서 사용하기 위한 원격 시스템으로 비동기 연결을 구축합니다. 구문
pppdial [ -t TimeOut ] [ -v ] [ -d VerboseFile ] -f ChatFile
설명
pppdial 명령은 비동기 장치에서 원격 시스템과의 연결을 설정하는 기능을 제공합니다. 이 명령은 PPP 프레임이 전송될 지점으로 모뎀 및 원격 시스템과의 대화를 수행하는 방법으로서 pppattachd 디먼과 함께 사용됩니다. pppdial 명령은 대화가 이루어지는 장치로 표준 입력(stdin)과 표준 출력(stdout)을 사용합니다.
오류 및 메세지가 syslog 설비를 사용하여 기록됩니다.
파일
-d VerboseFile VerboseFile에 대한 chat 활성을 기록합니다. VerboseFile이 없는 경우, pppdial 명령이 이를 작성합니다. VerboseFile가 있는 경우, pppdial 명령은 기존 파일에 출력을 추가합니다. 이 플래그는 AIX 4.2 이상에만 적용됩니다.
-f ChatFile tty 장치에서 발생하는 대화를 포함하는 파일을 지정합니다. ChatFile의 내용은 UNIX Copy Program (UUCP)에 대한 BNU(기본 통신망 유틸리티)/UNIX의 구문을 준수합니다.
-tTimeOut chat 활성의 Expect 기간동안 시간종료 전에 대기하는 시간을 초 단위로 지정합니다. 이 플래그는 AIX 4.2 이상에만 적용됩니다.
-v syslog 설비를 사용하여 chat 활성을 기록합니다. 이 플래그는 AIX 4.2 이상에만 적용됩니다.
종료 상태
이 명령은 다음의 값을 리턴합니다.
0 성공적으로 완료되었습니다.
!0 오류가 발생했습니다.
보안
액세스 권한 제어: 모든 사용자
예제
원격 시스템에 연결하려면 한 행의 명령행에서 다음과 같이 입력하십시오.
/usr/sbin/pppattachd client /dev/tty0 connect "/usr/sbin/pppdial
-v -f /home/pppuser/dialer.file"
다음은 /home/pppuser/dialer.file이라는 ChatFile에 포함된 내용입니다.
''
atdt4311088
CONNECT
\\d\\n
ogin
pppuser
ssword
pppuserpwd
이는 다음과 같은 의미를 갖습니다.
'' nul 문자열 예상
atdt4311088 dial 명령에 모뎀을 전송
4311088은 전화번호
CONNECT 모뎀으로부터의 연결을 예상
\\d\\n 1초간 지연된 다음 개행을 전송
ogin 문자열 ogin을 예상
pppuser 문자열 pppuser 전송
pppuser은 원격 시스템의 사용자 id
ssword 문자열 ssword 예상
pppuserpwd 문자열 pppuserpwd 전송
pppuserpwd는 원격 시스템 사용자 pppuser의
password
원격 시스템에는 pppuserpwd라는 암호와 다음을 포함하는 $HOME/.profile을 사용하여 정의된 사용자 pppuser가 있어야 합니다.
exec pppattachd server 2>/dev/null
이것은 매우 단순화한 예제입니다. 이 예제에서는 PPP 서브시스템이 클라이언트와 서버(또는 원격) 시스템 모두에서 수행되어야 합니다. 또한 클라이언트 시스템에 /dev/tty0에서 정의된 모뎀이 있어야 합니다. ChatFile은 전화번호 4311088을 포함하고 있습니다. 또한 원격 시스템에는 원격 시스템에서 PPP 접속을 시작하는 .profile과 암호로 정의된 사용자가 있어야 합니다. 장치(/dev/tty0), 전화번호, 사용자, 사용자 암호 및 PPP 접속을 시작하는 메카니즘은 다양하며 서버 시스템의 현재 값을 반영해야 합니다.
파일
/usr/sbin/pppdial pppdial 명령을 포함합니다.
관련 정보
pppattachd 디먼, pppcontrold 디먼
syslog 서브루틴