| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

pshare
pshare pshare 명령 목적 공유 로그인 포트의 사용을 가능하게 하거나 보고합니다. 구문
pshare [ -a ] [ Device ]
설명
pshare 명령은 공유 포트를 작동시킵니다. 공유 포트는 양방향입니다. Device 매개변수를 지정하지 않으면, pshare 명령은 현재 작동되는 모든 공유 포트의 이름을 보고합니다. 공유 포트를 작동시키기 위해 getty 명령은 프로세스의 ASCII 프로세스 ID를 포함하는 /etc/locks 디렉토리에 lock 파일 작성을 시도합니다. 다른 프로세스에서 이미 포트를 사용 중이면, getty 명령은 포트를 사용할 수 있을 때까지 기다린 후 다시 시도합니다. 시스템에서는 /etc/inittab 파일의 항목을 갱신한 후 init 프로세스로 신호를 전송하여 포트를 작동시킵니다. 신호를 수신하고 갱신된 상태 항목을 읽고나면, 프로세스에서는 해당 조치를 취합니다.
사용 가능하게 할 포트를 지정하려면, Device 매개변수를 사용하십시오. 다음 값이 허용됩니다.
전체 장치 이름(예: /dev/tty1 장치)
간단한 장치 이름(예: tty1 장치)
번호(예를 들면 1은 /dev/tty1 장치를 나타냄)
주: 이 명령을 수행하려면, 루트 사용자 권한을 가지고 있어야 합니다.
파일
-a 모든 포트를 공유 포트로 사용 가능하게 합니다.
예제
/dev/tty2 포트에 접속된 워크스테이션을 공유 포트로 사용 가능하게 하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
pshare /dev/tty2
/etc/inittab 제어 시스템 초기화
파일
/etc/locks pshare 및 pdelay 명령을 위한 lock 파일을 포함하고 있습니다.
/usr/sbin/pshare pshare 명령을 포함하고 있습니다.
관련 정보
getty 명령, init 명령, pdelay 명령, pdisable 명령, penable 명령, phold 명령, pstart 명령