| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

tapechk
tapechk tapechk 명령 목적 스트림 테이프 장치의 일관성 검사를 실행합니다. 구문
tapechk [ -? ] Number1 Number2
설명
tapechk 명령은 접속된 스트림 테이프 장치에 대한 기본적인 일관성 검사를 수행합니다. 단지 테이프를 읽어서 스트림 테이프 드라이브의 일부 하드웨어 장애를 발견할 수 있습니다. tapechk 명령은 파일 레벨에서 테이프 읽기를 수행하는 방법을 제공합니다.
스트림 테이프 드라이브는 물리적 데이터 블록이나 파일 위를 역방향으로 진행할 수 없기 때문에 tapechk 명령은 일관성 검사를 하기 전에 테이프를 시작 위치로 되감습니다. 이 명령은 Number1 매개변수로 지정된 다음 파일 수에 대한 데이터를 검사하거나 Number2 매개변수로 지정된 다음 파일 수만큼 생략합니다. 매개변수를 지정하지 않을 경우, tapechk 명령은 테이프를 되감고 첫번째 물리적 블록만을 검사합니다.
tapechk 명령은 TAPE 환경 변수에 장치가 정의되어 있으면 그 장치를 사용하고, 그렇지 않으면 디폴트 테이프 장치인 /dev/rmt0를 사용합니다.
주: backup 명령을 사용하여 파일을 선택적으로 또는 전체 파일시스템을 아카이브할 수 있습니다. 이 명령은 지정된 파일 수에 관계없이 파일 표시로 종료되는 연속 스트림에 데이터를 기록합니다. tapechk 명령은 각 데이터 스트림을 한 개의 파일로 간주하는 데, 이는 숫자 매개변수를 지정할 때 중요합니다.
스트림 테이프 카트리지에 tapechk 명령을 사용할 수는 있지만 원래는 backup 명령으로 기록한 테이프를 검사하기 위한 명령입니다.
플래그
-? taechk 명령의 형식을 설명합니다.
주: -? 플래그를 지정할 경우, Number1 및 Number2 매개변수 앞에 지정해야 합니다.
종료 상태
이 명령은 다음과 같은 종료 값을 리턴합니다.
0 성공적으로 완료하였습니다.
>0 오류가 발생하였습니다.
예제
스트림 테이프 장치의 처음 세 개 파일을 검사하려면 다음과 같이 입력하십시오.
tapechk 3
파일
/usr/sbin/tapechk tapechk 명령을 포함합니다.
관련 정보
backup 명령.
rmt 특수 파일.