| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

qosadd
qosadd qosadd 명령 목적 QoS(서비스 품질) 서비스 범주나 정책 규칙을 추가합니다. 구문
서비스 범주 추가
qosadd [ -s ServiceCategory] [ -t OutgoingTOS] [ -b MaxTokenBucket] [ -f FlowServiceType] [ -m MaxRate] service
정책 규칙 추가
qosadd [ -s ServiceCategory] [ -r ServicePolicyRules] [ -l PolicyRulePriority] [ -n ProtocolNumber] [ -A SrcAddrRange] [ -a DestAddrRange] [ -P SrcPortRange] [ -p DestPortRange] policy
설명
qosadd 명령은 지정된 서비스 범주나 정책 규칙 항목을 policyd.conf 파일에 추가하고 변경 내용을 QoS 관리자에 설치합니다.
파일
서비스 추가에 사용되는 플래그
-s ServiceCategory 속성의 이름(필수)
-t 8 비트 2진 숫자로 지정되는 OutgoingTOS 속성
-b Kb(킬로비트)로 지정되는 MaxTokenBucket 속성
-f ControlledLoad 또는 Guaranteed인 FlowServiceType 속성
-m Kbps(초당 킬로비트)로 지정되는 MaxRate 속성
정책 추가에 사용되는 플래그
-s ServiceCategory 속성의 이름(필수)
-r ServicePolicyRules 속성의 이름(필수)
-l 양의 정수인 PolicyRulePriority 속성
-n /etc/protocols 파일에 정의된 ProtocolNumber 속성
-A 소스 IP 주소 범위가 a1-a2(여기에서 a2 >= a1)인 SrcAddrRange 속성
-a 대상 IP 주소 범위가 i1-i2(여기에서 i2 >= i1)인 DestAddrRange 속성
-P 소스 포트 범위가 a1-a2(여기에서 a2 >= a1)인 SrcPortRange 속성
-p 대상 포트 범위가 i1-i2(여기에서 i2 >= i1)인 DestPortRange 속성
종료 상태
0 성공적으로 완료되었습니다.
양 정수 오류가 발생했습니다.
예제
sc01 서비스를 추가하려면 다음을 입력하십시오.
qosadd -s sc01 -t 10000001 -b 81 -f ControlledLoad -m 41 service
pr01 정책을 추가하려면 다음을 입력하십시오.
qosadd -s sc01 -r pr01 -l 2 -n 17 -A 9.3.25.1-9.3.25.10 -a 9.3.25.33-9.3.25.33 -p 9001-9010 -P 9000-9000 policy
sc02 서비스를 추가하려면 다음을 입력하십시오.
qosadd -s sc02 -t 10000001 -b 81 service
pr02 정책을 추가하려면 다음을 입력하십시오.
qosadd -s sc02 -r pr02 -l 2 -n 17 policy
관련 정보
qosstat 명령, qosmod 명령, qosremove 명령, qoslist 명령